문서번호	누수방지과-10567
결재일자	2016.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
한동선	김영삼	강신재	10/25 정중곤
협 조

2016년 8월 유수율 보고

2016년 10월

상수도사업본부

[시설안전부]

2016년 8월 유수율 보고

2016년 8월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		8월 유수율 현황

□ ’16년 8월 유수율 : 94.05%(전년 대비 0.47% 하락)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2016년 8월	104,875 (3,383)	98,631 (3,182)	94.05%
2015년 8월	103,240 (3,330)	97,584 (3,148)	94.52%
증 ․ 감	증 1,635 (증 53)	증 1,047 (증 34)	감 0.47%

□ 누계 유수율 : 95.73%(전년 대비 0.05% 상승)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2016년 1~8월	778,916 (3,192)	745,632 (3,056)	95.73%
2015년 1~8월	773,227 (3,169)	739,844 (3,032)	95.68%
증 ․ 감	증 5,689 (증 23)	증 5,788 (증 24)	증 0.05%

Ⅱ		공급․조정량 분석

□ 총 괄  : 전년 동월대비 0.47% 하락

❍ 공급량은 전년 동월대비 1.58%(1,635천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 1.07%(1,047천㎥) 증가

❍ 일평균 공급량 53천㎥ 증가, 일평균 조정량 34천㎥ 증가

□ 공급량 분석

❍ 8월 공급량 : 전년 동월대비 1.58%(1,635천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : 26.3℃로 전년대비 1.7℃ 높음

❍ 8월말 서울시 전체인구 : 9,971천명(전년 대비 92천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 8건 감소(755 → 747건)

❍ 강우일수 : 11일로 전년대비 1일 증가

❍ 사업소별 8월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 8월	104,875	13,802	11,111	16,005	10,637	13,748	16,010	12,976	10,586
2015년 8월	103,240	13,615	10,974	16,131	10,541	13,400	15,578	12,582	10,418
증 감 량	1,635	187	137	-126	96	348	432	394	167
증감율(%)	1.58	1.37	1.25	-0.78	0.91	2.60	2.77	3.13	1.61

□ 조정량 분석

❍ 8월 조정량은 전년 대비 1.07%(1,047천㎥) 증가

[’16. 10월 납기 : ’16.7.22 ~ ’16.10.7 사이 전체 ½수전의 사용량]

❍ 하절기 수영장등 시설이용 감소로 인한 공공용 감소, 목동힐스테이트 등 대단위 아파트 신규 입주 등으로 가정용 조정량 크게 증가

※ 8월 조정량(’16년 10월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	’16.7.22.~7.31.	’16. 8월	’16. 9월	’16.10.1.~10.7.
공급량 변화	0.44%	1.58%	-0.77%	-0.49%
일평균 최저기온	26.3℃	17.7℃	19.9℃	19.7℃
전년대비 차이	1.6℃	-4.0℃	0.7℃	3.4℃
일평균 최고기온	29.1℃	31.2℃	26.4℃	22.7℃
전년대비 차이	0.5℃	1.9℃	0.5℃	3.1℃
강수일수	7일	21일	7일	3일
전년대비 차이	-1일	5일	2일	2일

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 8월	98,631	12,457	10,124	15,846	9,882	12,828	15,239	12,566	9,690
2015년 8월	97,584	12,210	10,054	15,517	9,843	12,742	15,183	12,585	9,452
증 감 량	1,047	247	70	329	40	86	56	-19	238
증 감 율(%)	1.07	2.02	0.70	2.12	0.41	0.67	0.37	-0.15	2.52

*****************************************

*****************************************

******************************************

************************************

**************************************

***************************************

******************************************

****************************************

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2016년 8월	64,015	6,724	23,641	1,761	2,491
2015년 8월	63,325	6,801	23,175	1,701	2,311
증 ․ 감	690	-77	466	60	180
증 감 율(%)	1.09	-1.13	2.01	3.53	7.80

- 하절기 수영시설등 이용 종료로 공공용 조정량 감소 타업종은 증가

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2016년 8월	828,354	77.28	8,326	807.55	117,928	200.47	787	2,237.49
2015년 8월	811,391	78.05	8,338	815.71	114,828	201.82	829	2,051.53
증 ․ 감	16,963	-0.77	-12	-8.16	3,100	-1.35	-42	185.96
증 감 율(%)	2.09	-0.99	-0.14	-1.00	2.70	-0.67	-5.07	9.06

- 가정용은 대단지 아파트 입주에 따른 고지건수 증가했으나 건당 조정량 감소

- 공공용은 하절기 수영시설등 사용종료로 인한 고지건수 및 건당 조정량 감소

- 일반용은 관내 신규 사업장 증가로 고지건수 증가, 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 고지건수 감소하였으나 건당 조정량 증가

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 8월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 8월	94.05	90.26	91.12	99.00	92.91	93.30	95.18	96.84	91.54
2015년 8월	94.52	89.68	91.61	96.19	93.38	95.09	97.46	100.02	90.72
증 ․ 감	-0.47	0.58	-0.49	2.81	-0.47	-1.79	-2.28	-3.18	0.82

- 전년 대비 유수율 상승 : 중부, 동부, 강동

- 전년 대비 유수율 하락 : 서부, 북부, 강서, 남부, 강남

□ 수도사업소 유수율 현황(누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’16년목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
’16년누계	95.73	89.36	98.82	96.50	96.37	94.49	95.40	98.33	97.85
목표대비	0.23	-0.79	0.82	-0.25	1.08	0.14	0.02	0.35	1.15
’15년누계	95.68	89.33	98.53	96.92	95.62	94.63	95.96	98.62	96.44
전년대비	0.05	0.03	0.29	-0.42	0.75	-0.14	-0.56	-0.29	1.41

☞ 최근 5년간 8월 유수율 현황

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

☞ 최근 3년간 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 현황 홈페이지 및 게시판 게시

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.