문서번호	하천관리과-17690
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		김중영	11/25 이진용
협조

자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2016. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2016년 수방기간 종료에 따라 수방기간 중 빗물펌프장 운영결과를  점검하고, 향후 효율적인 운영방안 및 현안사항 협의를 위한 자치구 기전팀장 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2016. 11. 24(목) 16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 멀티존(본관 지하 3층)

○ 참 석 자 : 자치구 수방담당 기전팀장

○ 안    건 : 2016년 빗물펌프장 운영결과 및 현안사항 등

○ 진행순서 : 시 현안사항 설명 후 자유토론

Ⅱ		주요 회의내용

1. 당부사항(치수설비팀장)

○ ‘16년 수방업무는 각 자치구에서 열심히 준비해준 덕분에 큰 피해없이 잘         마무리 되었으며 그간의 노고에 감사드림

○ 2017년도 ‘수해 없는 서울’ 이 되도록 지금부터 철저히 준비해 주시기           바라며, 각 자치구에서 시행중인 우수사업이나 예산절감 사례 등은 공유할         수 있도록 협조

2. 수범사례 발표 : 전기안전관리자 직무고시 제정에 따른 구로구 추진사항 (구로구청 이동우 팀장)

3. 현안사항

1) 비 수방기간 인력관리계획 수립 및 시행

○ 2016. 12~2017. 3월 비수방기간 중 독거노인 및 사회복지시설 등에         대한 봉사활동(전기․설비 점검 및 보수) 시행

○ 침수 취약지역 수중펌프, 양수기 등 수방장비 점검 및 수리

○ 업무능력 향상을 위한 전문기관 위탁교육 등 시행

2) 시특법 개정에 따른 시설물 관리 철저

○ 정밀안전진단 시행시 내진성능 평가 및 결과에 따라 내진보강 등 필요한         조치 시행

○ 정밀안전진단용역은 준공 전 기술심사담당관 기술심의 후 준공 처리

○ 용역결과 예산 반영이 필요한 D․E급 시설물은 자문회의 시 하천관리과         치수설비팀장 자문위원 위촉

○ 정밀점검, 정밀안전진단과 연계하여 빗물펌프장 전수 2018년까지 내진         성능평가(토목구조물, 건축물 구분 시행) 완료

3) 2016년 안전예산 집행 및 관리 철저

○ 노후설비 교체사업은 불용, 사고이월이 없도록 예산집행 및 관리 철저

○ ‘17년 노후설비 개보수사업은 조기발주 시행하여 수방기간에 활용할 수         있도록 조치

○ 정밀안전진단 시 우기중에 배수펌프 가동상태 점검할 수 있도록 조치

4) 빗물펌프장 신․증설사업 추진

○ ‘17년 신규 발주 5개소는 ’18년 수방기간 전 사업완료 추진하고, 금년중         사전절차 착수(설계도서 검토 및 보완, 계약심사 의뢰 등)

○ 주요 사업계획 변경 및 공사비 10% 이상 증․감 발생시는 하천관리과와         사전 협의 후 시행

○ ‘17년 준공 4개소는 수방기간 전 사업완료 또는 임시 활용토록 공정관리 철저

5) 기타사항

○ 수방관리시스템 시설물 자료입력 철저

○ 2016년 빗물펌프장 운영자료 제출(2016. 12. 20.까지)

○ 동절기 안전교육 및 설비관리 철저

Ⅲ		자치구 건의사항

○ 빗물펌프장 근무자 노령화에 따른 퇴직으로 운영인력이 부족하니 시에서        관심을 갖고 인력충원방안 마련

○ 자치구 재정형편이 열악하여 시설물 개․보수 및 행정소송 등에 대응이         어려운 바, 시에서 적극적인 예산 지원 요청

Ⅳ		행정사항

○ 회의자료는 각 자치구에 통보하여 직원들에게 내용 전파.

붙임 :1) 회의자료 및 수범사례 1부.

2) 참석명부 1부.  끝.