문서번호	예방과-3566
결재일자	2017.3.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	홍성원		전결 03/02 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[*****(강일동 675)-용도변경]

1. 민원접수-제787~788호(2017.02.28.)『소방시설공사 완공감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2017. 3. 2. (목)

*********************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [*****(강일동 675)-용도변경]
가. 감리대상 건축물 ******
위 치		****** 강동구 아리수로93길 33(강일동 675)
건 축 주		*****	허가동의일		2017.01.11.(제17-11호)
			시공신고일		2017.02.20.(제17-30호)
건 물 구 조		양식 철근콘크리트조, 10/3층, 1개 동 중, 대지면적 678.00㎡, 건축면적 405.81㎡, 연면적 5,661.15㎡ [용도변경사항 : 지상3층 401.42㎡ 중 148.63㎡ / 근린생활시설(일반음식점) → 노유자생활시설(아동보호치료시설)]
주 요 용 도		복합건축물(근생, 교육연구, 노유자)		소방시설 시 공 자	㈜대신방재엔지니어링 대표 박웅교(☎ 02-488-9221) (전문/제2015-02-00367호)
소방공사 감리자		㈜태영이엠씨 대표 황모아,오전석(☎ 02-470-6219) (전문/제강동2011-2호)		감리등급 (감리구분)	***** 김민수-기계(초급),전기(중급)
소 방 시 설		○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비(신설), 피난기구-구조대(신설), 유도등, 비상조명등, 연결송수관설비
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되었으며, 현장확인한 바 특이사항 없어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.