함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	한국산업기술시험원
(경유)
제목	상수도 공사용 자재 위생안전 검사 의뢰

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 상수도 공사용 자재에 대하여 수도법제14조 및 동법시행형 24조(위생안전기준) 검사를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 위생안전 검사 의뢰 내역

연번	품명	규격	검사의뢰 수량	주재료 구성
1	덕타일 주철관 (2종관,시멘트라이닝)	KP80mm*1m	1개	덕타일주철(Gcd450), 시멘트모르타르라이닝, 실코트(아스팔트계)
2	덕타일주철 이형관 (시멘트라이닝)	KP소켓곡관 B형(L형), 400mm*11	1개	덕타일주철(Gcd450), 시멘트모르타르라이닝, 실코트(아스팔트계)
3	상수도 제수밸브	T형관부착밸브 (100mm*100mm)	1개	덕타일주철(Gcd450), 에폭시 분체도장

3. 수수료 지급방법 : 검사완료 후 청구고지서에 의한 납부.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	김흥식		공사자재관리팀장	박병원		소장	04/08 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-5865	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울 동작구 노량진1동 2-3번지 수도자재관리센터	/
전화	3146-1924	/전송	3146-1965	/	san299@seoul.go.kr	/	대시민공개