문서번호	대기관리과-12406
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		운행차관리팀장	대기관리과장
서점숙		임미경	06/20 정미선
협조

2018 운행제한 단속시스템 유지보수 계획(보완)

〈 단속시스템 CCTV 46대 〉

2017. 6.

기후환경본부

( 대기관리과 )

2018 운행제한 단속시스템 유지보수 계획(보완)

저공해조치 미이행 차량에 대한 운행제한을 위하여 단속시스템의 차질 없는 운영관리와 장애 발생 시 신속하게 대처하기 위하여 ｢2018년 운행제한 단속시스템 유지보수 계획｣을 수립, 용역을 추진하고자 함.

□ 사업개요

❍ 성과지표 : ’19년까지 운행제한시스템 61개 지점까지 확충, 유지관리

구 분		2016년	⇨	2017년	⇨	2018년	⇨	2019년
시스템 설치		13개 지점(46대)		35개 지점(76대)		46개 지점		61개 지점
유지·관리		CCTV 22대		CCTV 24대		CCTV 46대		CCTV 76대

* 시스템 설치후 1년(하자보수기간 포함) 경과 후 유지관리 대상에 포함

➡ 2018년 단속시스템 적정 유지보수를 위한 ‘세부 성과지표’ 정의

성과지표명	성과지표 목표값	성과지표 정의	비 고
운행제한단속시스템 사용자 교육	교육시간 8시간	- HW 사용자 교육 : 4시간 - SW 사용자 교육 : 4시간	과업지시서상 내용 포함(예정)

❍ 사업기간 : ’18. 1 ∼ ’18. 12

❍ 사 업 명 : 운행제한 단속시스템 유지보수

❍ 유지보수 대상 : 단속시스템 CCTV 46대 등

구분	품명	수량		구분	품명	수량
현 장 시스템	번호인식카메라	46식		센 터 시스템	제어서버	1식
	렌즈	46식			동영상서버	1식
	조명장치	46식			WAS서버	1식
	하우징	46식			WEB서버	1식
	차로제어기	46식			스토리지	1식
	지역제어기	46식			통신 S/W	5식
	제어함체	16식			모니터링 S/W	5식
	동영상카메라	12식			Hotview Pro	1식
	무정전 전원장치	14식			WepvGuard SMC	1식
	전원&통신 써지보호기	15식			CenterFile to Was	5식
	산업용스위치	28식			홈페이지 구축	1식
	무선매쉬장비	13식			DB설계 및 구축	1식
	VPN	15식			VMS 관리 S/W	1식
	VMS	13식			JEUS	1식
	안내표지판	25식			WebtoB	1식

< 주요 시스템 기능 >

- 현장 시스템 : 정보통신기기와 주변기기 등으로 차량 감지, 차량번호 인식  및 영상 촬영·판독·전송 할 수 있은 시설물

- 센터 시스템 : 차량정보 수집 및 자료처리 및 데이터 관리 등 수행

❍ 소요예산 : 140,201천원

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

□ 시스템 현황

구분	계	올림픽대로		강 변 북 로			서부간선도로	남산공원	북부간선로	통일로	동일로	경인고속도로	송파대로
		성수대교남단	반포대교남단	동작대교북단	반포대교북단	난지하수처리장	철산교 부근	공원출입구	신내동시계	의정부IC	공원출입구	신월IC	장지역
번 호 인 식	46	5	5	4	4	5	5	1	3	2	4	4	4
동영상	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

□ 사업근거

❍ 2018년도 운영 및 유지관리 분야 정보화사업 예산타당성 심사계획

(정보화기획담당관-8466호, ’17.5.29)

❍ 2017년 운행제한 단속시스템 유지보수 계획(대기관리과-12193호, ’16.7.8)

□ 유지보수 계약의 필요성

❍ 정기적인 점검 및 정비로 장애를 사전에 예방하고, 장애발생시 신속한 대처로 운행제한지역(Low Emission Zone : LEZ) 단속시스템 운영 관리 효율화

❍ 기능개선․성능향상을 통한 편리성 제고 및 단속시스템의 차질없는 운영관리

□ 향후일정

❍ 유지관리 분야 정보화사업 예산타성 심사 : ’17. 7

❍ 계약의뢰                               : ’17. 11

❍ 사업착수 및 수행                       : ’18. 1 ∼ ’18. 12.

붙임 : 유지관리 대상 유형별 산출내역서.  끝.