등록번호

토목과-10849

주무관

토목팀장

토목과장

안전건설교통국장

등록일자

2017.7.31.

손선윤

조성주

김영철

08/01

이경우

결재일자

2017.8.1.

공개구분

대시민공개

협  조

도로조명팀장

이승재

도로관리팀장

최경준

독립문사거리 교남지하보도 유지관리 계획

서 대 문 구

토목과

독립문사거리 교남지하보도 유지관리 계획

서울시 위임사무 규정에 의거 우리구에서 관리하는 독립문사거리 교남 지하보도가 종로구 도시환경정비사업의 일환으로 확장(연장)공사가 완료됨에 따라 공사기간중 폐쇄되었던 지하보도를 개통하고 향후 유지관리 에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

시설현황

❚ 시설명 : 교남지하보도

❍ 위    치 : 서대문구 천연동 278 ~ 종로구 교남동 12-21

❍ 규    모 : 폭 6m, 연장 31m, 콘크리트Box형식

❍ 준공연도 : 1993.1.1.

❚ 리모델링 공사현황

❍ 공사기간 : 2010.7.15.~2011.6.30

❍ 공 사 비 : 735백만원(도급비 659, 관급비57, 이설비19), 시비

❍ 공사내용

- 지하보도 내부콘크리트 보강공사 : 500㎡

- 지하보도 벽체 리모델링(판석시공) : 1,320㎡

- 기타 전기공사 1식

❍ 공사감독 : 서울시 시설관리공단

❍ 공사시행 : 서대문구 토목과 도로관리팀

Ⅱ

확장공사현황

❚ 확장공사 사유

❍ 종로구 돈의문1구역 도시환경정비사업 승인시 인가조건 부여(교평)

- 교남지하보도 종로측 출입구 부분을 차도(통일로)로 조성하고 사업지

측으로 지하보도를 연장하여 출입구 재설치

❚ 공사현황

❍ 사업주관 : 종로구(도시개발과)

❍ 공사시행 : 종로구 돈의문1구역 도시환경정비사업조합

❍ 공사개요

- 공사기간 : 2016. 9. 1. ~ 2017. 7.30.

- 공사내용 : 중앙통로 3m연장, 출입구 2개소 재설치

※ 시설물 구조 등에 대하여는 관리기관인 서울시(도로시설과) 승인

Ⅲ

분야별 유지관리 사항

❚ 유지관리 근거

❍ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제5조(관리사무의 위임)

- 도로부속물(서울특별시도의 지하보도) 유지관리 : 구청장

❚ 분야별 관리내용

❍ 비관리청 공사 하자관리(7년) : 토목팀

❍ 시설물관리(청소 등) 및 안전점검 : 도로관리팀

❍ 배수펌프시설 및 실내조명시설 유지관리 : 도로조명팀

❚ 기타사항

❍ 영천시장 주변 연계 공간개선 기본계획 기술용역 시행중(서울시 도시공간개선단)

- 용역기간 : 2017.7.10. ~ 2017.12.20

- 용역내용 : 영천시장주변 지역커뮤니티 활성화(교남지하보도 활용방안)

- 용 역 비 : 141백만원

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.