문서번호	운영과-3144
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
최영진		김웅남	08/03 정흥순
협 조
	주무관			장인환

한강 방류구 주변 수질검사결과 보고(17년 7월)

2017. 8. 2.

난지물재생센터

[운영과]

한강 방류구 주변 수질검사결과 보고

우리센터 한강 방류구 주변에 대한 수질을 검사(월1회)하고 그 결과를 보고 드림

□ 배경

○ 근  거 : 물재생시설과-12624(2016.9.1.)호

○  사   유 : 제268회 시의회 시정질의 및 행주어촌계 인근어민 등 법적 수질 조사외에 합류지점 수질조사 포함 요구

□ 개 요

○ 일  시 : ‘17.7.27(목) 14:00~15:00

○ 지  점 : 한강방류구 주변 10개소

○ 채  수 : 한강사업본부 선박지원

○ 분  석 : 난지물재생센터 자체 분석(5개 항목)

□ 실험 결과

분석항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P
1방류수		4.7	6.3	3.0	9.752	0.119
2방류수		4.0	5.1	3.9	11.651	0.179
1	방류관로 끝	6.0	6.8	6.0	11.617	0.076
2	좌안날개 시작	2.0	5.9	81	2.866	0.059
3	우안날개 시작	4.8	6.2	37	8.281	0.065
4	좌안날개 끝	3.1	6.3	34	6.240	0.065
5	우안날개 끝	1.9	4.9	57	2.961	0.049
6	상류 1	1.7	4.9	59	3.081	0.051
7	상류 2	2.1	4.8	75	3.123	0.052
8	하류 1	1.5	5.1	46	3.071	0.055
9	하류 2	2.1	5.1	63	3.122	0.050
10	하류 3	2.3	4.7	57	3.090	0.058

붙임 : 채수지점 1부.  끝.