문서번호	도로시설과-7001
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설기술팀장	도로시설과장
민형일		김영흠	04/21 이용심
협조

교면포장(방수) 시범시공 추진계획 변경 보고

2014. 4. 21

도시안전실

(도로시설과)

교면포장(방수) 시범시공 추진계획 변경 보고

콘크리트 바닥판 교량에 대한 교면포장(방수) 시범시공계획 추진중, 사업부서 변경요청으로 시범시공 대상을 변경하여 추진코자 함

□ 추진근거

○ 콘크리트 바닥판 교량 교면포장(방수) 시범시공 계획(도로시설과-5649, ‘14.4.1)

□ 변경개요

○ 변경사유

- 상기 계획에 의거 내부순환로 및 탄천1고가교에 대한 교면포장(방수) 시범시공을 시행코자 하였으나, 탄천1고가교는 시범사업 추진이 곤란하다는 사업부서의 의견이 있어 시범사업 추진계획 변경

※ 탄천1고가교 교면포장 설계두께 5cm(시범사업 교면포장 두께 약 8cm)

○ 변경계획(안)

구 분	당 초	변 경	비 고
사업명	- 내부순환로 교면포장 개량사업 - 탄천1고가교 보수공사	-내부순환로 교면포장 개량사업 -도림천4복개(우안) 포장정비공사	사업명 : 도림천4복개(우안) 포장정비공사 위 치 : 영등포구 대림동 일원 규 모 : 교면포장 및 방수 120@ 구 조 : 반복개(라멘구조) 사업비 : 10억원

□ 행정사항

○ 사업부서에 시범사업 변경계획 통보

○ 사업부서에서는 실정에 맞는 자체계획 수립 시행 및 보고

○ 도로시설과(시설기술팀)는 추진사항 모니터링 시행

붙임 : 콘크리트 바닥판 교량 교면포장(방수) 시범시공 계획보고(도로시설과-5649, ‘14.4.1) 1부. 끝.