문서번호	시설보수과-3120
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		서부도로사업소장
이종욱	김지환	신동헌		04/24 김만수
협 조
	주무관		김종성

2014년 상반기 시설물 정기(합동)점검 계획

(불광천복개1구간, 욱천복개2구간)

2014.  4.

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	시설물의 안전관리에 관한 특별법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 상반기 시설물 정기(합동)점검 계획

(불광천복개1구간, 욱천복개2구간)

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 「불광천복개1구간」 및 「욱천복개2구간」에 대하여 2014년 상반기 시설물 정기(합동)점검을 시행하여 시설물 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

추진근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

2014년 상반기 정기점검 추진계획(시설보수과-883, 2014.2.6)

시설물 현황

시설개요

구 분	위 치	폭(m)	연장(m)	구조형식	종별	준공년도
불광천복개1	은평구 불광동423 ~ 은평구 역촌동85	8~25	2,866	완전복개 (암거)	1종	1989
욱천복개2	용산구 원효로4가118 ~ 용산구 문배동30	24~33	1,575	완전복개 (라멘/암거)	1종	1970

위치도 및 현황사진

〈불광천복개1구간〉

〈욱천복개2구간〉

점검개요

점검일시 : 2014. 4. 23(수) 10:00 ~ 17:00

점검대상 : 불광천복개1구간, 욱천복개2구간

※ 복개구조물 하부 진입이 필요하므로 기상여건에 따라 점검일정 변경

점 검 자 : 시설보수과 직원 3명

- 점검3조 : 이종욱,  점검4조 : 김종성, 마순원

주요 점검내용

구 분	점검부위	주요점검 항목	비고
상부구조 (포장부)	포장체	포장체 소성변형, 균열, 파손 발생 여부	교통 안전
	신축이음장치	본체 파손, 충격, 소음, 방수재 및 후타재 손상 여부
	배수구 및 환기구	배수구 파손 및 체수 여부
하부구조 (Box내부)	슬라브하면	휨균열 발생 여부, 발생된 균열 진전 여부, 누수, 열화 등 발생 여부	기상 확인
	벽체	휨균열 및 경사균열 발생 여부, 연결부 파손 여부
	배수구 및 환기구	배수구 파손 및 체수 여부

점검세부일정

10:00            : 현장집결

10:00 ~ 10:10 : 점검전 현장회의(점검구간 확인 및 안전교육)

10:10 ~ 12:30 : 불광천복개1구간 점검시행

12:30 ~ 14:00 : 점심식사 및 이동

14:00	: 현장집결

14:00 ~ 14:10 : 점검전 현장회의(점검구간 확인 및 안전교육)

14:10 ~ 16:30 : 욱천복개2구간 점검시행

16:30 ~ 17:00 : 점검결과 확인 및 정리

점검장비

측정도구 : 줄자, 균열자, 점검망치

보조도구 : 손전등, 필기구, 점검시트, 카메라

안전장구 : 안전모, 안전화, 장화, 방진·방독 마스크, 조끼, 장갑, 신호봉

행정사항

상부 포장체 점검 시 주행차량에 의한 안전성 확보 선행

우천 시 복개구조물 내부는 순간적으로 유량 및 유속이 커질 수 있으므로 점검 전 기상조건 확인

눈에 띌 정도의 변형이나 손상 존재 시 또는 추가 손상이 우려될 경우 즉시 보고 후 대책 수립

붙  임 : 복개구조물 요소별 점검항목 및 요령 1부.  끝.