문서번호	환경정책과-7600
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	환경정책과장	기후변화정책관		기후환경본부장
정대진	강필영	김용복		05/07 장혁재
협 조
	에너지효율화팀장		장만수

중소기업 LED제품 맞춤형 기술지원

LED조명 실증단지(Test-Bed) 3차 실증계획

'14. 5

기후환경본부

(환경정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국광기술원	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

중소기업 LED제품 맞춤형 기술지원

LED조명 실증단지(Test-Bed) 3차 실증계획

실제환경에서의 LED성능 검증으로 공급자의 고품질 제품 유도와 수요자의 신뢰성 확보로 LED보급 활성화에 기여하고자 3차 실증을 추진하고자 함

※ LED Test Bed : 전국 지자체 최초 운영(‘12년), 중소기업 기술발전 + 판로확보(실증비 무료)

Ⅰ		실증제품 모집결과(3차)

□ 모집개요

❍ 모집기간 : '14. 3. 28(금) ~ 4. 11(금)(15일간)

❍ 모집제품 : 실외용 LED조명

- 모집개수 : 총 33개(가로등 13, 보안등 17, 터널등 3)

- 제품규격 : KS 또는 고효율 인증제품 이상으로 가로등용 LED 140W

이하, 보안등용 80W 이하, 터널등용 100W 이하

□ 모집결과

❍ 총 38개 제품 신청

구 분	실 증 제 품 현 황
	가 로 등	보 안 등	터 널 등
현 황(개)	14	22	2

⇒ 모집개수를 초과하였으나 중소기업 기술향상 위해 참가제품 전체 실증 추진

Ⅱ		실 증 계 획

□ 실증기간 : ‘14. 5월 ~ 12월(8개월)

□ 실증수행 : 한국광기술원(광주광역시 소재)

※ 시↔ 한국광기술원 MOU(‘12.3월) 시 :장소제공, 한국광기술원 : 실증수행 및 비용 전액부담

□ 실증장소

❍ 탄천물재생센터 : 터널등용 LED 실증

❍ 서남물재생센터 : 가로등․보안등용 LED 실증

터널등 실증(탄천센터)	가로등․보안등 실증(서남센터)

□ 실증내용 : 3단계 실증(사전성능측정 → 실증단지내 모니터링(6개월간) → 성능변화량 측정)

사전성능측정

• LED조명 기본 광학성능 측정

- 한국광기술원 조명실증평가센터(광주)에서 측정

※ 실증단지 설치 전 LED광성능 사전성능 측증

실증단지내

성능측정

• 실외(물재생센터) 6개월간 실증

- 실증기간중 3회 현장 실측

성능변화량측정

(6개월 경과후 변화량)

• Test Bed 내 실증 완료 후 성능변화량 측정

- 한국광기술원 조명실증평가센터(광주)에서 측정

※ 사전성능 측정값과 6개월 후 성능과 비교

□ 실증결과 조치

❍ LED조명 성능 측정결과에 대해 참여업체별 개별통보(비공개)

-  성능우수제품 선정하여 사업부서에 통보(→ 판로확보 추진)

❍ 성능변화량 보완 필요제품 : 기술보안 및 고장요소 제시(한국광기술원과 연계)

Ⅲ		향 후 계 획

□ 실증(Test Bed) 사전설명회 : ‘14. 5. 9(금)

❍ 대 상 : 3차 실증참여 업체(38개)  ※ 서소문청사 1동 11층 회의실

□ 실증제품 3차 실증추진 : ‘14. 5월말 (’15. 1월 우수제품 선정)

별첨		LED조명 실증단지 3차 실증 신청현황

○ 가로등 참여업체 : 14개

연번	업체명	소재지(본사)	실증제품	국가인증
1	A사	부산	100W	KS,고효율
2	B사	경북	100W	고효율
3	C사	경기	120W	KS
4	D사	경기	120W	KS
5	E사	경기	120W	KS
6	F사	경북	100W	KS
7	G사	경기	120W	KS,고효율
8	H사	경기	90W	KS
9	I사	경기	80W	KS,고효율
10	J사	충남	100W	KS
11	K사	경기	85W	고효율
12	L사	경북	125W	KS,고효율
13	M사	서울	120W	KS
14	N사	경북	80W	KS

○ 보안등 참여업체 : 22개

연번	업체명	소재지(본사)	실증제품	국가인증
1	A사	부산	30W	KS
2	B사	경기	50W	KS
3	C사	경기	71W	고효율
4	D사	경기	40W	고효율

※ 실증 참가회사 비 공개 원칙에 따라 회사명은 알파벳 처리

연번	업체명	소재지(본사)	제품현황	국가인증
5	E사	부산	60W	고효율
6	F사	대구	50W	고효율
7	G사	광주	40W	고효율
8	H사	경기	50W	고효율
9	I사	경기	35W	고효율
10	J사	강원	70W	고효율
11	K사	경기	40W	고효율
12	L사	경기	25W	KS
13	M사	경북	50W	고효율
14	N사	인천	49W	KS
15	O사	부산	60W	고효율
16	P사	서울	70W	KS
17	Q사	경기	50W	KS
18	R사	광주	80W	고효율
19	S사	경북	50W	KS
20	T사	경기	60W	고효율
21	U사	부산	45W	고효율
22	V사	경기	50W	고효율

○ 터널등 참여업체  : 2개

연번	업체명	소재지(본사)	실증제품	국가인증
1	A사	경기	80W	고효율
2	B사	광주	70W	고효율

※ 실증 참가회사 비 공개 원칙에 따라 회사명은 알파벳 처리