투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	자동차전용도로 차량통과높이 표지판 정비계획 제출

1. 서울특별시 도로시설과-8082(2014.5.8)호와 관련입니다.

2. 자동차전용도로중 강변북로(구리방향) 성산대교 하부에 설치된 차량통과 제한표지판에 대하여 실측결과를 바탕으로 아래와 같이 정비를 완료하고 그결과를 제출합니다.

○ 강변북로(성산대교 북단) 통과높이 측정결과 및 정비계획

위 치	표지판 표기높이	통과높이 실측결과	정 비 결 과
강변북로 1차로 (성산대교하부-구리방향) (P2 교각코핑부)	4.4m	4.2m	- 가장 낮은 부분의 높이 4.2m에서 여유고 (0.2m)를 제외한 4.0m로 표기 2014. 5. 15 정비완료
강변북로 마포구청 진출로 (성산대교 하부)	3.5m	4.0m	- 가장 낮은 부분의 높이 4.0m에서 여유고 (0.2m)를 제외한 3.8m로 표기 2014. 5. 15 정비완료

붙임   강변북로(성산대교 하부) 통과높이표지판 정비결과 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	유태용		교량보수과장	전결 05/15 안완순
협조자
시행	교량보수과-3403	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/
전화	02-2657-7917	/전송	02-2658-3886	/	yty1703@seoul.go.kr	/	대시민공개