문서번호	도로보수과-4805
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이상하		이규철	05/23 김만수
협조
	주무관		김영용

여름철 집중호우 대비 등 간선도로변

굴착 공사장 점검결과 보고

2014. 5.  .

서부도로사업소

[도로보수과]

여름철 집중호우 대비 등 간선도로변

굴착 공사장 점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 5.12 ~ 5.20

○ 점검대상 : 관내 굴착 공사장 12개소(도로굴착: 6, 재건축: 6)

○ 점 검 반 : 도로사업소장, 도로보수과장 외 10명

[5개반, 2인/1조]

구 분	1반 (중구)	2반 (용산구)	3반 (은평구)	4반 (서대문구)	5반 (마포구)
점검반	우창원 오영섭	귄세봉 조용훈	김영용 송태석	이상하 서동연	최정필 박흥권

○ 점검방법 : 관내 출장 후 공사장 육안점검 실시

□ 점검결과 ⇒ 총 6건 적출

[포장침하: 2건, 임시포장재 불량: 1건, 배수시설미흡: 1건, 기타(복공판): 2건]

○ 지하철 서울역1,4호선 혼잡도개선공사

- 임시포장구간 노면배수시설 미흡, 임시 포장재 불량

○ 1호선 시청역사 시설개선공사

- 포장 일부 침하 ․복공판 파손 및 고정체 불량

○ 합정역2번출구 지하철 승강편의시설 설치공사

- 인접 차도부 포장침하(4.0m × 12m)  ⇒ ‘14. 5. 21일 조치완료

○ 은평 뉴타운 오피스텔 신축공사 외 8개소 현장은 특이사항 없음.

□ 조치계획

○ 굴착공사 원인자(서울 메트로)에게 조치토록 통보<도로보수과-4571,‘14.5.19>

- 임시포장구간 노면배수시설 미흡, 임시 포장재 불량 정비결과 점검

- 포장 일부 침하․복공판 파손 및 고정체 불량 정비결과 점검

따로붙임 굴착공사장 점검결과 보고서 5부.  끝.