문서번호	시설보수과-4101
보존기간	년
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이훈욱		정재현	06/09 이승진
협조	관리단속과장		정수현
	교량보수과장		이인섭

2014년 상반기 특정관리대상시설 조사현황 및 안전점검결과 보고

2014. 6

북부도로사업소

(시설보수과)

특정관리대상시설 조사현황 및 안전점검결과 보고

(2014년 상반기)

재난 및 안전관리기본법에 의거 2014년도 하반기 특정관리대상시설에 대한 조사 현황 및 안전점검 시행결과에 대한 보고임.

□ 관련근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

- 특정관리대상시설등에 대한 안전점검 또는 정밀안전진단 실시

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제32조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설등을 지정하기 위하여 소관 시설의 현황을 매년 정기     또는 수시 조사 실시

○ 특정관리대상시설 지정 관리지침 (소방방재청 지침 제644호)

- 특정관리대상시설은 년1회(9~11월) 일제조사 및 필요시 수시조사

- 특정관리대상시설은 상․하반기 각 1회 이상 안전점검 실시

○ 특정관리대상시설 현황조사 및 안전점검계획(시설보수과-3049, ‘13.04.30)

※ 특정관리대상시설 관리기준(시특법상 1종, 2종 시설은 제외)

-교량,고가 : 연장 20m이상 100m 미만으로 10년이상 경과된 시설

-터    널 : 연장 500m 미만 전수관리 (특별시도 터널 제외)

-지하차도 : 연장 100m 미만으로 10년이상 경과된 시설

-공공청사 : 연면적 660㎡ 이상

□ 특정관리대상시설 현황

○ 대상시설 지정현황 : 2013년 현황과 교량 1개소 증가

구 분	합계	교량	고가 차도	지하 차도	하천 복개	터 널	입체 교차	언더 패스	공공 청사
합 계	39	21	6	8	3	-	-	-	1

○ 부서별 관리현황

구 분	합계	교량	고가 차도	지하 차도	하천 복개	터 널	입체 교차	언더 패스	공공 청사
합 계	39	21	6	8	3				1
관리단속과	1								1
시설보수과	32	19	6	4	3
교량보수과	6	2		4

○ 등급별 지정현황

구 분	관리대상 시 설 물	중점관리시설				재난위험시설
		계	A등급	B등급	C등급	계	D등급	E등급
합 계	39	38		37	1
시설물	38	37		37	1	1	1
건축물	1	1		1

※. C등급(안암2교), D등급(북악스카이웨이1교)

□ 안전점검 실시결과

○ 점검기간 : 2014. 4. 7 ～ 5.30

○ 점검대상 : 38개 시설물 (공공청사 1개소 포함)

○ 점검방법 : 시설물담당 포함 2인/1조, 안전진단 용역(북악스카이웨이1교)

○ 점검결과 주요지적사항 :  11개시설

- 안전진단 용역결과 D급 판정 : 북악스카이웨이1교

- 조인트 단차, 후타재 파손 등 : 우이교, 당현1교, 세검1교,

- 보도탄성포장 파손 : 제3우이교

- 방호벽 하부 콘크리트 균열 : 북악스카이웨이2교

- 난간하부 콘크리트 열화 : 세검1교

- 슬래브 물고임 : 장월1,2교

- 철판덮개 불량 : 빨래골교

- 배수구 주변 낙엽적치, 신축이음 토사퇴적 : 당현4교

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 D급시설은 재난위험시설로 지정·관리중이며 긴급보수공사 예정임

○ 기타 지적사항은 하자보수, 공단 청소 요청 또는 도로시설물 일상유지           보수 공사업체에 작업지시하여 신속히 보수조치

○ 점검결과는「 국가재난관리정보시스템(NDMS)」에 입력.

붙임   1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 특정관리대상시설 지정(변동)현황 1부.

3. 특정관리대상시설 안전점검결과 1부.   끝.