문서번호	기후대기과-11308
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김우용	윤준성	06/25 최영수

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2014. 6. 25

기후대기과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(6/25)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2012년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 6. 25(수)

○ 점 검 자 : 전문관 서점숙, 주무관 김우용

○ 점검대상 : 사단복지법인어린이재단 등 8개소 14대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
사단복지법인어린이재단	박창래	중구 무교동 95	2.00	1대	㈜수국	S-2TGLX
(사)청권사/효령빌딩	이기곤	중구 무교동 1	1.56	1대	발트코리아	P72M(LX)
장교공영(주)	김영근	중구 장교동 1 장교빌딩	2.00 6.00	1대 2대	㈜수국	P9M(LX) F16GN(LX)
㈜주원	김병표	중구 을지로 158	2.00	3대	㈜부스타	LEX-150A
(의)제일의료재단제일병원	이재곤	중구 묵정동 1-19	1.02	2대	㈜수국	P72M(LX)
씨제이제일제(주)	김청하	중구 필동2가 101-1	1.00	1대	㈜수국	S-1.5TGLX
세기상사(주)	국정본	중구 충무로4가 125-18	1.31	2대	㈜수국	P72M(LX)
한영빌딩	엄정헌외5	중구 충무로3가 57-8	1.36	1대	㈜수국	P72M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
사단복지법인어린이재단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(사)청권사/효령빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
장교공영(주)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜주원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(의)제일의료재단제일병원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
씨제이제일제당(주)	일 치	일 치	탈 거	사업장 보관	적 정
세기상사(주)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
한영빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(13대) 탈거하지 않고 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

○ 씨제이제일제당(주)에 설치되어 있는 저녹스버너(1대) 보일러 교체시      재사용이 불가하여 사업장에 탈거 후 보관 중.

붙임 : 1. 저녹스버너 설치 현장 사진 14매.  끝.

붙임1]

저녹스버너 설치 현장 사진

사단복지법인어린이재단	(사)청권사/효령빌딩	장교공영(주)1
장교공영(주)2	장교공영(주)3	㈜주원1
㈜주원2	㈜주원3	(의)제일의료재단제일병원
(의)제일의료재단제일병원	씨제이제일제당(주)	세기상사(주)1
세기상사(주)2	한영빌딩