함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	공사장 건설기계 투입 전 안전점검 시행 안내

1. 공사장 건설기계 안전관리 개선계획(행정2부시장 방침 제75호, 2014.3.11) 및 기술심사담당관-11177호(2014.7.8) 관련입니다.

2. 공사장 건설기계 안전사고 예방을 위하여 시행하고 있는 ‘건설기계 투입전 안전점검 방안’에 대하여 전문가 및 이해관계자 의견을 반영한 실행계획을 붙임과 같이 통보하오니 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 공사장에 새로이 투입되는 5년이상 경과 건설기계 4종                (▸ 카고크레인, 기중기, 천공기, 항타·항발기)

나. 점검기관 : 건설기계관리법 제14조에 의한 건설기계 검사대행자

(※ 일대장비는 시공사 안전관리자가 안전점검 실시)

다. 유효기간 : 3년

라. 점검비용 : 시공사 부담(산업안전보건관리비 사용)

붙  임 :  공사장 건설기계 투입전 안전점검 실행계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자,구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업관리용역 책임사업관리자
주무관	문정주		고도정수반장	전결 08/11 代송병욱
협조자
시행	고도정수반-3706	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개