문서번호	현장민원과-22162
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
최선희	김용운	08/29 안운길

동파방지를 위한

벽체형 계량기 보온재설치 시범사업 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

중부수도사업소

(현장민원과)

겨울철 동파방지를 위한

벽체형 계량기 보온재설치 시범사업 실시계획

겨울철 동파에 취약한 복도식아파트 벽체형 보호함에 대하여 외부 찬공기로 인한 계량기동파를 예방하고자, PE재질의 보온재 설치 시범사업을 시행코자 함

Ⅰ		추 진 배 경

□ 본부 계측관리과-4501(2014.8.13.)호의 벽체형계량기 보호함 보온재

정비계획

□ 본부 계측관리과-4504(2014.8.13.)호의 벽체형계량기 보온재 시범사업

시달

◯ 겨울철 계량기동파 개연성이 높은 복도식아파트 벽체형 계량기 보호통에 대하여

PE재질의 보온재를 설치하여 동파를 예방하고, 이후 효과분석을 하고자 함

Ⅱ		추 진 방 향

□ 시범아파트 선정제출 : 2014. 8. 18

〇 선정아파트 ( 2개 아파트, 787세대)

- 종로구 창신동 703 쌍용아파트 2단지 (723세대)

- 용산구 한강로 2가 413 한신전자아파트 (64세대)

□ 보온재 구매에 따른 본부 예산 재배정 : 2014. 8. 27

〇 구매예산 : 금구백만원(금9,000,000원)

▶ 상수도사업비용,영업비용,징수및수용가관리비, 수선유지교체비,(32203)

수도계량기 및 부속자재구매(수도계량기 동파예방 보온재 설치)

〇 보온재 종류 : PE재질의 보온재

□ 구매방법 : 조달구매(중소기업자간 경쟁제품)

□ 구매설치 완료 : 2014.10.31일까지

〇 설치 : 만기수도계량기 교체 민간위탁업체(민간위탁금 사용)

- 복도식 아파트에 보온덮개가 보급되기 전에 사업 완료

- 사업추진과 관련, 폐 보온재 처리민원이 발생하지 않도록 계량기교체 위탁업체          와 사전협의

Ⅲ		향후 추진계획

□ 효과분석 제출

○ 2015. 3월 ‘동파원인분석 및 향후대책’ 수립시 효과분석 제출