문서번호	기전과-12854
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		박재경	10/15 조병준
협 조
	주무관			조희경
	주무관			허목
	주무관			장종창
	주무관			박춘식

터널 및 지하차도 관리직원 근무방식 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서도로사업소

(기 전 과)

터널․지하차도 관리직원 근무방식 변경 보고

하절기 수방기간중(2014.5.15~10.15) 지하차도 현장에 전진배치   근무하던 관리직원들의 근무방식을 일부 변경하여 시행코자 함.

Ⅰ		일 반 현 황

□ 터널․지하차도 관리인원 : 관리운영직 9명(전기 6, 기계 3)

□ 관리대상 시설물

□ 터    널 : 5개소(화곡, 궁동, 작동, 범박, 항동생태)

□ 지하차도 : 15개소

- 강제배수 지하차도 : 12개소(외발산, 개화, 공항, 오목, 오금,

등촌, 고척2, 구로, 구로역, 가마산, 신도림, 국회앞)

- 자연배수 지하차도 : 3개소(목동교서측, 오목교서측, 서울교접속교)

※ 2014년 인수대상 : 지하차도 2개소(서부트럭터미널, 개봉)

□ 기전시설물 : 총 5종 197개

구 분	계	배수펌프	비상발전기	CCTV	비상벨	재방송
계	197	42	12	113	24	6
터 널	43	-	1	31	10	1
지하차도	154	42	11	82	14	5

Ⅱ		근무방식 변경

□ 변경내용

□ 기존 근무방식(수방기간 : 5/15 ~ 10/15)

관리반별	관리직원	관리대상 시설물	비 고
화 곡 반	2명	터널 5개소 (화곡, 궁동, 작동, 범박, 항동생태)
외발산반	2명	지하차도 3개소 (외발산, 개화, 공항)
등 촌 반	2명	지하차도 4소 (등촌, 오목, 오금, 고척2)
구 로 반	3명	지하차도 5개소 (구로, 구로역, 가마산, 신도림, 국회앞)

□  변경 근무방식(비수방기간 : 10/16 ~ 익년4/14)

관리반별	관리직원	관리대상 시설물	비 고
화 곡 반	3명	터널 1개소, 지하차도 2개소 (화곡터널, 등촌, 서부트럭지하차도)	.터널4개소(궁동,작동, 범박,항동생태)는 가로등반에서 관리 .서부트럭터미널 지하차도 인수예정
외발산반	3명	지하차도 6개소 (외발산, 개화, 공항, 고척2, 오금, 오목)
구 로 반	3명	지하차도 6개소 (구로,구로역,가마산,신도림,국회앞,개봉)	. 개봉지하차도 인수예정

□ 변경 사유

□ 수방기간중에 지하차도 침수 상황 발생시 신속한 대응체계를 위해   지하차도 현장에 전진배치로 근무하여 왔으나, 금번 2014. 10. 15일자로   수방기간이 종료됨에 따라 관리실이 지하이며 근무환경이 열악한 ‘등촌관리반’의 근무직원들에 대하여 나머지 관리반에 분산배치   하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅲ		반별 업무내용

□ 화곡반

- 터널 및 지하차도 기전시설물 일상 순찰․점검 및 정비보수

- 터널 및 지하차도내 부점등 보수

- 배수펌프 및 비상발전기 주1회 이상 시험 가동

- 집수정 부유물, 유입관로, 배수로 이물질 제거

- 시설물 주변 낙하물, 불법 현수막 또는 전단지 제거

- 펌프 및 조명등 회로별 절연저항 측정(월1회)

※ 향후‘서부트럭터미널 지하차도’인수 후 화곡반에서 관리

□ 외발산, 구로반

- 지하차도 기전시설물 일상 순찰․점검 및 정비보수

- 지하차도내 부점등 보수

- 배수펌프 및 비상발전기 주1회 이상 시험 가동

- 집수정 부유물, 유입관로, 배수로 이물질 제거

- 시설물 주변 낙하물, 불법 현수막 또는 전단지 제거

- 펌프 및 조명등 회로별 절연저항 측정(월1회)

※ 향후‘개봉 지하차도’인수 후 구로반에서 관리

Ⅳ		행정사항

□ 근무방식 변경에 따른 업무분장 실시

□ 관리반별 차량(봉고밴 또는 더블캡) 필요시 기전과 장비관리

담당에게 1일전 신청하여 사용.

□ 자연배수 지하차도 3개소(목동교서측, 오목교서측, 서울교접속교) 및

터널 4개소(궁동, 작동, 범박, 항동생태)에 대하여는 가로등반에서

관리(순찰점검 및 부점등 보수 등)

□ 2015년 부터 수방관리계획 수립시 현장여건에 따라 필요시 근무방식    재조정 시행

□ 시행일자 : 2014. 10. 16일부터.

붙임 : 1. 터널 및 지하차도 기전시설물 현황 1부.

2. 터널 및 지하차도 근무자 배치 현황 1부. 끝.