문서번호	시설과-6093
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정연준		김인규	10/17 이규상
협조	주무관		이용구
	주무관		이승언

2014년 풍수해 대비

건설공사장 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.17

시설안전부

(시 설 과)

2014년 풍수해 대비

건설공사장 안전점검 결과 보고

풍수해 대비 안전사고 예방을 위해 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 개  요 : 재건설25만돈/일, 고도 45만톤/일

○ 공사기간 : 2009.11~2014.12

□ 현장점검

○ 일  시 : 2014.10.16.(목) 14:00~16:00

○ 점검자 : 시설7급 정연준, 시설7급 이승언

□ 현장점검 사항

○ 감리단, 시공사 우기전 공사장 안전대책 수립의 적정여부

○ 집중호우시 토사붕괴 우려지역 방치여부

○ 강풍에 의한 추락, 비래 및 전도 우려 시설물 방치여부

○ 현장 내․외 집중호우시 배수시설의 적정성

○ 현장내 강제배수장비의 적정비치 여부

□ 공사장별 지적사항 조치결과 총괄

공 사 명	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(건)			비고 (부서명)
		소계	조치완료	조치계획
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	1	1	1	-

□ 공사장별 지적사항 및 조치결과

분야	점검결과 지적사항	발주기관 조치결과	비고
일반 (지적)	기존관리본관 철거구간 우수관(300mm)흄관내 토사제거	토사제거 완료	사진1

□ 점검결과 지적사항 및 조치결과 사진

사진 번호	조치 전	조치 후
사진1

끝.