문서번호	교통운영과-20423
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
박평근	최정규	10/30 강진동

2014년 제16차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시교통본부

(교통운영과)

『2014년  제16차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2014. 10. 23(목) 15:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 8명(당연직 2명, 위촉직 : 7명)

∙ 당연직 : 교통운영과장, 서울지방경찰청 교통운영계장

∙ 위촉직 :  신건철 위원, 이동원 위원, 박은경 위원, 이지언 위원

박준 위원, 정현정 위원

∙ 간  사 : 교통시설팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 7건 (조건부시행 7건)

자문안건 (1) : 잠실역 버스환승센터 공사(변경)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
송파대로	2014.3.~2016.12	24시간	9~12m	롯데물산외 2개사

❍ 자문회의 검토의견

1. 8단계 석촌호수북단사거리 북→남 방향으로 4차로 유지를 위해 테이퍼 길이 조정하기 바람

2. 3-3단계 지하차도 출구는 경사가 있음으로 지하차도 전에 테이퍼를 설치하여 안전 운행이 가능하도록 하기 바람

3. 3-3~5단계 교통섬으로 인해 직진 상충이 발생함으로 제거하여 공사를 시행하고 유도선을 추가하기 바람

4. 7~8단계 송파대로 남→북 방향으로 정체가 발생하는 구간임으로 공사면적을 축소하여 1개차로를 추가하기 바람

5. 공사장 진출로에 대한 미끄럼 방지 시설보강 및 출차 경보등을 설치하여 공사를 시행하기 바람

자문 안건 (2) : 가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
증미역교차로, 공항대로 59길	2014.11.1. ~2015.5.9	야간 (23~06시)	6~8.3m	강서구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 1~2단계 공사에 필요한 장비제원과 장비배치도를 포함하기 바람

2. 공사후 포장 공사시 교통소통대책을 추가하기 바람

3. 5단계 세부 작업구간을 표기하기 바람

4. 4단계 직우를 우회전 전용으로 노면표시 변경하기 바람

5. 4단계 좌회전 안내 표시를 강화하여 운전자 혼란을 최소화하기 바람

6. 모든 단계의 테이퍼 방향을 직진으로 차량이 통과하도록 변경하기 바람

7. 3단계 공사안내입간판과 차로운영계획이 일치하도록 수정하기 바람

8. 5단계 공사시 횡단보도는 반폭을 유지하고 보행도우미를 배치하기 바람

9. 공사시 기존 유도선 정비하기 바람

10. 2-1단계 횡단보도 신호를 후신호로 변경하는 방안을 서울지방경찰청과 협의하여 공사를 시행하기 바람

자문 안건 (3) : 옥수금호터널 보도 차단벽 설치공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
동호로	2014.11.1. ~2014.12.30	약수방향(23~06시) 옥수방향(24~07시)	3m	성동도로사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 금호사거리에서 금호터널 우회전 3차로를 2차로로 운영하는 방안을 검토하기 바람

2. 2단계 금호터널 진출부에서 차로변경 테이퍼가 짧아 차로변경이 어려움으로 길게 연장하기 바람

3. 1, 2단계 교차로 용량확보를 위해 테이퍼를 설치하는 방안과 테이퍼가 없는 방안 중에서 분석을 통해 나은 방안을 제시하기 바람

자문 안건 (4) : 장지교사거리 입체화시설 건설공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
탄천동로	2014.10~2015.5	24시간	2개차로	SH공사

❍ 자문회의 검토의견

1. 공사구간 좌회전 차로폭을 넓게하여 차량의 회전이 용이하도록 변경하기 바람

2. 모든단계 공사장과 공사장 사이의 도로선형이 불합리하여 사고 위험성이 있음으로 도로선형을 완만하게 처리하기 바람

3. 공사구간에 속도저감 시설을 설치하여 공사를 시행하기 바람

4. 모든단계에 유도선을 추가하고, 우회전은 완만하게 회전각이 나올수 있도록 하여 운전자의 혼란이 없도록 하기 바람

자문 안건 (5) : 신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
신길로	2014.11.1.~12.31	야간 (22~06시)	1개차로	남부수도사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 교차로 인근에 있는 작업구 위치를 변경하여 교차로의 용량을 확보하기 바람

2. 제시된 장비배치도는 작업구로 인해 공사가 어려움으로 장비배치도를 변경하기 바람

자문 안건 (6) : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
노원교 및 수락고가	착공후 1,160일	24시간	1~2개차로	도시기반시설본부

❍ 자문회의 검토의견

1. 공사전에 홍보를 강화하여 불편이 없도록 하기 바람

2. 공사시 보행자 동선이 단절된 구간은 시점부터 차단하고 보행자가 불편이 없도록 안내 동선 홍보를 강화하기 바람

3. 공사시 크레인 및 공사장비로부터 자전거 이용자 및 보행자의 안전을 위해 안전시설물 설치를 강화하여 공사를 시행하기 바람

4. 완료후 도면을 추가하기 바람

자문 안건 (7) : 노원구 공릉동 주상복합 신축에 따른 지하연결통로 설치공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
화랑로	2014.11.1. ~2016.1.31	24시간	12.2~27.3m	케이비부동산 신탁주식회사

❍ 자문회의 검토의견

1. 임시 보도는 가각을 정리하여 곡선으로 보도가 설치되도록 하기 바람

2. 2-1, 2-2단계 공사시 교차로 용량을 분석하여 동시신호 또는 신호현시를 변경하는 방안을 제시하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사관계자 참석 명단 1부. 끝.