문서번호	시설보수과-4758
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		남부도로사업소장
장창원	금종융	김찬구		11/18 민승기
협 조

2014년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 순찰 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

겨울철 안전사고 예방을 위하여 관내 도로시설물을 외부전문가와 안전점검을 합동으로 실시하고 적기에 위험요소를 제거하여 시민의 안전에 만전을 기하고자 함

※ 도로시설과-19850(2014.11.13) : 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림

Ⅰ		점검대상

【총 도로시설물 63개소(시설보수과 60개, 민자시설 3개)】

종 별	계	일반 교량	고가 차도	터 널	지하 차도	입체 교차	복 개 구조물	기타
계	60(3)	18	13(1)	6(1)	9(1)	-	14
1 종	14(2)	2	5(1)	(1)			7
2 종	26(1)	5	5	6	6(1)		4
법정외	20	11	3		3		3

※ 민자기관 관리시설 3개소(선암고가, 우면산터널, 우면산지하차도)는 점검 제외

Ⅱ		점검기간

○ 점검기간 : 2014. 11. 18(화). ~ 12. 19(금)

Ⅲ		점검시행

○ 정밀점검 및 안전진단 등 용역진행중인 시설물 : 32개소

▷ 정밀점검 등 용역진행중인 시설물은 용역사 책임기술자와 점검

○ 외부전문가 초빙대상 시설물 : 28개소

▷ 1종시설물은 지정된 시설안전자문위원단 주치의와 합동점검 시행

▷ 2종 및 법정외는 자체선정 외부전문가 2인 및 담당자와 합동점검

※ 1종시설물의 시설안전자문위원단 주치의 초빙이 어려울 경우 전년도 용역 책임 기술자 또는 자체선정 외부전문가와 점검시행

Ⅳ		점검반 편성

○ 점 검 총 괄 : 시설보수과장

○ 점 검 직 원 : 시설물별 담당자 2인 포함 / 3개조 편성

○ 정밀안전진단 등 용역시행사 : ㈜동우기술단 등 7개사 및 자체정밀점검 등

○ 자체선정 외부전문가

순서	소 속	성 명	자격증	연락처
1조	씨디씨(주)	이 희 현	토목시공기술사	*************
	한국시설안전연구원	한 삼 희	토목구조기술사	*************
2조	대신구조엔지니어링	하 상 우	토목구조기술사	*************
	한국구조물안전연구원	김 대 호	토목구조기술사	*************
3조	한백건설안전(주)	김 윤 원	토목시공기술사	*************
	제이에스건설안전	이 성 우	토목시공기술사	*************

○ 시설물별 점검자 : 점검조 편성표 별첨

Ⅴ		점 검 사 항

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 시설물하부 화재발생요인 방치여부 - 고드름 및 결빙우려지역 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물) 파손여부 - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비 등
교량 및 고가	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변파손, 누락, 이물질 등) 파손여부 - 교량받침 가동상태, 신축이음 전후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 구조물 누수, 기타 도로시설물 등 파손
터널 및 지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수로 막힘, 타일탈락 등
복개구조물	- 구조물 균열 및 누수 - 하상 토사적치 및 기초하부 세굴여부 등

Ⅵ		점검결과 조치

○ 경미한 사항은 공무직 활용 즉시 보수

○ 즉시 보수조치가 어려운사항은 일상유지보수공사에서 보수

○ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시보고 및 자문위원과 합동점검 후 조치계획 수립

Ⅶ		외부전문가 점검비 지급

○ 적용단가 : 200,000원/일

○ 지 급 액 : 금3,200,000원

▷ 200,000원/인 × 16인 = 3,200,000원

○ 지급방법 : 개인별 계좌 입금(무통장 입금)

○ 예산은 재배정된 ‘도로시설물 안전점검 및 진단’ 예산 활용

Ⅷ		행정사항

○ 2014. 12. 19(금) : 도로시설물 안전점검결과 제출(도로시설과)

따로붙임 : 1) 점검결과 총괄표                   1부.

2) 점검서식                          1부.

3) 점검조 편성표                      1부.

4) 1종시설물 시설안전자문단 지정현황 1부.  끝.