시의원 요구 자료 제출

시 행	도시안전과-27121
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		안전기획팀장	도시안전과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
이용호		이창석	김현식	한제현	11/20 조성일
협 조
	하천관리과장				김용학
	물재생시설과장				이철해
	물재생계획과장				최진석
	도로시설과장				이용심
	도로관리과장				代권완택

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 743번, 김제리 의원, 예산결산특별위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김제리 의원(예산결산특별위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 743

□ 요구내용

15. 최근 3년간(2015~2013) 풍수해 예방 및 재난대비 관련 예산편성현황

16. 최근 3년간(2015~2013) 도로함몰 및 유지보수 관련 예산편성현황

17. 최근 3년간(2015~2013) 교량안전 및 관리 관련 예산편성현황

□ 최근 3년간(2015~2013) 풍수해 예방 및 재난대비, 도로함몰 및 유지보수, 교량안전 및 관리 관련 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

15. 풍수해 예방 및 재난대비 관련 예산

○ 풍수해 예방 관련 예산

(단위 : 백만원)

실국명	사업명	사업내용	2015(안)	2014	2013
도시안전실	강남역 일대 침수방지	ㅇ위 치 : 교대역앞 ~ 삼호가든사거리 (서초중앙로) ㅇ규 모 - 하수터널 : D=7.0m, L=900m - 하수BOX 신설 : 4.0m×2.5m@4, L=335m ㅇ사업기간 : 2013. 12 ~ 2015. 7	4,000	-	2,000
도시안전실	공릉 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 노원구 공릉동 406-1번지 일원 ㅇ규 모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(520㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2015. 7 ㅇ사업내용 - 펌프장 신설 520㎥/min (260㎥/min×2대) - 토출관로Ø1500mm ×2열,L=65m	5,273	3,000	2,736
도시안전실	공항 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ 위 치 : 강서구 공항동 706-1번지 ㅇ 규 모 : 기존 건축물 측면을 활용하여 펌프 1대 증설 - 증설용량 320㎥/min(540→860) - 기타 펌프장 건축, 전기 및 정보통신설비 등 ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 4	-	-	4,291
도시안전실	관악산저류조 설치	ㅇ위 치 : 관악구 신림동 205번지 일원 ㅇ규 모 - 서울대 정문앞 저류조 면적=6,320㎡, 용량=40,000㎥ - 서울대 버들골 저류조 면적=4,329㎡, 용량=20,000㎥ - 서울대 정문앞 저류조 면적= 947㎡, 용량= 5,000㎥ ㅇ사업기간 : 2011.10 ~ 2015. 5 ㅇ사업내용 : 관악산 저류조 3개소 설치	11,686	14,500	17,000
도시안전실	구의,자양동일대방재시설확충	ㅇ 사업내용 : [구의문 주차장 저류조 설치] - 위 치 : 광진구 능동 18-14호 (어린이 대공원 구의문 주차장 내) - 빗물 저류조설치 : 저류용량 16,000 톤(배수펌프 HP100 3대) [자양 빗물펌프장 증설] - 위 치 : 광진구 자양동 594번지 - 펌프교체 (800hp→900hp×8대) · 오수펌프 → 우수펌프 겸용으로 개선(150hp × 7대) · 펌프장 건물 리모델링 1식 ㅇ 사업기간 : 2011.12 ~ 2013.05	-	-	3,063
도시안전실	굴포천 임시배수펌프장 운영	ㅇ 지원대상 : 공공운영비 ㅇ 규 모 : 전체 134㎢ 중 서울시 13㎢ (치수편익 비율 서울시 4.2%) ㅇ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12 ㅇ 사업내용 : 굴포천 임시배수펌프장 운영비 분담(서울시 4.2%)	-	5	5
도시안전실	개봉2 빗물펌프장 토출관로 개선	ㅇ 위 치 : 구로구 안양천로 545 ㅇ 규 모 : 토출관로(15m×90m ×0.5m) ㅇ 사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 7 ㅇ 사업내용 : 복개구조물 설치(양단 지반고 맞춰 다리구조물) 및 휀스설치 180m	250	-	-
도시안전실	남산공영주차장 빗물저류조설치	ㅇ 위 치 : 용산구 이태원동 258-59 ㅇ 사업규모 : 저류조 설치(용량 900㎥) ㅇ 사업기간 : 2012.02 ~ 2013.07	-	-	1,610
도시안전실	답십리4빗물펌프장시설용량증대	ㅇ 위 치 : 동대문구 답십리동 4-34번지 ㅇ 규 모 : 유역분리 및 고지배수로 신설 - D=1,200㎜, L=140m ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 4	-	-	527
도시안전실	도곡(대치1)빗물펌프장 신설	ㅇ위 치 : 강남구 대치동 508-2 ㅇ규 모 - 빗물펌프장 신설(750㎥/min) - 유입관로 2.5*2.0*1련 361.5m ㅇ사업기간 : 2012. 4~ 2015. 12 ㅇ사업내용 : 모터 펌프 650HP 2대, 350HP1대	3,000	-	1,000
도시안전실	도림천 둔치정비(신대방역 일대)	ㅇ위 치 : 도림천 일원 ㅇ규 모 : 준설 7,000㎥, 둔치정비 30a ㅇ사업기간 : 2013. 3. ~ 2013. 9. ㅇ사업내용 : 준설 및 세굴된 둔치 보강	-	400	-
도시안전실	도림천 하상 정비	ㅇ 사업위치 : 서림동 양산교~신림2교, 조원동 신림빗물펌프장 앞, 신원동 신림1교~신사동 봉천천합류부 ㅇ 사업기간 : 2013. 02 ~ 2013. 12 ㅇ 사업규모 - 둔치정비 1,200m, 제방보축300m, 자전거도로 정비 2,000m 등 ㅇ 사업내용 : 둔치정비, 제방보축, 자전거도로 정비	-	-	1,860
도시안전실	도림천변 신대방역앞 침수해소	ㅇ위 치 : 동작구 신대방1동 643-2앞 ㅇ규 모 : 펌프장 신설(Q=150㎥/min) ㅇ사업기간 : 2013. 8 ~ 2014. 12 ㅇ사업내용 : 게이트펌프 ∅800 × 2대 (Q=75㎥/min×2) 설치	-	1,500	-
도시안전실	동국대운동장옆 빗물저류조설치	ㅇ위 치 : 중구 장충동 7-22 일원 (동국대운동장 옆) ㅇ사업규모 : 저류조 설치 (용량 5,000㎡) ㅇ사업기간 : 2012.03 ~ 2015.3	275	-	2,600
도시안전실	동작구 사당역 일대 배수개선	ㅇ위 치 : 사당천 유역 (동작구, 서초구, 관악구) ㅇ규 모 - 사당천 일부구간 단면확장 + 빗물저류조 설치(1안) - 빗물저류 배수시설 설치(2안) - 위 2개안에 대해 종합검토 후 최 적정안으로 기본설계 시행 ㅇ사업기간 : 2012. 1 ~ 2016. 12 (기본계획~기본설계~실시설계~공사)	1,000	1,000	2,528
도시안전실	망원2 빗물펌프장 개량	ㅇ위 치 : 마포구 망원동 211-42 ㅇ규 모 : 건축연면적 874.7㎡/ 대지 면적 2,273㎡(지상 2층) ㅇ사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 6 ㅇ사업내용 : 건축연면적 874.7㎡/ 대지 면적 2,273㎡ 개량 정비	-	849	-
도시안전실	면목4빗물펌프장시설용량증대	ㅇ위 치 : 중랑구 면목4동 727-421일원 ㅇ규 모 : 유역분리 및 고지배수로 설치 (D600㎜, 44.4m, BOX설치 16.8m) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ사업내용 : 고지배수로 설치(D600㎜, 44.4m, BOX설치 16.8m)	-	2,369	627
도시안전실	방화 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 강서구 개화동 600-1 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 증설(380㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ사업내용 : 모터펌프 190 ㎥/min × 2대 증설, 토출관로□2.0×1.5×1련, L=20m	-	1,890	2,435
도시안전실	북가좌동 저지대지역 침수해소	ㅇ위 치 : 서대문구 북가좌동 311 일대 ㅇ규 모 : 주택침수방지를 위한 강제배수 시설 설치 ㅇ사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 11 ㅇ사업내용 : 침수방재시설(수문 및 배수 펌프) 설치	-	600	-
도시안전실	불교거사림뒤 저류조 설치	ㅇ 위 치 : 은평구 불광동 23-2 일대 ㅇ 규 모 : A=700㎡, V=4,200㎥ (35.0m×20.0m×6.0m) ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016.12 ㅇ 사업내용 : 우수유출 저감시설인 빗물저류조 설치	134	-	-
도시안전실	빗물펌프장 노후설비 개량	ㅇ 사업내용 - 20년 이상된 빗물펌프장은 58개소로 대부분의 기전설비가 노후되어 있어계속적인 보수.보강이 필요함. - 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 따라 안전점검 실시 후 보수.보강. - 건물 및 자동제어 설비 등 노후에 따른 개량 ㅇ 사업위치 : 서울시 일원 ㅇ 사업규모 - 수문시설 개량 3개소 - 배전반. 자동제어설비 개량 등 전기 설비 7개소 - 제진설비 보강 1개소 - 건물보강 등 기타 2개소	10,313	-	2,000
도시안전실	빗물펌프장 노후펌프교체	ㅇ 사업위치 : 서울시 일원 ㅇ 사업규모 : 빗물펌프장 모터펌프 6대 교체, 3대 수리 ㅇ 사업내용 - 빗물펌프장의 모터펌프중 20년 이상 경과된 모터펌프를 연차적으로 교체 돌발사고를 사전예방	16,390	-	4,000
도시안전실	빗물펌프장 수위계 이중화	ㅇ 위 치 : 빗물펌프장 114개소 (서울시 전역) ㅇ 사업규모 : 수위 측정설비의 이중화 ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12 ㅇ 사업내용 : 빗물펌프장 수위계 이중화 (설치, 교체 및 개량 54개소)	600	-	-
도시안전실	사근 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 성동구 사근동 198-5 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 증설(1,020㎥ /min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 6 ㅇ사업내용 - 기존 펌프장 증설 (유수지 및 건축물 증설 1식, 펌프용량 1,020㎥/min 증설) - 토출관로 증설 (D=2,800㎜ L=38m, BOX 4.0×1.5m, 2련 L=33m)	-	5,522	2,814
도시안전실	사당천, 반포천 하상정비 및 수질개선 사업	ㅇ위 치 : 서초구 관내 사당천, 반포천 ㅇ규 모 : 세굴보강 및 경사조정 등 (하천정비 L=1.1km, B=14~17m) ㅇ사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12. ㅇ사업내용 : 사당천·반포천 하상정비 및 수질개선, 복개하천 하도세굴 보강 및 경사조정	-	2,000	-
도시안전실	삼릉공원(기존선릉공원)빗물저류조설치	ㅇ 위 치 : 강남구 삼성동 137번지 일대 (선.정릉공원 부지내) ㅇ 사업규모 : 저류조 설치 (용량 6,930㎡) ㅇ 사업기간 : 2012.03 ~ 2014.06	2,691	-	5,100
도시안전실	상도동 성대시장주변 침수해소	ㅇ위 치 : 대방동 336-5 ~ 상도동 190-9(동양빌딩 ~ 동광교회) ㅇ규 모 : 하수암거(▣3.5×2.0m), L=432m ㅇ사업내용 : 상도동 성대시장 주변 대방천의 분배․ 우회 (하수암거 신설)	1,300	2,600	4,000
도시안전실	송정 빗물펌프장 시설용량증대	ㅇ 위 치 : 성동구 송정동 81-5번지 ㅇ 규 모 : 10년 빈도 → 30년 빈도 - 증설용량 616 ㎥/min(1,160→ 1,776), 토출관로 확장 - D2,100mm×2련→D2,600mm×2 련, 기타 건축․조경․전기 등 ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 4	-	-	6,473
도시안전실	수문 정밀안전진단	ㅇ 위 치 : 서울시 동대문구 장안2 배수문외 20개소 (동대문구청외 4개 자치구) ㅇ 규 모 : 수문 정밀안전진단 21개소 ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12 ㅇ 사업내용 : 정밀안전진단 21개소 (국가 하천 수문)	1,549	-	-
도시안전실	수방시스템 및 관측장비 유지관리	ㅇ 위 치 : 서울시 재난안전대책본부 (신청사) 및 현장(서울시내) ㅇ 규 모 : 강우량계(47개소),하천수 위계(24개소),하천영상 cctv(22개소), 수문정보 시스템 1식 ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2017. 12 ㅇ 사업내용 : 강우량계, 하천수위계, 하천cctv 등 각종 수문 관측 장비 상시점검 및 보수	600	-	-
도시안전실	시흥계곡 빗물저류조설치	ㅇ 위 치 : 금천구 시흥동 412-5 일원 ㅇ 사업내용 : 저류조설치 용량 24,000㎥ ㅇ 사업기간 : 2012.04~2014.12	-	3,000	7,000
도시안전실	시흥천 단면확장	ㅇ 위 치 : 시흥천 현대시장입구 ~ 안양천 유입부 ㅇ 규 모 : 시흥천 단면확장 595m ㅇ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2016. 12 ㅇ 사업내용 : 기존암거 좌측에 암거신설 595m	400	-	-
도시안전실	신림 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 관악구 신림8동 1649 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 신설(695㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ사업내용 : 모터펌프 416hp×4대, 175hp×1대, 토출관 □2.5×1.0=8.8m, 건축 700.8㎡	893	7,223	4,543
도시안전실	신림3교재가설	ㅇ 사업내용 : 기존교량 철거 1개소, 교량 신설 1개소 ㅇ 사업위치 : 관악구 신림3교 ㅇ 사업규모 : 폭 12m, 연장 24m ㅇ 사업기간 : 2013.01 ~ 2013.12	-	-	2,981
도시안전실	신월 빗물저류배수시설 설치	ㅇ위 치 : 강서구, 양천구 일원(오금, 목동 빗물펌프장 유역 내) ㅇ규 모 : 빗물저류배수시설(L=3.6㎞, 내경 7.5m), 유도터널 (L=1.97km. 내경 4.0m), 수직구(유입 3, 기타 3), 빗물펌프장(Q=4,500㎥ /min) 등 ㅇ사업기간 : 2012. 5 ~ 2016.05 ㅇ사업내용 : 상습침수 지역(강서, 양천 일대)의 수해피해 최소화 대책 - 빗물저류배수시설 및 펌프장 신설 등	31,000	28,484	10,943
도시안전실	신이문 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 동대문구 이문동 57-3 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 증설(375㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2015. 6 ㅇ사업내용 : 모터펌프 400hp × 3대, 250hp × 1대, 토출관 Ø1,500×1 L=21m, 건축 138㎡	2,522	1,800	336
도시안전실	실시간 수방 분석‧전파플랫폼 구축	ㅇ 위 치 : 서울안전통합상황실 ㅇ 규 모 : 실시간 재난정보 분석·전파 플랫폼 구축 ㅇ 사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 12 ㅇ 사업내용 : 실시간 재난정보 분석·전파 플랫폼 구축	150	-	-
도시안전실	양재근린공원 빗물저류조 설치	ㅇ위 치 : 서초구 양재동 311-1번지 양재근린공원 ㅇ사업내용 : 방재시설 등 설치 V=7,550㎥ ㅇ사업기간 : 2013.01. ~ 2015.05.	3,516	1,009	75
도시안전실	여의천 하천정비 (단면확장)	ㅇ지원대상 : 신원천 합류부 (본마을 입구) ~ 새원교(0.47km) ㅇ규모 : 하천 단면확대 – B=16→30m, L=470m ㅇ사업기간 : 2014. 3 ~ 2015.12 ㅇ사업내용 : 단면확장, 편입토지 보상, 제방도로 조성, 자전거도로 조성 등	2,300	-	-
도시안전실	염창2빗물펌프장시설용량증대	ㅇ 위치 : 강서구 염창동 258 ㅇ 규모 : 빗물펌프장 증설(500㎥/min) ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ 사업내용 - 모터펌프 160㎥/min→330㎥/min 1대 증설 교체 - 330㎥/min 1 대 증설	-	4,418	539
도시안전실	오류천 복개구조물 확장	ㅇ 위 치 : 오류동86-4~개봉동307-48 ㅇ 규 모 : ▣2.5×2.0m~▣3.5×3.0m, L=1.3km(1.8km) ㅇ 사업기간 : 2014.3~2017.12 ㅇ 사업내용 : 오류천복개구조물 확장공사 - 통수능부족 : 1.3km	500	-	-
도시안전실	용두 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 동대문구 용두동 129-274 ㅇ규 모 : 유역분리 및 빗물펌프장 증설(240㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ사업내용 : 모터펌프 160hp × 3대, 토출관Ø1,500×1 L=10.7m, 건축 52.34㎡	2,408	2,441	736
도시안전실	용산구 한강로 방재시설 확충	ㅇ위 치 : 한강대교 북단 ~ 남영역간 (한강로 일대) ㅇ규 모 - 펌프장신설 : 860톤/분(한강대교 북단) - 주펌프 : D1,500mm×Q280㎥/분 ×1200HP×2대 - 조절펌프 : D1,100mm×Q150㎥/ 분×600HP×2대, - 토출관로 : D1,800mm, 2련, L=266.9mm ㅇ사업기간 : 2013.03 ~ 2016.12 ㅇ사업내용 : 방재시설간 연계를 통한 효율적인 수방체계 구축	6,422	10,142	2,349
도시안전실	용허리공원 빗물저류조설치	ㅇ 위 치 : 서초구 서초동 1324-1 ㅇ 규 모 : 유입관로 □1.5×1.5×1 L=328m ㅇ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12 ㅇ 사업내용 : 서초동일대 침수피해 최소화를 위해 빗물저류조 유입관로 확충	-	1,500	6,706
도시안전실	우이천유수장애물(덕수교)재설치	ㅇ 위 치 : 강북구 수유동 697-7 ~ 도봉구 쌍문동 420-67간 ㅇ 규 모 : 기존 B=8m, L=25m ⇒ 신설 B=10m, L=25m ㅇ 사업기간 : 2013. 2. ~ 2014. 06.	-	-	1,960
도시안전실	우이천(강북구) 홍수방어벽 및 하천정비	ㅇ 지원대상 : 우이천(우안) 계성교 ∼ 대동천 하류부 ㅇ 규모 : 홍수방어벽 H=0.7∼1.75m, L=0.8km ㅇ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12. ㅇ 사업내용 : 홍수방어벽 단면복구 및 균열보수 등 보수·보강	2,500	-	-
도시안전실	우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치	ㅇ 위치 : 강북구 노해로35길 113 ㅇ 규모 : 폭 8m, 연장 26m, 3경간 콘크리트 슬래브 ㅇ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 2016. 12. ㅇ 사업내용 : 교량 재설치 폭 12m, 연장 26m	100	-	-
도시안전실	일자산 도시자연공원 빗물저류조 설치	ㅇ위 치 : 강동구 둔촌동 6-13번지 (일자산 도시자연공원) ㅇ규 모 : V=2,600㎥ ㅇ사업기간 : 14.03. ~ ‘15. 12 ㅇ사업내용 : 저지대 침수지역인 등촌동 70번지 일대의 침수피해 예방을 위한 저류조 설치	1,670	70	-
도시안전실	원효 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ 위 치 : 용산구 원효로 3가 51-4 ㅇ 규 모 : 빗물펌프장 증설(펌프교체) - 증설용량 : 빗물펌프장216㎥/min (450㎥/min⇒666㎥/min) - 토출수조 증설 - 유입간선관거 통수능 확보 및 기존 방류관로 사용 ㅇ 사업기간 : 2012.05 ~ 2013.12	-	-	2,782
도시안전실	잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 서초구 잠원동 51-45 ㅇ규 모 : 유역분리 및 빗물펌프장 증설(1,400㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2015.12. ㅇ사업내용 : 모터펌프 915hp×5대, 토출관Ø1,900×3, □3.5×2.5×2=256m, 건축 912㎡	1,000	7,500	2,854
도시안전실	장안2빗물펌프장시설용량증대	ㅇ 위 치 : 동대문구 장안2동 356-1 ㅇ 규 모 : 기존 건축물 북측 정문 펌프장 증설 - 증설용량 133㎥/min(120→253) - 저류조 증설 755㎥(600→1,355) - 유입관로 신설 2.0×2.0, L=22.5m, 토출관로 증설 D800×2~D1,100 ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 4	-	-	2,250
도시안전실	장안4빗물펌프장시설용량증대	ㅇ 위 치 : 동대문구 장안4동 301-4 ㅇ 규 모 : 기존 펌프(1대) 교체 - 증설용량 100㎥/min(650→750) - 방류관로 증설 D=1,350㎜, L=540m ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 4	-	-	3,591
도시안전실	장위빗물펌프장 시설용량증대	ㅇ 위 치 : 성북구 장위동 270-1 ㅇ 규 모 : 장위빗물펌프장 및 장위간이 빗물펌프장 증설 - 증설용량 : 장위빗물펌프장 108㎥/min (334㎥/min⇒442㎥/min), 장위간이빗물펌프장 68㎥/min(36㎥ /min ⇒104㎥/min) - 기타 펌프장 증축, 전기 및 정보통신 설비 등 - 유입간선관거 중 통수능이 부족한 구간은 단위 하수도정비사업으로 시행 ㅇ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 9	-	-	2,510
도시안전실	조원동 저지대지역 침수해소	ㅇ위 치 : 관악구 조원동 1677-4~5 강남아파트 월편(도림천 좌안 제방) ㅇ규 모 : 펌프장 신설(Q=300㎥/min) ㅇ사업기간 : 2013. 2 ~ 2014.12 ㅇ사업내용 : 게이트펌프(Q=150㎥ /min) × 2대 설치	200	2,000	-
도시안전실	중동 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 마포구 성산2동 99-5 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 증설(210㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 7 ㅇ사업내용 : 모터펌프 350hp × 1대, 180hp×1대, 토출관Ø1,500×1 L=12.3m, 건축 337.68㎡	562	641	3,280
도시안전실	지하주택 침수방지시설설치	ㅇ 사업대상 : 저지대 지하주택 등 침수취약 주택 ㅇ 사업내용 : 물막이판 및 옥내역지변 설치, 수중펌프 지급 ㅇ 사업기간 : 2013. 1. 1~ 2013.12.31	-	-	3,000
도시안전실	풍수해 예방대책	ㅇ사업기간 : 2014. 1~12. ㅇ사업내용 - 재난안전대책본부(수방) 운영, 수해 예방대책 수립및 사후 평가 - 하천관리위원회, 사전재해영향성검토 위원회 등 운영	298	198	199
도시안전실	풍수해보험료 지원	ㅇ시행주체/운영 : 소방방재청, 민영보험사 - 우리시 역할 : 단체계약(자치구), 보험료(시비,구비) 지원, 사업홍보 협조 등 ㅇ대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일(지진해일), 대설, 지진 ㅇ대상시설물 : 주택(단독, 공동), 온실(비닐하우스 포함) ㅇ사업기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31. ㅇ보험료지원 : 총 보험료의 55~86% 정부 지원(국비70%, 시비15%, 구비15%)	20	30	50
도시안전실	하천제방 안전점검 용역	ㅇ 대상 : 지방하천 36개소(강남 16개소, 강북 20개소) ㅇ 규모 : 하천제방 안전점검 (복개하천 제외) ㅇ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12. 31 ㅇ 사업내용 : 하천제방 안전점검 (정밀점검 및 안전진단 용역)	600	-	-
도시안전실	하천 준설	ㅇ 지원내용 : 하천 준설(중랑천, 정릉천, 성북천, 우이천, 도림천, 성내천, 홍제천 등) ㅇ 규 모 : 하천준설 V=65,000㎥ ㅇ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 11. ㅇ 사업내용 : 홍수예방 및 악취제거, 수질개선 등	2,600	-	-
도시안전실	한강로 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ 위 치 : 용산구 한강로 3가 65-2 ㅇ 규 모 : 기존 펌프 교체 - 증설용량 20㎥/min (330→350) - 펌프장 전기 및 정보통신설비 등 ㅇ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2013.12	-	-	528
도시안전실	합정 빗물펌프장 시설용량 증대	ㅇ위 치 : 마포구 합정동 196-4 ㅇ규 모 : 빗물펌프장 증설(160㎥/min) ㅇ사업기간 : 2011. 3 ~ 2015. 9 ㅇ사업내용 : 집수정 V=1,410㎥ 신설, 토출관D1,200×1 L=65m, 건축 연면적 540.94㎡	5,189	3,300	1,286
도시안전실	홍제천 및 불광천(서대문구) 안전시설물 개선	ㅇ 위치 : 홍제천(사천교~홍지문), 불광천(증산교~와산교하류) ㅇ 규모 : 하천안전시설 보수 정비 420m ㅇ 사업기간 : 2015. 2. ~ 2015. 7. ㅇ 사업내용 : 홍제천 및 불광천 하천 안전시설 보수 정비	300	-	-
도시안전실	가회 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 종로1~4가,가회,명륜3가일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=46km ｏ사업기간 : 2007~2014	-	1,951	1,500
도시안전실	필동 배수분구 하수관로 종합정비	ｏ위 치 : 명동,필동,광희동,을지로 ｏ규 모 : 하수도정비 L=20km ｏ사업기간 : 2011~2017	3,000	2,500	-
도시안전실	성수2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 화양, 자양동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=33km ｏ사업기간 : 2011~2015	2,900	2,500	2,500
도시안전실	구의 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 구의1~3, 자양1~3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=52km ｏ사업기간 : 2012~2020	4,000	3,500	3,500
도시안전실	장안 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 장안, 휘경동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=48km ｏ사업기간 : 2007~2014	-	1,227	3,500
도시안전실	면목1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 상봉, 중화, 면목동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=41km ｏ사업기간 : 2007~2015	3,000	3,500	3,601
도시안전실	동선 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 동선, 돈암동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2011~2017	2,500	3,250	3,250
도시안전실	종암 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 종암동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=16km ｏ사업기간 : 2005~2013	-	-	790
도시안전실	수유2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 수유1,3, 번동, 미아동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=60km ｏ사업기간 : 2007~2016	4,000	3,500	3,000
도시안전실	창동2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 창2~3동, 쌍문3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=30km ｏ사업기간 : 2012~2016	2,500	2,500	685
도시안전실	공릉1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 공릉동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2010~2015	1,250	2,500	2,500
도시안전실	하계배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 하계, 중계동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=30km ｏ사업기간 : 2012~2018	2,500	2,500	186
도시안전실	구산1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 구산동,갈현동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=13km ｏ사업기간 : 2011~2015	500	2,839	2,500
도시안전실	녹번2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 녹번,응암1,대조,역촌동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2009~2016	2,500	2,500	2,500
도시안전실	남가좌1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 남가좌2동,홍은,연희동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=36km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2015	3,230	2,500	2,500
도시안전실	홍제 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 홍제1~3동일ㄷ ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	3,000
도시안전실	합정 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 합정, 서교, 상수동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2014	-	1,250	2,500
도시안전실	신월1 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 화곡,발산,신월1,5동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2018	2,500	1,849	-
도시안전실	신월2 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 신월1,3,4,5,7동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,266	-	-
도시안전실	신월3 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 양천 신월동, 강서 화곡일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,579	-	-
도시안전실	등촌1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 등촌1, 가양3, 염창동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=32km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2015	1,150	3,500	3,500
도시안전실	화곡1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 화곡6동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=29km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2020	2,500	1,451	1,250
도시안전실	화곡2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 강서 화곡, 양천 신월일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=56km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,460	-	-
도시안전실	구로2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 구로2~4동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=12km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	1,600
도시안전실	오류1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 개봉2, 오류1,2동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=20km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2020	2,596	3,000	1,340
도시안전실	오류2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 궁동, 온수, 오류3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2019	2,000	1,250	94
도시안전실	오류4배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 개봉2.3동, 오류2동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=15km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2019	2,639	2,500	-
도시안전실	공단 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 가산, 가산디지털3단지일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=10km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2014	-	1,350	2,500
도시안전실	시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 시흥1.3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=9km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2016	3,000	2,500	911
도시안전실	가리봉 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 가산동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=14km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2016	3,000	1,500	-
도시안전실	도림1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 대림동, 신대방동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=57km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2020	2,500	6,500	3,000
도시안전실	여의도 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 여의도동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=1.5km ｏ사업기간 : 2015~2015	1,000	-	-
도시안전실	상도2배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 상도2~4동,대방,신대방동 ｏ규 모 : 하수도정비 L=23.1km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	2,335
도시안전실	신림4배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 미성,신사,조원,난곡동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=24km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2020	3,000	2,500	4,869
도시안전실	대림 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 조원동 시흥대로 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=25.1km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2018	3,000	3,333	189
도시안전실	삼성1 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 논현2,삼성2,대치4,역삼동 ｏ규 모 : 하수도정비 L=24.6km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2017	1,500	1,000	-
도시안전실	대치 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 대치1,2, 도곡2동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17.4km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2018	1,500	1,000	-
도시안전실	성내배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 성내동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=21.0km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2018.2	1,930	1,250	1,000
도시안전실	후암시장 주변 노후 하수관거 정비	ｏ위 치 : 후암시장 주변 ｏ규 모 : D450~600m,L=341m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	446	-	-
도시안전실	성수1로 주변 지선관로 정비	ｏ위 치 : 성수1로 주변 ｏ규 모 : D450~600mm,L=659m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	500	-	-
도시안전실	중곡1동 233-1~232-60간 하수관 개량	ｏ위 치 : 중곡1동 233-1~232-60 ｏ규 모 : D=450mm,L=350m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	280	-	-
도시안전실	이문동 220-358 주변 하수관 개량	ｏ위 치 : 이문동 220-358 주변 ｏ규 모 : D=450~600㎜, L=325m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	250	-	-
도시안전실	면목동 454번지 주변 노후하수관로 개량공사	ｏ위 치 : 면목동 454번지 주변 ｏ규 모 : D=600mm, L=200m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	400	-	-
도시안전실	묵동 233번지 주변 노후 하수관로 개량공사	ｏ위 치 : 묵동 233번지 주변 ｏ규 모 : D=450~600mm,L=240m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	450	-	-
도시안전실	월계로 21나길 주변 하수관 정비	ｏ위 치 : 월계로 21나길 주변 ｏ규 모 : D450∼600㎜,L=240m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	500	-	-
도시안전실	수유동 산127-1 주변 하수관 정비공사	ｏ위 치 : 수유동 산127-1 주변 ｏ규 모 : D=450mm, L= 370m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	446	-	-
도시안전실	목2동 506의9~28간 외 2개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 목2동 506의9~28간 외 2개소 ｏ규 모 : D450~600mm, L=434m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	380	-	-
도시안전실	신월1동 236-3~236-23번지 외 8개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신월1동 236-3~236-23번지 외 8개소 ｏ규 모 : D300~D450mm) : 195m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	185	-	-
도시안전실	화곡동 56-33~410-244호간 하수관 개량	ｏ위 치 : 화곡동 56-33~410-244호간 ｏ규 모 : D=450~1,200mm, L=549m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	350	-	-
도시안전실	사당동 321-57~319-25간 외 2개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 사당동 321-57~319-25간 외 2개소 ｏ규 모 : D450~800mm,L=300m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	400	-	-
도시안전실	중앙동 471-1번지 일대 하수관 개량	ｏ위 치 : 중앙동 471-1번지 일대 ｏ규 모 : 월류방지턱 및 빗물받이 신설 ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	30	-	-
도시안전실	신사동 1464번지 일대 연속형 빗물받이 설치	ｏ위 치 : 신사동 1464번지 일대 ｏ규 모 : 연속형 빗물받이설치(L=380m) ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	100	-	-
도시안전실	서림동 412번지 일대 하수관 개량	ｏ위 치 : 서림동 412번지 일대 ｏ규 모 : D600∼1,000mm, L=990m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	506	-	-
도시안전실	서림동 103번지 일대 하수관 개량공사	ｏ위 치 : 난향동 666-14번지 ｏ규 모 : D=450~800mm, L=810m) ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	464	-	-
도시안전실	난향동 666-14번지(현대주유소 앞) 하수관 개량	ｏ위 치 : 난향동 666-14번지 ｏ규 모 : D=600mm,L=7m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	150	-	-
도시안전실	송천동 637번지 주변 하수관 정비	ｏ위 치 : 송천동 637번지 주변 ｏ규 모 : D=600~1,000mm,L=250m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	인헌동 1631번지 주변 외 2개소 하수관 정비	ｏ위 치 : 인헌동 1631번지 주변 외 2개소 ｏ규 모 : D450mm,L=425m,D600mm, L=75m,D800mm,L=120m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	366	-
도시안전실	청파동 224-32번지 주변 하수관정비	ｏ위 치 : 청파동 224-32번지 주변 ｏ규 모 : D=700~1,200mm,L=224m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	271	-
도시안전실	효창동 5-71번지 주변 하수관 정비	ｏ위 치 : 효창동 5-71번지 주변 ｏ규 모 : D=450~600mm, L=663m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	450	-
도시안전실	묵2동 237-1~239-109간 하수관정비	ｏ위 치 : 묵2동 237-1~239-109간 ｏ규 모 : D450~600㎜,L=460m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	시흥동 989번지 주변 외 1개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 시흥동 989번지 주변 외 1개소 ｏ규 모 : D450~600㎜, L=400m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	280	-
도시안전실	하수악취 취약지역 빗물받이 악취차단장치 설치	ｏ위 치 : 동대문구 전역 ｏ규 모 : 빗물받이 악취차단기구매설치 - 1,500개 ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	80	-
도시안전실	창신동 20번지 일대 하수관 보수	ｏ위 치 : 창신동 20번지 일대 ｏ규 모 : □1.2×1.0～□1.2x1.2m, L=302m □0.8×0.8～□1.2x1.2m,L=136m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	북가좌동 311번지 주변 하수관 정비	ｏ위 치 : 북가좌동 311번지 주변 ｏ규 모 : D450㎜,L=90m/D600㎜, L=200m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	250	-
도시안전실	홍은동 311번지 주변 하수관 정비	ｏ위 치 : 홍은동 311번지 주변 ｏ규 모 : D300mm, L=100m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	110	-
도시안전실	망우동 458번지 주변 하수관거 개량	ｏ위 치 : 망우동 458번지 주변 ｏ규 모 : D600mm, L=510m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	500
도시안전실	삼청동 맑은 물길 조성	ｏ위 치 : 삼청동 전역 ｏ규 모 : D450mm, L=200m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	500
도시안전실	천호동 159-9번지 주변 하수관거개량	ｏ위 치 : 천호동 159-9번지 주변 ｏ규 모 : D800mm, L=150m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	100
도시안전실	동빙고동 310번지 주변 외2개소 하수관거개량	ｏ위 치 : 동빙고동 310번지 주변 외2개소 ｏ규 모 : D450~800mm, L=1,254m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	892
도시안전실	하수시설물 긴급복구 및 정비	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수시설물 긴급목구 및 정비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	4,000	3,000	3,000
도시안전실	하수도개량사업 시설부대비	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수시설물 부대비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	30	30	30
도시안전실	하수박스 안전딘단 용역	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수박스 안전진단용역 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	700	700
도시안전실	노후하수관로 조사	ｏ위 치 : 영등포구 영등포역 주변 외 18개소 ｏ규 모 : CCTV 및 정기점검용역, L=680km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	6,800	-	-
도시안전실	자치구 지선하수관로 개량지원	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 900㎜미만 지선하수관로 L=5km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	5,000	11,000	11,000
도시안전실	빗물유입시설 확충	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 빗물받이 신설개량확대 등 1,900개소 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	3,100	5,000	5,000
도시안전실	하수관로 유자관리	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수관로 및 빗물받이 준설 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	15,137	10,000	10,000
도시안전실	하수시설물 긴급복구 및 정비	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수시설물 긴급목구 및 정비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	4,000	3,000	3,000
도시안전실	하수도개량사업 시설부대비	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수시설물 부대비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	30	30	30
도시안전실	하수박스 안전딘단 용역	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수박스 안전진단용역 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	700	700
도시안전실	노후하수관로 조사	ｏ위 치 : 영등포구 영등포역 주변 외 18개소 ｏ규 모 : CCTV 및 정기점검용역, L=680km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	6,800	-	-
도시안전실	자치구 지선하수관로 개량지원	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 900㎜미만 지선하수관로 L=5km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	5,000	11,000	11,000
도시안전실	빗물유입시설 확충	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 빗물받이 신설개량확대 등 1,900개소 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	3,100	5,000	5,000
도시안전실	하수관로 유자관리	ｏ위 치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규 모 : 하수관로 및 빗물받이 준설 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	15,137	10,000	10,000
도시안전실	효자배수분구 방재성능 향상 중기대책	ｏ위 치 : 효자배수분구 ｏ규 모 : D1,350x2련, L=205.5m - □1.5~2.0mx2.0mx1련, L=280m, - □3.0x2.3m~2.5mx1련, L=559m - 우수유출저감시설(소규모 저류조) 설치 · 청운중학교 220㎥ ｏ사업기간 : 2014. 2. ~ 2017. 12.	5,142	710	-
도시안전실	세종로주차장 저류시설 보완공사	ｏ위 치 : 세종로주차장 ｏ규 모 : 차수문(자동) 교체 및 추가 설치 6개소,차수문 앞 CCTV 설치 및 원격제어 시스템 설비 등 ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	500	730	-
도시안전실	한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	ｏ위 치 : 한강로 일대 ｏ규 모 • 유역분할 유입관로(개착구간) ▣2.0×2.0, L=502m •유역분할유입관로(비개착구간) D2,400mm, L=521m ｏ사업기간 : 2014.3~2016.12	3,000	3000	-
도시안전실	이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량	ｏ위 치 : 이태원로 179번지~녹사평대로 132번지(실시설계용역) ｏ규 모 : D=1,350mm, L=954m ｏ사업기간 : 2015.1~2016.12	150	-	-
도시안전실	청파로 319번지 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 청파로 319번지 주변 ｏ규 모 : D=900~1,200mm, L=156m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.6	450	-	-
도시안전실	원효로 129번지 ~35길 47번지간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 원효로 129번지 ~35길 47번지간 ｏ규 모 : D=1,000mm, L=310m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	680	-	-
도시안전실	효창원로 177-15번지 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 효창원로 177-15번지 ｏ규 모 : D1200~1350mm, L=180m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	470	-	-
도시안전실	두텁바위로 89번지 주변 사각형거 이설	ｏ위 치 : 두텁바위로 89번지 주변 ｏ규 모 : ▣1.5×1.5m L=72m, D450~1000mm L=53m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	소월로 30길 53-2 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 소월로 30길 53-2 주변 ｏ규 모 : D=800mm~▣1.5×1.2m, L=97m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	200	-	-
도시안전실	사근 빗물펌프장 주변 유입수로 개선	ｏ위 치 : 사근 빗물펌프장 주변 ｏ규 모 : ▢1.5×1.0, L=80m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	성수동 구의로 하수관로 유로변경	ｏ위 치 : 성수동 구의로 ｏ규 모 : ▢3.0×3.0~1.2×1.0 L=1,878m ｏ사업기간 : 2013.3~2016.12	2,900	1200	750
도시안전실	하왕십리 890번지 일대 침수방지	ｏ위 치 : 하왕십리 890번지 일대 ｏ규 모 : D1000mm L=43m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	350	-	-
도시안전실	용답동 상가시장 일대 하수관로 경사조정	ｏ위 치 : 용답동 상가시장 일대 ｏ규 모 - ▢1.5×1.3m L=110m, - ▢2.0×1.5m L=113m, - ▢2.5×1.5m L=427m ｏ사업기간 : 2015.3~2016.12	1,400	-	-
도시안전실	마장동 우시장 주변 침수 해소	ｏ위 치 : 마장동 우시장 주변 ｏ규 모 : □2.5×2.0, L=1,000m (실시설계 용역) ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	100	-	-
도시안전실	마장동 중앙선 철로 구조불량 하수관로 개선	ｏ위 치 : 마장동 중앙선 철로 ｏ규 모 : ▣2.5*2.0m, L=41m ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	500	1300	-
도시안전실	행당동 138~158번지 일대 침수방지	ｏ위 치 : 행당동 138~158번지 일대 ｏ규 모 : □ 3.0x2.0 L=153m ｏ사업기간 : 2013.3~2016.12	2,000	2200	200
도시안전실	중곡제일시장 주변 하수관로 확대개량	ｏ위 치 : 중곡제일시장 주변 ｏ규 모 : D800 ~ 1350㎜, L=290m ｏ사업기간 : 2015.3~2016.12	50	-	-
도시안전실	이문동 금호어울림 아파트 주변 침수방지	ｏ위 치 : 이문동 금호어울림 아파트 주변 ｏ규 모 : D=1,000mm, L=267m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	석관동 223~332번지 침수방지	ｏ위 치 : 석관동 223~332번지 ｏ규 모 : D300mm~▣3.0×1.7m, L=1.902km ｏ사업기간 : 2013.3~2015.12	1,900	3000	1800
도시안전실	방학동 687~690-31간 외 2개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 방학동 687~690-31간 외 2개소 ｏ규 모 : D=900mm, L=420m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	쌍문동 285-5~306-23간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 쌍문동 285-5~306-23간 ｏ규 모 : D=1,000mm, L=320m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	진관동 북한산로 하수관 개선	ｏ위 치 : 진관동 북한산로 ｏ규 모 : D450mm, L=2,800m ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	1,400	150	-
도시안전실	북가좌2동 저지대 침수해소	ｏ위 치 : 북가좌2동 ｏ규 모 - D900mm, L=36m - □1.0m×1.0m~□2.0m×2.0m, L=527m ｏ사업기간 : 2015.3~2016.12	1,000	-	-
도시안전실	서대문성당~서대문역간 하수관로 정비	ｏ위 치 : 서대문성당~서대문역간 ｏ규 모 : D=900mm ~ 1,200mm,L=607m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	650	-	-
도시안전실	대흥동 6번지 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 대흥동 6번지 주변 ｏ규 모 : D=1,200mm, L=325m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	800	-	-
도시안전실	망원동 473-5~35 외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 망원동 473-5~35 외 1개소 ｏ규 모 : D=1,000mm, L=245m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	도화동 566번지 외 1개소 하수관로 정비	ｏ위 치 : 도화동 566번지 외 1개소 ｏ규 모 : ▣1.5m×1.5m, L=497m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	130	-	-
도시안전실	신월2동 608-2~606-1간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신월2동 608-2~606-1간 ｏ규 모 : D=1,100mm, L=135m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	250	-	-
도시안전실	신정2동 118-1~119-1간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신정2동 118-1~119-1간 ｏ규 모 : D=900mm, L=250m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	신월지하차도 하류부 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신월지하차도 하류부 ｏ규 모 : 1.5×1.5m~▣3.0×2.0m, L=378m (실시설계용역) ｏ사업기간 :2015.3~2016.12	100	-	-
도시안전실	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	ｏ위 치 : 목동 신시가지 남측 ｏ규 모 실시설계용역(D=300~1,000mm, L=18.5km) ｏ사업기간 :2014.3~2019.9	800	370	-
도시안전실	목동 신시가지내 오수관로 정비(11차)	ｏ위 치 : 목동 신시가지내 ｏ규 모 : D = 450mm, L = 750m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	700	-	-
도시안전실	가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비	ｏ위 치 : 가양이마트~가양빗물펌프장간 ｏ규 모 : 3▣3.0m×2.5m~ 3▣2.5m×2.5m, L=670m ｏ사업기간 :2013.3~2015.12	4,000	4000	2360
도시안전실	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	ｏ위 치 : 강서구청사거리~가양빗물펌프장간 ｏ규 모 : 2＠▣3.0m× 2.5m, L=2,060m ｏ사업기간 :2011.5~2017.12	4,239	6773	5180
도시안전실	공항동 1364-5~1346간 외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 공항동 1364-5~1346간 외 1개소 ｏ규 모 : D300~1,000mm, L=760m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	방화동 647-14~648-29간 외 7개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 방화동 647-14~648-29간 외 7개소 ｏ규 모 : D450~1,350mm, L=165m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	-
도시안전실	구로동 82-7~136-30간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 구로동 82-7~136-30간 ｏ규 모 : D1500mm, L=335m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	시흥대로 322~334간 외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 시흥대로 322~334간 외 1개소 ｏ규 모 : D=900~1,000mm, L=420m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	600	-	-
도시안전실	시흥대로 370~386간 외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 시흥대로 370~386간 외 1개소 ｏ규 모 : D=600~1,200mm, L=500m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	시흥대로 167~179간 외 2개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 시흥대로 167~179간(시흥1동), 시흥대로 36길8~40(시흥3동) ｏ규 모 : D=600~1,200mm, L=500m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	탑골로 21~탑골로3길46간외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 탑골로 21~탑골로3길46간외 1개소 ｏ규 모 : D900mm, L=280m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	영등포7가 62-3~63-2외 3개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 영등포7가 62-3~63-2외 3개소 ｏ규 모 : ▣2.0×1.8m, L=295m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	600	-	-
도시안전실	양평동 77~265간 사각형거 개량	ｏ위 치 : 양평로22라길 ~ 선유로55길 ｏ규 모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	120	1400	-
도시안전실	영동초교 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 목3동 712-1~목4동 736-8간 ｏ규 모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	740	-	-
도시안전실	양평로 121~21길 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신월1동 저지수로 주변 ｏ규 모 : □1.5~2.5 ×1.5, L = 750m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	사당동 1004-45~1007-1간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 사당동 1004-45~1007-1간 ｏ규 모 : D=1,800~2,000mm, L=269m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	행운동 1690-131~1657-6외 3개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 행운동 1690-131~1657-6외 3개소 ｏ규 모 : □1.5×1.5~□3.6×2.0m, L=1,600m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	90	-	-
도시안전실	호암길 천주교 삼성산성지 계곡 외 2개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 호암길 천주교 삼성산성지 계곡 외 2개소 ｏ규 모 : □1.2×1.0m, L=60m, D1,000㎜ : 100m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	520	-	-
도시안전실	서림동 95-81~84외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 서림동 95-81~84외 1개소 ｏ규 모 : D900mm, L=430m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	620	-	-
도시안전실	신원동 409-242~127간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 신원동 409-242~127간 ｏ규 모 : □1.5×1.0~2.2×2.5m, L=339m □2.0m×1.4m~2.0m×1.8m, L=613m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	-
도시안전실	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	ｏ위 치 : 방배로(방배역~반포천) ｏ규 모 : □3.0x2.5~4.0x4.0m, L=2.1km ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	5,000	6000	-
도시안전실	방배동 477-9~357-20호간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 방배동 477-9~357-20호간 ｏ규 모 : D=800mm~1,200mm, L=660m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	반포1 배수분구내 긴급정비구간 개량	ｏ위 치 : 신원동 1578주변 외 3개소 ｏ규 모 : D900 ~ ▢2.0 x 1.5m, L=456m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	강남대로 78길 하수관로 신설	ｏ위 치 : 감남대로 78길 일대 ｏ규 모 : □2.0×2.0, L=100m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	역삼로 156주변 하수관로 신설개량	ｏ위 치 : 역삼로 156 주변 ｏ규 모 : □1.5×1.5, L=162m □2.5×2.0, L=173m ∅1200㎜, L=247m ∅1500㎜, L=130m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	대치동 945-6~942-10번지 주변 하수관로 개량	ｏ위 치 : 대치동 945-6~942-10번지 ｏ규 모 : D=1,000mm, L=250m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	청담동 49번지~ 63-4호간 하수관로 개량	ｏ위 치 : 청담동 49번지~ 63-4호간 ｏ규 모 : D=1,200mm, L=210m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	풍납펌프장 유입관거 개량	ｏ위 치 : 풍납펌프장 유입관로 주변 ｏ규 모 : D450mm~□2.5×2.0m×1련, L=4,998m ｏ사업기간 : 2012.10~2015.12	4,400	4700	4500
도시안전실	신천펌프장 유입관로 개량	ｏ위 치 : 신천펌프장 유입관로 주변 ｏ규 모 : □1.5×1.2×1련~□2.5×2.7×1련, L=2,851m ｏ사업기간 : 2013.5~2016.12	4,000	2000	2000
도시안전실	석촌동 246-13~260-9호 외1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 석촌동 246-13~260-9호 외1개소 ｏ규 모 : D900~1,200mm, L=434m ｏ사업기간 :2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	둔촌로 일대 하수관로 신설	ｏ위 치 : 둔촌로 일대 ｏ규 모 : ▣2.0×2.0m×1련 ~ ▣3.0×2.0m×2련 L=3,620m ｏ사업기간 : 2013.3~2018.12	2,000	6000	1000
도시안전실	암사역 주변 침수해소	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D900㎜~▣3.0m×2.5m×2련, L=2,681m ｏ사업기간 : 2014.3~2018.12	3,858	1100	-
도시안전실	이태원동 527~671번지간 하수관 개량	ｏ위 치 : 이태원동 527~671번지간 ｏ규 모 : D=900~1,350mm, L=245m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	750	-
도시안전실	청파동 91-24~139-1 번지간 하수관 개량	ｏ위 치 : 청파동 91-24~139-1 번지간 ｏ규 모 : D=900~□1.8×1.8m, L=260m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	청파동 32-1~47-2번지간 하수관 개량	ｏ위 치 : 청파동 32-1~47-2번지간 ｏ규 모 : D=1,200mm, L=238m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	송정동 73번지 주변 침수방지	ｏ위 치 : 송정동 73번지 주변 ｏ규 모 : D=1,500mm, L=250m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	600	-
도시안전실	홍익동 151번지 주변 하수관 개량	ｏ위 치 : 홍익동 151번지 주변 ｏ규 모 : D=1,500mm,L=130m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	청량리동 206-10~206-54간 하수관로정비	ｏ위 치 : 청량리동 206-10~206-54간 ｏ규 모 : D=1,000mm,L=420m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,560	-
도시안전실	송천동 473번지 주변 하수관로 확대개량	ｏ위 치 : 송천동 473번지 주변 ｏ규 모 : D=900mm,L=190m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	250	-
도시안전실	도봉동 600-37~601-42번지 주변 하수관 개량	ｏ위 치 : 도봉동 600-37~601-42번지 주변 ｏ규 모 : D=900~1,100mm, L=695m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	960	-
도시안전실	신촌 현대백화점 주변 침수해소	ｏ위 치 : 신촌 현대백화점 주변 ｏ규 모 :1,000~1,650㎜, L=271m, □2.0×2.0m, L=292m ｏ사업기간 : 2013.3~2014.12	-	5,000	100
도시안전실	연희동 외국인학교 주변 침수방지	ｏ위 치 : 연희동 외국인학교 주변 ｏ규 모 : D=450~1,100mm, L=31m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	900	-
도시안전실	아현역 횡단 사각형거 확장	ｏ위 치 : 아현역 주변 ｏ규 모 : □3.5×2.0m, L= 99m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	연남동 487-291 주변 사각형거 구조개선	ｏ위 치 : 연남동 487-291 주변 ｏ규 모 : □2.0×1.5m,L=15m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	150	-
도시안전실	목3동 621-12~625-28 하수관 개량	ｏ위 치 : 목3동 621-12~625-28 ｏ규 모 : D800~1500㎜, L=210m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	목동 신시가지내 오수관거 정비(10차)	ｏ위 치 : 목동 신시가지내 ｏ규 모 : D450~600㎜, L=1,150m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	900	-
도시안전실	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	ｏ위 치 : 목동 신시가지 남측 주변 ｏ규 모 : 오수관정비 타당성조사 및 기본설계,L=18.5Km ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	370	-
도시안전실	구로2동 472번지 일대 침수방지	ｏ위 치 : 구로2동 472번지 ｏ규 모 : ㅁ2.5*2.0m, L=48m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	3000
도시안전실	독산2동 381번지 주변 하수도 개량	ｏ위 치 : 독산2동 381번지 ｏ규 모 : D1000㎜, L=380m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	독산동 범안로 주변 하수도 개량	ｏ위 치 : 독산동 범안로 ｏ규 모 : D1200, L=210m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	신길동 도신로 하수관 개량	ｏ위 치 : 신길동 도신로 ｏ규 모 : D600~1,200㎜, L=450m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	영등포7가 62-3~63-2 외 1개소 하수관로 개량	ｏ위 치 : 영등포7가 62-3~63-2 외 1개소 ｏ규 모 : D600~1,200㎜, L=1,387m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,600	-
도시안전실	신길역 주변 하수관 이설	ｏ위 치 : 신길역 주변 ｏ규 모 : D800, L=240m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,400	-
도시안전실	노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소	ｏ위 치 : 노량진2동 동작구청 주변 ｏ규 모 : D2,600㎜,L=86m,▣3.0×1.8m, L=14.3m,수문 L=4.8m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	서원동 1641-20~86-10호 외2개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D900mm,L=204m,D1000mm, L=200m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	650	-
도시안전실	은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D900mm,L=50m, D1000mm, L=150m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 삼성동 808-494번지 주변 ｏ규 모 : D900mm,L=300m,D1000mm, L=125m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	650	-
도시안전실	방배동 효령로 일대 하수관로 개량	ｏ위 치 : 방배동 효령로 일대 주변 ｏ규 모 : D1000mm, L=450m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	600	-
도시안전실	강남역 일대 침수방지 사업	ｏ위 치 : 강남역 일대 주변 ｏ규 모 : □2.5×3.5, L=100m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	삼성동 봉은사로 사각형거 신설	ｏ위 치 : 삼성동 봉은사로 주변 ｏ규 모 : □2.0×3.0, L=786m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	4,821	6000
도시안전실	청담동사거리 주변외 3개소 하수관로 정비	ｏ위 치 : 청담동사거리 주변 ｏ규 모 : D700~1200㎜,589m, ▣3.0×2.0m, L=10m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,900
도시안전실	잠실펌프장 유입관거 개량	ｏ위 치 : 잠실펌프장 주변 ｏ규 모 : □1.5×1.5 L=235m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,541	2000
도시안전실	문정동 105~111-9간 외 1개소 하수관개량	ｏ위 치 : 문정동 105~111-9간외1개소 주변 ｏ규 모 : D900~1000mm, L=350m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	600	-
도시안전실	문정동 54번지 주변 외 1개소 하수관개량	ｏ위 치 : 문정동 54번지 주변 외 1개소 주변 ｏ규 모 : D1200mm, L=500m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	창신지구 침수방지	ｏ위 치 : 창신지구 주변 ｏ규 모 : D1,000㎜, L=886m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	원남동 187번지 주변 하수관거 용량증설	ｏ위 치 : 원남동 187번지 주변 ｏ규 모 : D1,200~1,650㎜,L=753m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,970
도시안전실	경북궁역 주변 하수관거 유로변경	ｏ위 치 : 경북궁역 주변 ｏ규 모 : D450~1,000㎜,L=1037m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,500
도시안전실	필동 배수분구 침수방지	ｏ위 치 : 필동 배수분구 주변 ｏ규 모 : 하수관거정비 L=3.6㎞ ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	3,000
도시안전실	롯데백화점 주변 침수방지	ｏ위 치 : 롯데백화점 주변 ｏ규 모 : □2.0*1.5~2.5*1.5m, L=328m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,700
도시안전실	시당동 366-160간외 1개소 하수관개량	ｏ위 치 : 시당동 366-160간외 1개소 ｏ규 모 : D900㎜~□2.0*1.5m, L=319m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	500
도시안전실	서울역광장~남대문로5가 12-18주변 하수관개량	ｏ위 치 : 서울역광장~남대문로5가 12-18주변 ｏ규 모 : D800~1300, L=140m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	400
도시안전실	용문시장주변 관거개량	ｏ위 치 : 용문시장 주변 ｏ규 모 : D1200㎜~□2.0*1.5m L=614m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,300
도시안전실	이태원동 96-38~131-3번지 간 하수도 정비	ｏ위 치 : 이태원동 96-38~131-3번지 ｏ규 모 : D1,000mm, L=295m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	600
도시안전실	응봉동 현대아파트 외 1개소 하수관거 정비	ｏ위 치 : 응봉동 현대아파트 외 1개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0m,L=55m,격벽설치 등 ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	650
도시안전실	능동지역(군자역주변) 침수방지	ｏ위 치 : 능동지역(군자역주변) ｏ규 모 : D600~ㅁ2.5*2.0m , L=737m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	950
도시안전실	화양동 34, 35번지 일대 침수방지	ｏ위 치 : 화양동 34, 35번지 일대 ｏ규 모 : D600~1,000mm , L=230m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	420
도시안전실	세종사이버대 하수암거 이설	ｏ위 치 : 세종사이버대 주변 ｏ규 모 : □3.0×2.0m,L=19m, □2.0×1.2m,L=39m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	800
도시안전실	면목동 612 외 3개소 하수관거 개선	ｏ위 치 : 면목동 612 외 3개소 ｏ규 모 : D1,200㎜~□1.5m×1.5m, L=221m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	270
도시안전실	면목동 408번지주변외 2개소 하수관거 개선	ｏ위 치 : 면목동 408번지주변외 2개소 ｏ규 모 : □2.0m×2.0m, L=140m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	360
도시안전실	미아삼거리역 주변 침수방지	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D450~□3.0×1.5, L=641m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,000
도시안전실	강북재활용처리장~우이천간하수관거 확대개량	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D1,200~□1.5×1.5m, L=505m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,700
도시안전실	상계10동 666-3~670번지간 하수관개량	ｏ위 치 : 상계10동 666-3~670주변 ｏ규 모 : D1,500㎜, L=1,198m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	연희동 55-1~86-3호간 침수방지	ｏ위 치 : 연희동 55-1~86-3호간주변 ｏ규 모 : D600~1000㎜,L=850m(설계) ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	30
도시안전실	대흥동 248번지 주변 하수관 개량	ｏ위 치 : 대흥동 248번지 주변 ｏ규 모 : D700~1,000, L=201m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	400
도시안전실	신촌로 일대 침수방지	ｏ위 치 : 신촌로 일대 ｏ규 모 : D900㎜~□2.5m×1.5m, L=666m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,700
도시안전실	서서울호수공원 앞 하수관 개량	ｏ위 치 : 서서울호수공원 주변 ｏ규 모 : D700~1,500㎜, L=502m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,700
도시안전실	목4동 736-8~763-3간 사각형거 개량	ｏ위 치 : 목4동 736-8~763-3간 주변 ｏ규 모 : 2@2.0×1.8~2@2.0×2.5m, L=184m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	목동신시가지내 오수관거 정비(8차)	ｏ위 치 : 목동신시가지내 주변 ｏ규 모 : D450~600, L=690m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,400
도시안전실	목동신시가지내 오수관거 정비(9차)	ｏ위 치 : 목동신시가지내 주변 ｏ규 모 : D450~600mm, L=790m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,300
도시안전실	방화동 범머리웅덩이 주변 하수관거 신설	ｏ위 치 : 방화동 범머리웅덩이 주변 ｏ규 모 : D800~1,000, L=900m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	950
도시안전실	오류4 배수분구 침수방지	ｏ위 치 : 오류4 배수분구 주변 ｏ규 모 : 하수관거정비L= 0.71㎞ ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	5,000
도시안전실	고척동 160번지 일대 침수방지	ｏ위 치 : 고척동 160번지 일대 ｏ규 모 : D700~1,500, L=405m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	600
도시안전실	서남권야구장 주변 하수암거 신설	ｏ위 치 : 서남권야구장 주변 ｏ규 모 : □3.0×2.5~□3.5×3.0, L=148m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	가산동 43번지 일원 침수방지	ｏ위 치 : 가산동 43번지 일원 ｏ규 모 : D450㎜~□2.0×2.0, L=1000m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,200
도시안전실	독산2동 1050번지일대 침수해소	ｏ위 치 : 독산2동 1050번지일대 ｏ규 모 : D1,500㎜, L=255m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	950
도시안전실	시흥동 남부여성발전센타주변 침수방지	ｏ위 치 : 신길동 449번지 주변 ｏ규 모 : D900, L=299m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	350
도시안전실	신길동 449번지 주변 하수관 개량	ｏ위 치 : 암사역 주변 ｏ규 모 : D1,350㎜, L=230m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,050
도시안전실	가마산로 하수관개량	ｏ위 치 : 가마산로 주변 ｏ규 모 : D900㎜~1000㎜,L=600m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	660
도시안전실	문래동 55-16~44번지 간 사각형거 기능개선	ｏ위 치 : 문래동 55-16~44번지 간 ｏ규 모 : D450~2□3.0×2.0m, L=1050m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,610
도시안전실	상도동 709번지 일대 외 1개소 하수관 개량	ｏ위 치 : 상도동 709번지 일대 외 1개소 ｏ규 모 : D700~1,500, L=485m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,100
도시안전실	서원동 1639~1640간외1개소 하수관정비	ｏ위 치 : 서원동 1639~1640간외1개소 ｏ규 모 : D1,000~1200㎜, L=400m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	600
도시안전실	역삼동 814~서초동 1304하수관거 확장	ｏ위 치 : 역삼동 814~서초동 1304 ｏ규 모 : □2.0×1.5. L=90m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,100
도시안전실	방배동 753-2~754-3번지 간 사각형거 개축	ｏ위 치 : 방배동 753-2~754-3번지 간 ｏ규 모 : □2.0×2.0m, L=115m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,200
도시안전실	방배동 765-28~766-1간 하수관거 확장	ｏ위 치 : 방배동 765-28~766-1간 ｏ규 모 : D1,500㎜, L=230m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	도곡동 논현로 57길 주변 하수관거 개량	ｏ위 치 : 도곡동 논현로 57길 주변 ｏ규 모 : D700~1,000㎜, L=181m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	400
도시안전실	대치동 도곡로 78길 ~ 도곡로94길 주변 하수관신설	ｏ위 치 : 대치동 도곡로78길~ 도곡로94길주변 ｏ규 모 : □2.0×2.0,L=647m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	2,350
도시안전실	대치동 한티역 ~ 삼아빌딩 주변 하수관 신설및개량	ｏ위 치 : 대치동 한티역 ~ 삼아빌딩 주변 ｏ규 모 : D800~□1.5×1.5, L=552m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	도산대로85길 30 주변 하수관개량	ｏ위 치 : 도산대로85길 30 주변 ｏ규 모 : D1,200㎜, L=447m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	500
도시안전실	삼전동 180~180-22 하수관 개량	ｏ위 치 : 삼전동 180~180-22 ｏ규 모 : D1,200㎜, L=480m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	900
도시안전실	삼전동 180~180-22 하수관정비	ｏ위 치 : 삼전동 180~180-22 ｏ규 모 : D1,200㎜, L=85m ｏ사업기간 : 2013.3~2013.12	-	-	500
도시안전실	부암동 265일대 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 부암동 265일대 외 2개소 ｏ규 모 : 0.5×0.5~3.2×3.0m, L=921m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	900	-	-
도시안전실	삼봉로 40외 2개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 삼봉로 40외 2개소 ｏ규 모 : D=900~1,350mm, L=291m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	신당동 376~404-1외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 신당동 376~404-1외 1개소 ｏ규 모 : D900~1,000mm, L=466m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	한남대로 726-477 주변 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 한남대로 726-477 주변 외 2개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.2~2@2.3×3.1m, L=1,962m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,080	-	-
도시안전실	두텁바위로 57 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 두텁바위로 57 주변 ｏ규 모 : ▣2.0×1.6~2@2.5×2.0m, L=707m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,150	-	-
도시안전실	두텁바위로 60길 82 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 두텁바위로 60길 82 주변 외 3개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0m~▣2.0×2.0m, L=969m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	후암로4길 66~후암로 6번지 주변외 2개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 후암로4길 66~후암로 6번지 주변외 2개소 ｏ규 모 : D900mm~1200mm, L=531m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	640	-	-
도시안전실	한강대로 23길55(한강로동)~ 양녕로 496(이촌동)간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 한강대로 23길 55~양녕로 496간 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0m~▣2.0×2.0m, L=969m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	용답동 234-1~227-1 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 용답동 234-1~227-1 ｏ규 모 : ▣3.0×3.0×2련, L=460m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	820	-	-
도시안전실	용답동 234-1~장한평역 간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 용답동 234-1~장한평역 간 ｏ규 모 : ▣3.0×3.0(좌측련), L=140m ▣3.0×3.0(우측련), L=140m(893㎡) ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	송정동 73-488~73-513 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 송정동 73-488~73-513 ｏ규 모 : ▣1.5×1.2, L=209.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	--
도시안전실	중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 중곡동 긴고랑길 ｏ규 모 : ▣3.0×3.0 단면보수950㎡, 철근노출 600㎡,바닥콘크리트타설 9,600㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,700	1,200	200
도시안전실	중곡동 41-43 주변 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 중곡동 41-43 주변 ｏ규 모 : D1,100mm~D1,200mm, L=232m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	전농동 597-11~97-16 외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 전농동 597-11~97-16 외 1개소 ｏ규 모 : D=900~1,200mm, L=945m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	신내동 능산로 주변 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신내동 능산로 주변 외 1개소 ｏ규 모 : □1.5~3.0×1.5m, L=522m, ▣1.5 ~4.0×1.5~2.7m, 2▣1.5~1.8×2.0m, L=465m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,100	-	-
도시안전실	망우동 금란교회 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 망우동 금란교회 주변 ｏ규 모 : ▣1.5~2.0×1.5~2.0m, L=647m,2▣1.8~2.7×2.0×2.2, L=2,087m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	북서울 꿈의숲~장위동 213-2 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 북서울 꿈의숲~장위동 213-2 외 1개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0 ~ 2.0×1.5m, L=721.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	600	-	-
도시안전실	상월곡동 7-394~7-114외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 상월곡동 7-394~7-114외 1개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0 ~ 1.5×1.5m, L=228.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	-
도시안전실	석관동 58-283~58-82외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 석관동 58-283~58-82외 1개소 ｏ규 모 : ▣2.0×1.5 ~ 3.0×2.0m, L=588.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	750	-	-
도시안전실	장위동 68-58~68-294외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 장위동 68-58~68-294외 1개소 ｏ규 모 : ▣1.0×0.9 ~ 1.2×1.4m, L=625.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0 ~ 1.5×1.5m, L=777.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,100	-	-
도시안전실	도봉로 76길 49~덕릉로 122주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 도봉로 76길 49~덕릉로 122주변 ｏ규 모 : ▣2.5m×2.0m L=213.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	410	-	-
도시안전실	삼양로 159길 등 5개소 하수관로 정비	ｏ위 치 : 삼양로 159길 등 5개소 ｏ규 모 : D=900㎜~1,200mm, 총연장 1.1km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,200	-	-
도시안전실	삼양로 91길 22~수유로 53주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 삼양로 91길 22~수유로 53주변 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0~▣2.5×1.5m L=440.8m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	260	-	-
도시안전실	삼양로 376~수유로 53주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 삼양로 376~수유로 53주변 ｏ규 모 : ▣0.8×0.8~▣1.5×1.5m, L=514.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	260	-	-
도시안전실	창동 805~258-12간 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 창동 805~258-12간 ｏ규 모 : D=1,350 ~ 1,500mm, L=300m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	방학동 620~690-79 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 방학동 620~690-79 외 1개소 ｏ규 모 : 1,2@2.5~3.5x2.0~2.5, L=1,981m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	응암동 335-31번지 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 응암동 335-31번지 외 2개소 ｏ규 모 : □1.2×1.0~□2.0×1.5m, L=580m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	응암동 593-31~747-1외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 응암동 593-31~747-1외 1개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0~□4.0×2.0m, A=1,348㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	신사동 237-176~241-2외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신사동 237-176~241-2외 1개소 ｏ규 모 : □1.2×1.0~□2.0×1.5m, A=1,738㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	미근동 257~충정로 3가 197간 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 미근동 257~충정로 3가 197간 외 2개소 ｏ규 모 : 1.0×4.5m, H1.0~2.5m L=1,230m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,950	-	-
도시안전실	홍은동 9-360~8-784 주변 하수암거 보수보강	ｏ위 치 : 홍은동 9-360~8-784 주변 ｏ규 모 : 1.0~4.5m, H=1.0~2.5m) L=837m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	980	-	-
도시안전실	서교동 405-5외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 서교동 405-5외 1개소 ｏ규 모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	목3동 712-1~목4동 736-8간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 목3동 712-1~목4동 736-8간 ｏ규 모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	신월1동 저지수로 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신월1동 저지수로 주변 ｏ규 모 : 2▣3.0×2.6~4▣4.2×3.4m, L=2,743m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,200	-	-
도시안전실	공항동 42-12~33-8간 외 9개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 공항동 42-12~33-8간 외 9개소 ｏ규 모 : D1000~D1,350mm, L=860m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	시흥동 현대시장 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 시흥동 현대시장 주변 ｏ규 모 : □1.5×1.5~□3.6×2.0m, L=1,600m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	독산4동 정심초교 일대 외 6개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 독산4동 정심초교 일대 외 6개소 ｏ규 모 : D900~1,500mm, L=1,085m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,300	-	-
도시안전실	시흥동 은행나무사거리 일대 외 1개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 시흥동 은행나무사거리 일대 외 1개소 ｏ규 모 : D900~1,200mm, L=875m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	950	-	-
도시안전실	흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 흑석동 102-141~204-172간 ｏ규 모 : □1.5×1.0~2.2×2.5m, L=339m □2.0m×1.4m~2.0m×1.8m, L=613m ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	1,100	700	-
도시안전실	노량진동 230-44~230-4외 6개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 노량진동 230-44~230-4외 6개소 ｏ규 모 : D=900~1,100mm, L=1,080m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	삼성동 산73-17~808-70 외 13개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 삼성동 산73-17~808-70 외 13개소 ｏ규 모 : □1.2×1.2~□3.0×2.0, L=2,765m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	신원동 1578주변 외 3개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 신원동 1578주변 외 3개소 ｏ규 모 : D900~1,500㎜, L=1,105m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,400	-	-
도시안전실	방배동 840-10~838-1 외 8개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 방배동 840-10~838-1 외 8개소 ｏ규 모 : D900mm~D1200mm, L=1000m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	대치동 977-17주변 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 대치동 977-17주변 외 4개소 ｏ규 모 : ▣2.0~1.5m, L=4,209m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	압구정동 486주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 압구정동 486주변 외 3개소 ｏ규 모 : 2▣2.5~2.2m, L=2,977m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	잠실동 40~-40-1주변 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 잠실동 40~40-1주변 ｏ규 모 : D1,000~1,200mm, L=670m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	풍납동 330-6~423외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 풍납동 330-6~423외 1개소 ｏ규 모 : D900~1,200mm, L=701m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	명일동 324-2~345-8외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위 치 : 명일동 324-2~345-8외 1개소 ｏ규 모 : D=800~1000mm, L=1,140m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	800	-	-
도시안전실	창신동 쌍용아파트~창신2동 102번지 간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 창신동 쌍용아파트~창신2동 102번지 간 ｏ규 모 : ▣1.0m×1.0m~1.5m×1.2m, L=440m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	평창동 66-32외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 평창동 66-32외 2개소 ｏ규 모 : 2□3.0×2.5～2□3.5x3.5m, L=241m □3.0×1.6～2□4.5x4.0m, L=110m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	초동 18-6~청계천간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 초동 18-6~청계천간 ｏ규 모 : ▣1.8~1.5m×2.4~1.5m, L=416m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 석축형 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 ｏ규 모 : 사다리꼴 석축 보수보강 331m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	한강로 2가 11-8번지 주변외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 한강로 2가 11-8번지 주변외 1개소 ｏ규 모 : 2@□2.0×5.0m, L=484.1m □2.4×2.0m, L=375.5m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,400	-
도시안전실	보광동 253-2번지 주변외 5개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 보광동 253-2번지 주변외 5개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0m~□2.0×2.0m, L=1,269m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	용문동 38-27번지 주변 외3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 용문동 38-27번지 주변 외3개소 ｏ규 모 : □1.1×1.7m~□1.2×1.2m, L=452m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,200	-
도시안전실	행당동 142-4구간 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 행당동 142-4구간 외 1개소 ｏ규 모 : ▣1.2*1.2~4.0*1.8m, L=345m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 ｏ규 모 : ▣1.2~2.5×2.0~2.7, L=810m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,200	-
도시안전실	중랑구청 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 중랑구청 주변 외 3개소 ｏ규 모 : ▣1.5~2.5×2.4~4.0, L=4,450m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	630	-
도시안전실	정릉동 882-6~674-4외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 정릉동 882-6~674-4외 3개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0~3.0×3.5m, L=1,194m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	430	-
도시안전실	돈암동 15-1~624 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 돈암동 15-1~624 외 2개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0~2.0×2.0m, L=1,252m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	510	-
도시안전실	안암동4가 41-19~41-1주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 안암동4가 41-19~41-1주변 ｏ규 모 : ▣1.2×1.2m, L=165m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	2,100	-
도시안전실	안암동5가163-10~104-119주변 사각형거보수보강	ｏ위 치 : 안암동5가163-10~104-119주변 ｏ규 모 : ▣1.2×1.2~2.5×2.0m, L=1,340m- ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	2,500	-
도시안전실	하월곡동 80-51~69-2 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 하월곡동 80-51~69-2 주변 ｏ규 모 : ▣1.0×1.2 ~1.5×1.5m, L=798m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	미아동189-18~157-1호 외6개소 사각형거보수보강	ｏ위 치 : 미아동189-18~157-1호 외6개소 ｏ규 모 : ▣0.8×0.8m~2.5m×2.0m, L=1,950m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,600	-
도시안전실	송천동1264-216~679호 외6개소 사각형거보수보강	ｏ위 치 : 송천동1264-216~679호 외6개소 ｏ규 모 : ▣1.0×1.0m~2.0m×2.0m L=719m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	170	-
도시안전실	갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 ｏ규 모 : ▣1.5~2.0m×1.5~1.8m, L=280m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	독립문공원 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 독립문공원 주변 ｏ규 모 : ▣2.0~3.0×2.3~2.5m L=431m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	320	900
도시안전실	서교동 360번지 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 서교동 360번지 외 4개소 ｏ규 모 : ▣2.0~3.0×2.3~2.5m L=1,430m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.6	-	130	-
도시안전실	홍대입구역 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 홍대입구역 주변 ｏ규 모 : ▣2.8m×1.2m, L=30m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	830	-
도시안전실	신정4동 926-14~904-8간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신정4동 926-14~904-8간 ｏ규 모 : ▣3.0m×1.5m, L=391m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 목2동 531-16~513번지 ｏ규 모 : ▣1.5×1.5m~4.0m×1.8m, L=543m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,070	-
도시안전실	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신정2동 319-8~목1동 947간 ｏ규 모 :2▣3.0×2.4m~2▣3.0m×3.5m, L=470m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	시흥동 653-25~766-6번지간 외1개소 사각형거보수보강	ｏ위 치 : 시흥동 653-25~766-6번지간 외1개소 ｏ규 모 : ▣1.8×1.5m~3.5m×2.0m, L=1,915m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	신길동 400-17~355-698간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신길동 400-17~355-698간 ｏ규 모 : 2▣2.0×1.5m~2.5m×2.4m, L=484m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	신길동 100-4~136-9외 7개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신길동 100-4~136-9외 7개소 ｏ규 모 : ▣1.2×1.4m~3.7m×2.0m, L=2,226m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	역삼동 705-24번지 외1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 역삼동 705-24번지 외1개소 ｏ규 모 : ▣2.5×1.7m~▣2.5m×1.7m, L=1,535m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	192	-
도시안전실	논현동 162-11~165번지 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 논현동 162-11~165번지 외 3개소 ｏ규 모 : ▣1.2×1.1m, L=730m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	410	-
도시안전실	신사동 573~626-78간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신사동 573~626-78간 ｏ규 모 : ▣2.0×2.0~▣2.5×1.5m, L=1,340m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	학동 656-20~666-13간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 학동 656-20~666-13간 ｏ규 모 : ▣2.5×1.5~2.2m, L=2202m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	거여 배수분구 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 거여 배수분구 주변 ｏ규 모 : □1.5×1.5~3.5×2.0 L=1050m ｏ사업기간 :2013.3~2014.12	-	300	1,500
도시안전실	풍납초교~풍납유수지간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 풍납초교~풍납유수지간 ｏ규 모 : ▣2.6×2.0m, L=320m ｏ사업기간 :2013.3~2014.12	-	500	3,000
도시안전실	명일여고 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 명일여고 주변 ｏ규 모 : ▣2.0×1.5m~▣3.0m×2.0m, L=754m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	850	-
도시안전실	명일암사배수분구 사각형거보수보강	ｏ위 치 : 명일암사배수분구 주변 ｏ규 모 : ▣1.5×1.5m~3▣2.0m×2.1m, L=1810m ｏ사업기간 :2013.3~2014.12	-	1,500	500
도시안전실	평창동 268-3외 2개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 평창동 268-3외 2개소 ｏ규 모 : D1,000～1,200mm, L=614 ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	250	-
도시안전실	소파로~퇴계로 24간 하수관로보수보강	ｏ위 치 : 소파로~퇴계로 24간 ｏ규 모 : D800～900mm, L=378m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	800	-
도시안전실	광나루역사거리외 4개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 광나루역사거리외 4개소 ｏ규 모 : D900~1,200mm, L=1,440m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	신설동 94-36~98-24외 7개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 신설동 94-36~98-24외 7개소 ｏ규 모 : D900~1,500mm, L=2,130m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	면목4동 392-6~392-41 주변 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 면목4동 392-6~392-41 주변 ｏ규 모 : D1,000㎜, L=198m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	2,200	-
도시안전실	수유동 536-5 외 5개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 수유동 536-5 외 5개소 ｏ규 모 : D900~1,200 L=1,408m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 ｏ규 모 : D=800~1,200mm,L=583m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	미근동 222번지 외 3개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 미근동 222번지 외 3개소 ｏ규 모 : D900~1,000 L=990m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,400	-
도시안전실	대흥동 20-4~20-35번지 외 1개소 하수관로 보수보강	ｏ위 치 : 대흥동 20-4~20-35번지 외 1개소 ｏ규 모 : D=900~1,200mm, L=433 ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	800	-
도시안전실	가양동 1459번지 일대 하수관로보수보강	ｏ위 치 : 가양동 1459번지 일대 ｏ규 모 : D900~D1200mm, L=1420m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	대방동 5-24~14-9간 하수관로보수보강	ｏ위 치 : 대방동 5-24~14-9간 ｏ규 모 : D900~1,000 L=904m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	방이동 174-6~168-6 외2개소 하수관로보수보강	ｏ위 치 : 방이동 174-6~168-6 외2개소 ｏ규 모 : D900~1,200mm, L=896m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	초동18-6~청계천간외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 평창동 94외 4개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0~2.5×1.5m, A=2,645㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	900
도시안전실	마장동 533-6~776-3간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 마장동 533-6~776-3간 ｏ규 모 : □2.0×2.0~□2.5×2.0, A=3,330㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,900
도시안전실	군자동 100-5번지 주변 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 군자동 100-5번지 주변 ｏ규 모 : □1×1~□3.5×3m, A=1392㎡A=354㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	신설동 101번지 일대 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 :신설동 101번지 일대 외 1개소 ｏ규 모 :□2.0×2.0~□3.0×2.2, A=230㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	180
도시안전실	중랑역로 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 중랑역로 주변 ｏ규 모 : □2.5×1.5m×1~5련 A=3435㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,300
도시안전실	석관동 338-154~246-11간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 석관동 338-154~246-11간 ｏ규 모 : □2.0×2.0m,A=238㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	100
도시안전실	정릉동 산1-214~957-14간외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 정릉동 산1-214~957-14간외 1개소 ｏ규 모 : □2.1×1.15~2.2×1.6m, A=600㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	길음동 478-14~하월곡 87-6간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 길음동 478-14~하월곡 87-6간 ｏ규 모 : □1.2×1.2~2.5×2.0m, A=3,130㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,230
도시안전실	정릉동 232-4~379-39간 외 3개소 하수암거 보수보강	ｏ위 치 : 정릉동 232-4~379-39간 외 3개소 ｏ규 모 : □1.5×1.5~2.0×1.5m, A=1,655㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	300
도시안전실	안암동4가 41-19~41-1간 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 안암동4가 41-19~41-1간 외 1개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0~3.2×2.0m, A=448㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	번동 468-4~465-1외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 번동 468-4~465-1외 2개소 ｏ규 모 : ▣1.0x1.0~2.5x1.5m, A=1,579㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	560
도시안전실	수유동 445-419번지 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 수유동 445-419번지 ｏ규 모 : ▣0.8x1.0~1.5x1.5m,A=955㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	210
도시안전실	송중동 5-13번지 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 송중동 5-13번지 ｏ규 모 : ▣1.0x1.0~1.5x1.5m,A=409㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	220
도시안전실	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 목2동 531-16~513번지 ｏ규 모 : □1.5×1.5m, A=2,506㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	400
도시안전실	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 신정2동 319-8~목1동 947간 ｏ규 모 : 2▣3.0×2.4~2▣3.0×3.5m, A=1,852㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600
도시안전실	독산동 185-7~32-8번지 간 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위 치 :독산동 185-7~32-8번지 외 4개소 ｏ규 모 : □1.0×1.0~□3.5×3.0m, A=2,065㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	강남구 신사동 565-14, 563-41 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 강남구 신사동 565-14, 563-41 ｏ규 모 : ▣1.5m×1.2m A=820㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	250
도시안전실	평창동 94외 4개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 평창동 94외 4개소 ｏ규 모 : D1,000~1,200㎜, L=684m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	동자동 11-14번지 외 5개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 동자동 11-14번지 외 5개소 ｏ규 모 : D900~1,000㎜, L=678m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	400
도시안전실	한남동 순천향병원 주변 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 한남동 순천향병원 주변 ｏ규 모 : D1,500㎜, L=380m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600
도시안전실	중곡동 외2개 구역 하수관거보수보강	ｏ위 치 : 중곡동 외2개 구역 ｏ규 모 : D900㎜~D1,200㎜, L=2,672m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	3,030
도시안전실	신설동 92-79~98-24번지 외 3개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 신설동 92-79~98-24번지 외 3개소 ｏ규 모 : D900~1,200㎜, L=1,274m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	대조동 208-1~46-7간 외4개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 대조동 208-1~46-7간 외4개소 ｏ규 모 : D800~1,200㎜, L=1,400m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,650
도시안전실	개화동 450-3~450-5번지간 외 4개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 개화동 450-3~450-5번지 외 4개소 ｏ규 모 : D900~D1,200㎜, L=1,658m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	시흥동 962주변 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 시흥동 962주변 ｏ규 모 : D600~1,000㎜, L=267m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	270
도시안전실	선릉로 753~선릉로142길 22외 3개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 선릉로753~선릉로142길22 외3개소 ｏ규 모 : D900~1,200㎜, L=708m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	710
도시안전실	삼전동 123-5~130주변 외 1개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 삼전동 123-5~130주변 외 1개소 ｏ규 모 : D900~1,200㎜, L=510 ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600
도시안전실	도로사면 붕괴 예방을 위한 보수·보강	ㅇ 대 상 : 특별시도상 도로사면 (절개지, 옹벽, 석축) ㅇ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12. ㅇ 사업내용 : 불안정한 도로사면 안전점검 및 보수·보강	2,000	2,900	3,787
도시안전실	도림천 관거 및 우수토실 정비	ㅇ 위치 : 도림천 일원 ㅇ 규모 : 우수토실 정비 20개소, 우․오수 분리벽 설치 L=690m ㅇ 사업기간 : 2014. 2. ~ 2014. 9. ㅇ 사업내용 : 우수토실 재정비, 하수관거 우․오수분리벽 설치	-	271	-

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과) (물재생계획과) (물재생시설과) (하천관리과)	담당사무관	권 완 택 최 승 각 천 정 남 안 준 수
	☎ 2133-8155 ☎ 2133-3790 ☎ 2133-3827 ☎ 2133-3868	주 무 관	문 미 주 이 원 영 김 진 태 김 국 헌
	작 성 일 : 2014. 11.

○ 재난대비 관련 예산

(단위 : 백만원)

실국명	사업명	사업내용	2015(안)	2014	2013
도시안전실	재난취약가구 안전점검 및 정비	ㅇ사업내용 - 자치구 심의결과 선정된 대상가구를 방문하여 전문안전점검 및 보수 실시	655	655	660
도시안전실	서울특별시 안전관리계획수립	ㅇ근거 : 재난 및 안전관리기본법 제24조(시·도 안전관리계획의 수립) ㅇ사업내용 : 자연재난, 사회재난, 국가기반재난 등 분야별 안전대책 종합 수립	207	205	216
도시안전실	재난대응 안전 한국 훈련	ㅇ사업내용 - 2008년부터 매년 소방방재청 주관으로 전국적으로 실시되는 재난대응 합동훈련 실시	219	128	76
도시안전실	재난 및 안전 대책 관리	ㅇ사업내용 - 사전 재난 영향성 검토위원회 운영 - 재난대책상황실 구성․운영	62	54	75
도시안전실	재난피해자 심리안정지원	ㅇ사업내용 - 각종 재난 발생시 피해자, 가족 등 재난경험자에 대한 상담지원 - 재난심리지원전문가 교육 및 워크숍 - 재난심리지원센터 운영 및 홍보 등	28	28	18
도시안전실	안전감시활동 운영 및 지원 (2013~2014 안전리더 육성 및 재난안전 교육)	ㅇ사업내용 - 안전감시단원 모집 및 위촉 - 안전감시단 활동가 양성을 위한 교육프로그램 개발 - 계절별, 계기별 동네 안전순찰, 캠페인 및 재난위험요소 발굴·제보 활동 전개	160	221	292
도시안전실	재난상황 현장대응장비 구축·운영	ㅇ사업내용 - 현장지휘소 버스 운영 - 현장지휘소 설치 - 재해복구 근무복 제작 배부 등	37	40	40
도시안전실	저소득층 밀집지역 생활 안전 개선	ㅇ사업내용 - 저소득층 밀집지역 노후 계단, 골목길, 하수도, 보행안전시설 등 생활기반시설 개선 - 쪽방촌, 구조물, 절개지, 옹벽, 축대, 담장 등 재난위험시설 응급안전조치	880	880	1,000
도시안전실	시민 안전문화 활성화	ㅇ사업내용 - 재난안전관련단체 활동강화 및 매뉴얼 제작 - 생활안전거버넌스 운영 - 시민상(안전상) 시상	136	53	115
도시안전실	도시안전 국내·외 협력체계 구축	ㅇ사업내용 - 재난안전관리 국제 선진사례 벤치마킹 및 대도시간 협력방안 마련을 위한 해외도시방문 국외업무여비 - 서울시 주요 재해경감 사례집 발간	55	55	55
도시안전실	주민참여형 안전마을 만들기	ㅇ사업내용 - 주민이 자발적 참여와 협력을 통해 안전문제를 해결하기 위해 지속적으로 노력하는 안전마을 조성	120	150	1,000
도시안전실	재난관리 우수지자체 지원	ㅇ사업내용 - 재난관리실태점검 우수평가기관에 대한 인센티브 지원	-	70	150
도시안전실	통합 재난관리시스템 유지관리	ㅇ사업내용 - 통합 재난관리시스템의 정기점검 및 유지관리를 통하여 시스템의 안정적 운영	105	24	-
도시안전실	서울안전통합상황실 운영 및 개선	ㅇ사업내용 - 서울안전통합상황실 시스템 개선 및 확충 - 안전통합상황실 유지보수 용역 시행 및 운영용품 구매	1,213	86	-
도시안전실	안전신고 포상제 운영	ㅇ신고범위 : 재난징후, 시설물 안전 등 시정과 관련된 모든 위험요인 ㅇ포상대상 : 우수활동시민 또는 안전도 개선에 기여를 한 제안자 ㅇ포상금액 : 5만원 이내의 상품권 지급	40	-	-
도시안전실	도시 위험시설(환기시설 등) 안전점검 및 보수 보강 사업	ㅇ사업내용 - 환기구, 특정관리대상시설 등 각종 도시위험 시설에 대한 안전점검 - 위험 시설물에 대한 응급 안전조치 및 보수·보강	500	-	-
도시안전실	제설대책 추진	ㅇ지원대상 : 31개 제설기관(25개 자치구, 6개 도로사업소) ㅇ규 모 : 8,173㎞ ㅇ사업내용 - 서울시 관내 제설대책 추진	9,159	7,590	6,448

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시안전과) (도로관리과)	담당사무관	이 창 석 권 완 택
	☎ 2133-8016 ☎ 2133-8155	주 무 관	이 용 호 문 미 주
	작 성 일 : 2014. 11.

16. 도로함몰 및 유지보수 관련 예산

(단위 : 백만원)

실국명	사업명	사업내용	2015(안)	2014	2013
도시안전실	도로함몰 탐사장비 구매	ｏ사업내용 - 지반탐사 장비 구매	-	900	-
도시안전실	도로함몰 관리지도 전산시스템 구축	ｏ사업내용 - 도로함몰 관리지도 전산시스템 구축 - 도로함몰 관리지도 DB구축 - 기존 시스템 성능개선 및 운영인프라 도입 ｏ사업기간 : 2015.1~2015.12	422	-	-
도시안전실	도로함몰 관련 동공탐사 용역	ｏ사업내용 - 서울시 도로상 동공조사 및 분석	450	-	-
도시안전실	가회 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 종로1~4가,가회,명륜3가일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=46km ｏ사업기간 : 2007~2014	-	1,951	1,500
도시안전실	필동 배수분구 하수관로 종합정비	ｏ위 치 : 명동,필동,광희동,을지로 ｏ규 모 : 하수도정비 L=20km ｏ사업기간 : 2011~2017	3,000	2,500	-
도시안전실	성수2배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 화양, 자양동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=33km ｏ사업기간 : 2011~2015	2,900	2,500	2,500
도시안전실	구의 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 구의1~3, 자양1~3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=52km ｏ사업기간 : 2012~2020	4,000	3,500	3,500
도시안전실	장안 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 장안, 휘경동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=48km ｏ사업기간 : 2007~2014	-	1,227	3,500
도시안전실	면목1배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 상봉, 중화, 면목동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=41km ｏ사업기간 : 2007~2015	3,000	3,500	3,601
도시안전실	동선 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 동선, 돈암동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2011~2017	2,500	3,250	3,250
도시안전실	종암 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 종암동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=16km ｏ사업기간 : 2005~2013	-	-	790
도시안전실	수유2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 수유1,3, 번동, 미아동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=60km ｏ사업기간 : 2007~2016	4,000	3,500	3,000
도시안전실	창동2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 창2~3동, 쌍문3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=30km ｏ사업기간 : 2012~2016	2,500	2,500	685
도시안전실	공릉1배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 공릉동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2010~2015	1,250	2,500	2,500
도시안전실	하계배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 하계, 중계동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=30km ｏ사업기간 : 2012~2018	2,500	2,500	186
도시안전실	구산1배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 구산동,갈현동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=13km ｏ사업기간 : 2011~2015	500	2,839	2,500
도시안전실	녹번2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 녹번,응암1,대조,역촌동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2009~2016	2,500	2,500	2,500
도시안전실	남가좌1배수분구하수관거종합정비	ｏ위 치 : 남가좌2동,홍은,연희동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=36km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2015	3,230	2,500	2,500
도시안전실	홍제 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 홍제1~3동일ㄷ ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	3,000
도시안전실	합정 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 합정, 서교, 상수동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2014	-	1,250	2,500
도시안전실	신월1 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 화곡,발산,신월1,5동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2018	2,500	1,849	-
도시안전실	신월2 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 신월1,3,4,5,7동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,266	-	-
도시안전실	신월3 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 양천 신월동, 강서 화곡일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=28km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,579	-	-
도시안전실	등촌1배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 등촌1, 가양3, 염창동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=32km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2015	1,150	3,500	3,500
도시안전실	화곡1배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 화곡6동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=29km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2020	2,500	1,451	1,250
도시안전실	화곡2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 강서 화곡, 양천 신월일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=56km ｏ사업기간 : 2014~2019	2,460	-	-
도시안전실	구로2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 구로2~4동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=12km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	1,600
도시안전실	오류1배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 개봉2, 오류1,2동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=20km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2020	2,596	3,000	1,340
도시안전실	오류2배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 궁동, 온수, 오류3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=19km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2019	2,000	1,250	94
도시안전실	오류4배수분구 하수관거종합정비	ｏ위 치 : 개봉2.3동, 오류2동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=15km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2019	2,639	2,500	-
도시안전실	공단 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 가산, 가산디지털3단지일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=10km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2014	-	1,350	2,500
도시안전실	시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 시흥1.3동일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=9km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2016	3,000	2,500	911
도시안전실	가리봉 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 가산동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=14km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2016	3,000	1,500	-
도시안전실	도림1배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 대림동, 신대방동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=57km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2020	2,500	6,500	3,000
도시안전실	여의도 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 여의도동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=1.5km ｏ사업기간 : 2015~2015	1,000	-	-
도시안전실	상도2배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 상도2~4동,대방,신대방동 ｏ규 모 : 하수도정비 L=23.1km ｏ사업기간 : 2008 ~ 2013	-	-	2,335
도시안전실	신림4배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 미성,신사,조원,난곡동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=24km ｏ사업기간 : 2009 ~ 2020	3,000	2,500	4,869
도시안전실	대림 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 조원동 시흥대로 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=25.1km ｏ사업기간 : 2012 ~ 2018	3,000	3,333	189
도시안전실	삼성1 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 논현2,삼성2,대치4,역삼동 ｏ규 모 : 하수도정비 L=24.6km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2017	1,500	1,000	-
도시안전실	대치 배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 대치1,2, 도곡2동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=17.4km ｏ사업기간 : 2011 ~ 2018	1,500	1,000	-
도시안전실	성내배수분구 하수관거 종합정비	ｏ위 치 : 성내동 일대 ｏ규 모 : 하수도정비 L=21.0km ｏ사업기간 : 2010 ~ 2018.2	1,930	1,250	1,000
도시안전실	하수시설물 긴급복구 및 정비	ｏ위치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규모 : 하수시설물 긴급목구 및 정비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	4,000	3,000	3,000
도시안전실	하수박스 안전진단 용역	ｏ위치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규모 : 하수박스 안전진단용역 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	700	700
도시안전실	노후하수관로 조사	ｏ위치 : 영등포구 영등포역 주변 외 18개소 ｏ규모 : CCTV alc 정기점검용역, L=680km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	6,800	-	-
도시안전실	하수시설물 긴급복구 및 정비	ｏ위치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규모 : 하수시설물 긴급목구 및 정비 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	4,000	3,000	3,000
도시안전실	하수박스 안전진단 용역	ｏ위치 : 서울시 25개 자치구 전역 ｏ규모 : 하수박스 안전진단용역 1식 ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	700	700
도시안전실	노후하수관로 조사	ｏ위치 : 영등포구 영등포역 주변 외 18개소 ｏ규모 : CCTV alc 정기점검용역, L=680km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	6,800	-	-
도시안전실	부암동 265일대 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 부암동 265일대 외 2개소 ｏ규모 : 0.5×0.5~3.2×3.0m, L=921m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	900	-	-
도시안전실	삼봉로 40외 2개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 삼봉로 40외 2개소 ｏ규모 : D=900~1,350mm, L=291m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	신당동 376~404-1외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 신당동 376~404-1외 1개소 ｏ규모 : D900~1,000mm, L=466m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	한남대로 726-477 주변 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 한남대로 726-477 주변 외 2개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.2~2@2.3×3.1m, L=1,962m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,080	-	-
도시안전실	두텁바위로 57 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 두텁바위로 57 주변 ｏ규모 : ▣2.0×1.6~2@2.5×2.0m, L=707m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,150	-	-
도시안전실	두텁바위로 60길 82 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 두텁바위로 60길 82 주변 외 3개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0m~▣2.0×2.0m, L=969m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	400	-	-
도시안전실	후암로4길 66~후암로 6번지 주변외 2개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 후암로4길 66~후암로 6번지 주변외 2개소 ｏ규모 : D900mm~1200mm, L=531m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	640	-	-
도시안전실	한강대로 23길55(한강로동)~ 양녕로 496(이촌동)간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 한강대로 23길 55~양녕로 496간 ｏ규모 : ▣1.0×1.0m~▣2.0×2.0m, L=969m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	용답동 234-1~227-1 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 용답동 234-1~227-1 ｏ규모 : ▣3.0×3.0×2련, L=460m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	820	-	-
도시안전실	용답동 234-1~장한평역 간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 용답동 234-1~장한평역 간 ｏ규모 - ▣3.0×3.0(좌측련), L=140m - ▣3.0×3.0(우측련), L=140m(893㎡) ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	송정동 73-488~73-513 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 송정동 73-488~73-513 ｏ규모 : ▣1.5×1.2, L=209.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	-
도시안전실	중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 중곡동 긴고랑길 ｏ규모 : ▣3.0×3.0 단면보수950㎡, 철근노출 600㎡, 바닥콘크리트타설 9,600㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,700	1,200	200
도시안전실	중곡동 41-43 주변 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 중곡동 41-43 주변 ｏ규모 : D1,100mm~D1,200mm, L=232m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	전농동 597-11~97-16 외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 전농동 597-11~97-16 외 1개소 ｏ규모 : D=900~1,200mm, L=945m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	신내동 능산로 주변 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신내동 능산로 주변 외 1개소 ｏ규모 : □1.5~3.0×1.5m, L=522m, ▣1.5 ~4.0×1.5~2.7m, 2▣1.5~1.8×2.0m, L=465m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,100	-	-
도시안전실	망우동 금란교회 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 망우동 금란교회 주변 ｏ규모 : ▣1.5~2.0×1.5~2.0m, L=647m, 2▣1.8~2.7×2.0×2.2, L=2,087m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	북서울 꿈의숲~장위동 213-2 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 북서울 꿈의숲~장위동 213-2 외 1개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0 ~ 2.0×1.5m, L=721.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	600	-	-
도시안전실	상월곡동 7-394~7-114외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 상월곡동 7-394~7-114외 1개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0 ~ 1.5×1.5m, L=228.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	300	-	-
도시안전실	석관동 58-283~58-82외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 석관동 58-283~58-82외 1개소 ｏ규모 : ▣2.0×1.5 ~ 3.0×2.0m, L=588.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	750	-	-
도시안전실	장위동 68-58~68-294외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 장위동 68-58~68-294외 1개소 ｏ규모 : ▣1.0×0.9 ~ 1.2×1.4m, L=625.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0 ~ 1.5×1.5m, L=777.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,100	-	-
도시안전실	도봉로 76길 49~덕릉로 122주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 도봉로 76길 49~덕릉로 122주변 ｏ규모 : ▣2.5m×2.0m, L=213.0m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	410	-	-
도시안전실	삼양로 159길 등 5개소 하수관로 정비	ｏ위치 : 삼양로 159길 등 5개소 ｏ규모 : D=900㎜~1,200mm, 총연장 1.1km ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,200	-	-
도시안전실	삼양로 91길 22~수유로 53주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 삼양로 91길 22~수유로 53주변 ｏ규모 : ▣1.0×1.0~▣2.5×1.5m L=440.8m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	260	-	-
도시안전실	삼양로 376~수유로 53주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 삼양로 376~수유로 53주변 ｏ규모 : ▣0.8×0.8~▣1.5×1.5m, L=514.5m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	260	-	-
도시안전실	창동 805~258-12간 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 창동 805~258-12간 ｏ규모 : D=1,350 ~ 1,500mm, L=300m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	방학동 620~690-79 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 방학동 620~690-79 외 1개소 ｏ규모 : 1,2@2.5~3.5x2.0~2.5, L=1,981m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	응암동 335-31번지 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 응암동 335-31번지 외 2개소 ｏ규모 : □1.2×1.0~□2.0×1.5m, L=580m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	응암동 593-31~747-1외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 응암동 593-31~747-1외 1개소 ｏ규모 : □1.0×1.0~□4.0×2.0m, A=1,348㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,000	-	-
도시안전실	신사동 237-176~241-2외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신사동 237-176~241-2외 1개소 ｏ규모 : □1.2×1.0~□2.0×1.5m, A=1,738㎡ ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	미근동 257~충정로 3가 197간 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 미근동 257~충정로 3가 197간 외 2개소 ｏ규모 : 1.0×4.5m, H1.0~2.5m L=1,230m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,950	-	-
도시안전실	홍은동 9-360~8-784 주변 하수암거 보수보강	ｏ위치 : 홍은동 9-360~8-784 주변 ｏ규모 : 1.0~4.5m, H=1.0~2.5m, L=837m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	980	-	-
도시안전실	서교동 405-5외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 서교동 405-5외 1개소 ｏ규모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	500	-	-
도시안전실	목3동 712-1~목4동 736-8간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 목3동 712-1~목4동 736-8간 ｏ규모 : □3.5×1.5m~□4.0×1.8m, L=629m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	신월1동 저지수로 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신월1동 저지수로 주변 ｏ규모 : 2▣3.0×2.6~4▣4.2×3.4m, L=2,743m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,200	-	-
도시안전실	공항동 42-12~33-8간 외 9개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 공항동 42-12~33-8간 외 9개소 ｏ규모 : D1000~D1,350mm, L=860m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	시흥동 현대시장 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 시흥동 현대시장 주변 ｏ규모 : □1.5×1.5~□3.6×2.0m, L=1,600m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	450	-	-
도시안전실	독산4동 정심초교 일대 외 6개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 독산4동 정심초교 일대 외 6개소 ｏ규모 : D900~1,500mm, L=1,085m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,300	-	-
도시안전실	시흥동 은행나무사거리 일대 외 1개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 시흥동 은행나무사거리 일대 외 1개소 ｏ규모 : D900~1,200mm, L=875m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	950	-	-
도시안전실	흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 흑석동 102-141~204-172간 ｏ규모 - □1.5×1.0~2.2×2.5m, L=339m - □2.0m×1.4m~2.0m×1.8m, L=613m ｏ사업기간 : 2014.3~2015.12	1,100	700	-
도시안전실	노량진동 230-44~230-4외 6개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 노량진동 230-44~230-4외 6개소 ｏ규모 : D=900~1,100mm, L=1,080m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	삼성동 산73-17~808-70 외 13개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 삼성동 산73-17~808-70 외 13개소 ｏ규모 : □1.2×1.2~□3.0×2.0, L=2,765m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	신원동 1578주변 외 3개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 신원동 1578주변 외 3개소 ｏ규모 : D900~1,500㎜, L=1,105m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,400	-	-
도시안전실	방배동 840-10~838-1 외 8개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 방배동 840-10~838-1 외 8개소 ｏ규모 : D900mm~D1200mm, L=1000m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	2,000	-	-
도시안전실	대치동 977-17주변 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 대치동 977-17주변 외 4개소 ｏ규모 : ▣2.0~1.5m, L=4,209m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	압구정동 486주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 압구정동 486주변 외 3개소 ｏ규모 : 2▣2.5~2.2m, L=2,977m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	1,500	-	-
도시안전실	잠실동 40~-40-1주변 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 잠실동 40~40-1주변 ｏ규모 : D1,000~1,200mm, L=670m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	풍납동 330-6~423외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 풍납동 330-6~423외 1개소 ｏ규모 : D900~1,200mm, L=701m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	700	-	-
도시안전실	명일동 324-2~345-8외 1개소 원형관로 보수보강	ｏ위치 : 명일동 324-2~345-8외 1개소 ｏ규모 : D=800~1000mm, L=1,140m ｏ사업기간 : 2015.3~2015.12	800	-	-
도시안전실	창신동 쌍용아파트~창신2동 102번지 간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 창신동 쌍용아파트~창신2동 102번지 간 ｏ규모 : ▣1.0m×1.0m~1.5m×1.2m, L=440m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	평창동 66-32외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 평창동 66-32외 2개소 ｏ규모 - 2□3.0×2.5～2□3.5x3.5m, L=241m - □3.0×1.6～2□4.5x4.0m, L=110m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	초동 18-6~청계천간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 초동 18-6~청계천간 ｏ규모 : ▣1.8~1.5m×2.4~1.5m, L=416m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 석축형 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 ｏ규모 : 사다리꼴 석축 보수보강 331m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	한강로 2가 11-8번지 주변외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 한강로 2가 11-8번지 주변외 1개소 ｏ규모 : 2@□2.0×5.0m, L=484.1m □2.4×2.0m, L=375.5m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	1,400	-
도시안전실	보광동 253-2번지 주변외 5개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 보광동 253-2번지 주변외 5개소 ｏ규모 : □1.0×1.0m~□2.0×2.0m, L=1,269m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	용문동 38-27번지 주변 외3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 용문동 38-27번지 주변 외3개소 ｏ규모 : □1.1×1.7m~□1.2×1.2m, L=452m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,200	-
도시안전실	행당동 142-4구간 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 행당동 142-4구간 외 1개소 ｏ규모 : ▣1.2*1.2~4.0*1.8m, L=345m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 ｏ규모 : ▣1.2~2.5×2.0~2.7, L=810m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,200	-
도시안전실	중랑구청 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 중랑구청 주변 외 3개소 ｏ규모 : ▣1.5~2.5×2.4~4.0, L=4,450m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	630	-
도시안전실	정릉동 882-6~674-4외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 정릉동 882-6~674-4외 3개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0~3.0×3.5m, L=1,194m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	430	-
도시안전실	돈암동 15-1~624 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 돈암동 15-1~624 외 2개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0~2.0×2.0m, L=1,252m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	510	-
도시안전실	안암동4가 41-19~41-1주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 안암동4가 41-19~41-1주변 ｏ규모 : ▣1.2×1.2m, L=165m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	2,100	-
도시안전실	안암동5가163-10~104-119주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 안암동5가163-10~104-119 주변 ｏ규모 : ▣1.2×1.2~2.5×2.0m, L=1,340m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	2,500	-
도시안전실	하월곡동 80-51~69-2 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 하월곡동 80-51~69-2 주변 ｏ규모 : ▣1.0×1.2~1.5×1.5m, L=798m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	미아동189-18~157-1호 외6개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 미아동189-18~157-1호 외 6개소 ｏ규모 : ▣0.8×0.8m~2.5m×2.0m, L=1,950m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,600	-
도시안전실	송천동1264-216~679호 외6개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 송천동1264-216~679호 외 6개소 ｏ규모 : ▣1.0×1.0m~2.0m×2.0m, L=719m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	170	-
도시안전실	갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 ｏ규모 : ▣1.5~2.0m×1.5~1.8m, L=280m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	독립문공원 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 독립문공원 주변 ｏ규모 : ▣2.0~3.0×2.3~2.5m, L=431m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	320	900
도시안전실	서교동 360번지 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 서교동 360번지 외 4개소 ｏ규모 : ▣2.0~3.0×2.3~2.5m L=1,430m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.6	-	130	-
도시안전실	홍대입구역 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 홍대입구역 주변 ｏ규모 : ▣2.8m×1.2m, L=30m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	830	-
도시안전실	신정4동 926-14~904-8간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신정4동 926-14~904-8간 ｏ규모 : ▣3.0m×1.5m, L=391m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	400	-
도시안전실	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 목2동 531-16~513번지 ｏ규모 : ▣1.5×1.5m~4.0m×1.8m, L=543m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,070	-
도시안전실	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신정2동 319-8~목1동 947간 ｏ규모 : 2▣3.0×2.4m~2▣3.0m×3.5m, L=470m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	시흥동 653-25~766-6번지간 외1개소 사각형거보수보강	ｏ위치 : 시흥동 653-25~766-6번지간 외1개소 ｏ규모 : ▣1.8×1.5m~3.5m×2.0m, L=1,915m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	300	-
도시안전실	신길동 400-17~355-698간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신길동 400-17~355-698간 ｏ규모 : 2▣2.0×1.5m~2.5m×2.4m, L=484m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	신길동 100-4~136-9외 7개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신길동 100-4~136-9외 7개소 ｏ규모 : ▣1.2×1.4m~3.7m×2.0m, L=2,226m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	역삼동 705-24번지 외1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 역삼동 705-24번지 외1개소 ｏ규모 : ▣2.5×1.7m~▣2.5m×1.7m, L=1,535m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	192	-
도시안전실	논현동 162-11~165번지 외 3개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 논현동 162-11~165번지 외 3개소 ｏ규모 : ▣1.2×1.1m, L=730m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	410	-
도시안전실	신사동 573~626-78간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신사동 573~626-78간 ｏ규모 : ▣2.0×2.0~▣2.5×1.5m, L=1,340m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	학동 656-20~666-13간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 학동 656-20~666-13간 ｏ규모 : ▣2.5×1.5~2.2m, L=2202m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	거여 배수분구 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 거여 배수분구 주변 ｏ규모 : □1.5×1.5~3.5×2.0 L=1050m ｏ사업기간 : 2013.3~2014.12	-	300	1,500
도시안전실	풍납초교~풍납유수지간 사각형거 보수보강	ｏ위 치 : 풍납초교~풍납유수지간 ｏ규 모 : ▣2.6×2.0m, L=320m ｏ사업기간 : 2013.3~2014.12	-	500	3,000
도시안전실	명일여고 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 명일여고 주변 ｏ규모 : ▣2.0×1.5m~▣3.0m×2.0m, L=754m ｏ사업기간 :2014.3~2014.12	-	850	-
도시안전실	명일암사배수분구 사각형거보수보강	ｏ위치 : 명일암사배수분구 주변 ｏ규모 : ▣1.5×1.5m~3▣2.0m×2.1m, L=1810m ｏ사업기간 : 2013.3~2014.12	-	1,500	500
도시안전실	평창동 268-3외 2개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 평창동 268-3외 2개소 ｏ규모 : D1,000～1,200mm, L=614 ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	250	-
도시안전실	소파로~퇴계로 24간 하수관로보수보강	ｏ위치 : 소파로~퇴계로 24간 ｏ규모 : D800～900mm, L=378m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	800	-
도시안전실	광나루역사거리외 4개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 광나루역사거리외 4개소 ｏ규모 : D900~1,200mm, L=1,440m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	신설동 94-36~98-24외 7개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 신설동 94-36~98-24외 7개소 ｏ규모 : D900~1,500mm, L=2,130m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	면목4동 392-6~392-41 주변 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 면목4동 392-6~392-41 주변 ｏ규모 : D1,000㎜, L=198m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	2,200	-
도시안전실	수유동 536-5 외 5개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 수유동 536-5 외 5개소 ｏ규모 : D900~1,200 L=1,408m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 ｏ규모 : D=800~1,200mm,L=583m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	700	-
도시안전실	미근동 222번지 외 3개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 미근동 222번지 외 3개소 ｏ규모 : D900~1,000 L=990m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,400	-
도시안전실	대흥동 20-4~20-35번지 외 1개소 하수관로 보수보강	ｏ위치 : 대흥동 20-4~20-35번지 외 1개소 ｏ규모 : D=900~1,200mm, L=433 ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	800	-
도시안전실	가양동 1459번지 일대 하수관로보수보강	ｏ위치 : 가양동 1459번지 일대 ｏ규모 : D900~D1200mm, L=1420m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	500	-
도시안전실	대방동 5-24~14-9간 하수관로보수보강	ｏ위치 : 대방동 5-24~14-9간 ｏ규모 : D900~1,000 L=904m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	방이동 174-6~168-6 외2개소 하수관로보수보강	ｏ위치 : 방이동 174-6~168-6 외2개소 ｏ규모 : D900~1,200mm, L=896m ｏ사업기간 : 2014.3~2014.12	-	1,500	-
도시안전실	초동18-6~청계천간외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 평창동 94외 4개소 ｏ규모 : □1.0×1.0~2.5×1.5m, A=2,645㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	900
도시안전실	마장동 533-6~776-3간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 마장동 533-6~776-3간 ｏ규모 : □2.0×2.0~□2.5×2.0, A=3,330㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,900
도시안전실	군자동 100-5번지 주변 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 군자동 100-5번지 주변 ｏ규모 : □1×1~□3.5×3m, A=1392㎡, A=354㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	신설동 101번지 일대 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신설동 101번지 일대 외 1개소 ｏ규모 : □2.0×2.0~□3.0×2.2,A=230㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	180
도시안전실	중랑역로 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 중랑역로 주변 ｏ규모 : □2.5×1.5m×1~5련 A=3435㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,300
도시안전실	석관동 338-154~246-11간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 석관동 338-154~246-11간 ｏ규모 : □2.0×2.0m,A=238㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	100
도시안전실	정릉동 산1-214~957-14간외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 정릉동 산1-214~957-14간외 1개소 ｏ규모 : □2.1×1.15~2.2×1.6m, A=600㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	길음동 478-14~하월곡 87-6간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 길음동 478-14~하월곡 87-6간 ｏ규모 : □1.2×1.2~2.5×2.0m, A=3,130㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,230
도시안전실	정릉동 232-4~379-39간 외 3개소 하수암거 보수보강	ｏ위치 : 정릉동 232-4~379-39간 외 3개소 ｏ규모 : □1.5×1.5~2.0×1.5m, A=1,655㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	300
도시안전실	안암동4가 41-19~41-1간 외 1개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 안암동4가 41-19~41-1간 외 1개소 ｏ규모 : □1.0×1.0~3.2×2.0m, A=448㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	200
도시안전실	번동 468-4~465-1외 2개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 번동 468-4~465-1외 2개소 ｏ규모 : ▣1.0x1.0~2.5x1.5m,A=1,579㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	560
도시안전실	수유동 445-419번지 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 수유동 445-419번지 ｏ규모 : ▣0.8x1.0~1.5x1.5m,A=955㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	210
도시안전실	송중동 5-13번지 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 송중동 5-13번지 ｏ규모 : ▣1.0x1.0~1.5x1.5m,A=409㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	220
도시안전실	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 목2동 531-16~513번지 ｏ규모 : □1.5×1.5m, A=2,506㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	400
도시안전실	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 신정2동 319-8~목1동 947간 ｏ규모 : 2▣3.0×2.4~2▣3.0×3.5m, A=1,852㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600
도시안전실	독산동 185-7~32-8번지 간 외 4개소 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 독산동 185-7~32-8번지 외 4개소 ｏ규모 : □1.0×1.0~□3.5×3.0m,A=2,065㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	강남구 신사동 565-14, 563-41 사각형거 보수보강	ｏ위치 : 강남구 신사동 565-14, 563-41 ｏ규모 : ▣1.5m×1.2m A=820㎡ ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	250
도시안전실	평창동 94외 4개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 평창동 94외 4개소 ｏ규모 : D1,000~1,200㎜, L=684m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,000
도시안전실	동자동 11-14번지 외 5개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 동자동 11-14번지 외 5개소 ｏ규모 : D900~1,000㎜, L=678m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	400
도시안전실	한남동 순천향병원 주변 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 한남동 순천향병원 주변 ｏ규모 : D1,500㎜, L=380m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600
도시안전실	중곡동 외2개 구역 하수관거보수보강	ｏ위치 : 중곡동 외2개 구역 ｏ규모 : D900㎜~D1,200㎜, L=2,672m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	3,030
도시안전실	신설동 92-79~98-24번지 외 3개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 신설동 92-79~98-24번지 외 3개소 ｏ규모 : D900~1,200㎜, L=1,274m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	대조동 208-1~46-7간 외4개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 대조동 208-1~46-7간 외4개소 ｏ규모 : D800~1,200㎜, L=1,400m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,650
도시안전실	개화동 450-3~450-5번지간 외 4개소 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 개화동 450-3~450-5번지 외 4개소 ｏ규모 : D900~D1,200㎜, L=1,658m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	1,500
도시안전실	시흥동 962주변 하수관거 보수보강	ｏ위 치 : 시흥동 962주변 ｏ규 모 : D600~1,000㎜, L=267m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	270
도시안전실	선릉로 753~선릉로142길 22외 3개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 선릉로753~선릉로142길22 외3개소 ｏ규 모 : D900~1,200㎜, L=708m ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	710
도시안전실	삼전동 123-5~130주변 외 1개소 하수관거 보수보강	ｏ위치 : 삼전동 123-5~130주변 외 1개소 ｏ규모 : D900~1,200㎜, L=510 ｏ사업기간 : 2013.3.~2013.12	-	-	600

※ 도로함몰 관련 사업중 하수관로 정비사업은 노후하수관로 부분만 표기

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과) (물재생계획과)	담당사무관	권 완 택 최 승 각 심 형 보
	☎ 2133-8155 ☎ 2133-3790 ☎ 2133-3795	주 무 관	문 미 주 이 원 영 신 중 선
	작 성 일 : 2014. 11.

17. 교량안전 및 관리 관련 예산

(단위 : 백만원)

실국명	사업명	사업내용	2015(안)	2014	2013
도시안전실	탄천2고가 보수공사	ｏ위치 : 동부간선로(강남구 일원동) ｏ규모 : 교면포장 114a 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	3,345	1,000	-
도시안전실	탄천1고가 보수공사	ｏ위치 : 동부간선로 탄천1고가 ｏ규모 : 교면포장 114a 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.1	1,221	1,000	-
도시안전실	정릉천고가교 보수공사	ｏ위치 : 정릉천 고가교 ｏ규모 : 철근노출, 가로등 기초 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	2,286	-	-
도시안전실	여의2지하차도 보수공사	ｏ위치 : 여등포구 여의도동 ｏ규모 : 포장개량, 신축이음보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	400	-	-
도시안전실	마들지하차도 외 3개소 보수공사	ｏ위치 : 동부간선로 (수락, 상계, 노원, 마들지하차도) ｏ규모 : 포장 80a, 타일교체 300m, 배수로교체 1500m 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	1,100	1,500	-
도시안전실	묵동천교 외 3개소 방호울타리 보수공사	ｏ위치 : 동부간선로 교량 4개소 ｏ규모 : 방호울타리 보완 설치 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	500	-	-
도시안전실	두모교 보수공사	ｏ위치 : 강변북로 상 두모교 ｏ규모 - 콘크리트단면보수 - 슬라브 콘크리트 표면처리 등 ｏ사업기간 : ‘13.3 ~ ’15.12	400	800	627
도시안전실	노량교 보수공사	ｏ사업위치 : 올림픽대로 (동작구 본동 ~ 흑석동) ｏ사업규모 : 난간부 콘크리트 재타설 1,082㎡(‘14년 540㎡) ｏ사업기간 : ‘14.2 ~ ’15.12	700	1,060	-
도시안전실	북부간선고가교 보수공사	ｏ위치 : 북부간선고가교 ｏ규모 : 거더절취 24개소, 단면보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	541	-	-
도시안전실	홍제천고가 보수공사	ｏ위치 : 내부순환로 홍제천고가 ｏ규모 : 도장결함 보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	170	-	-
도시안전실	청담2교 보수공사	ｏ위치 : 강남구 삼성동 97 ｏ규모 : 단면보수, 균열보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	279	-	-
도시안전실	염창교 보수공사	ｏ위치 : 강서구 염창동 산20-1 ｏ규모 : 교면방수 및 포장, 신축이음 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	500	-	-
도시안전실	염창IC 보수공사	ｏ위치 : 강서구 염창동 258 ｏ규모 : 교면방수 및 포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	455	-	-
도시안전실	봉화교 외 3개 시설 보수공사	ｏ위치 : 봉화교, 신내1교, 두물다리 등 ｏ규모 : 교면포장, 철근노출 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	560	-	-
도시안전실	천호대교북단 U턴차로교 보수공사	ｏ위치 : 천호대교 ｏ규모 : 신축이음 교체, 강재보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	195	-	-
도시안전실	잠실대교 북단램프C,D 보수공사	ｏ위치 : 잠실대교 북단램프 C, D ｏ규모 : 교면포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	100	-	-
도시안전실	송정교 보수공사	ｏ위치 : 성동구 용답동 ｏ규모 : 교면포장 및 방수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	399	-	-
도시안전실	청담대교 보수공사	ｏ위치 : 광진구 자양동 ｏ규모 : 차량방호책 정비 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	860	-	-
도시안전실	북부고가교 보수공사	ｏ위치 : 내부순환로 ｏ규모 : 거더외부 및 가로보 도장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	1,000	-	-
도시안전실	한강교량 일상유지보수	ｏ위치 : 한강교량 20개소 ｏ규모 : 연간 상시 및 긴급보수 - 교면포장 389a, 콘크리트 보수 4,000m - 신축이음 보수 160m, 강재보수 200m 등 ｏ사업기간 : 매년반복	7,000	6,000	7,925
도시안전실	한강교량 수중구조물 상시점검	ｏ위치 : 올림픽 대교외 5개 ｏ규모 : 수중구조물 208기 점검 ｏ사업기간 : 매년반복	715	460	553
도시안전실	한강교량 투신방지시설 설치	ｏ위치 : 서강대교 ｏ규모 : 투신방지시설 설치 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	714	-	-
도시안전실	성산대교 성능개선	ｏ위치 : 성산대교 ｏ규모 : 바닥판 교체 등 성능개선 ｏ사업기간 : ‘13.11 ~ ’17.12 ｏ총사업비 : 112,800백만원	500	847	1,850
도시안전실	동호대교 보수공사	ｏ위치 : 동호대교 ｏ규모 : - 교면포장 1,500㎡ - 콘크리트 단면보수 800㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘133 ~ ’15.12	1,921	1,000	1,230
도시안전실	성산대교 보수공사	ㅇ 위치 : 마포구 망원동~영등포구 양평동 ㅇ 규모 : 교면방수 및 포장 등 ㅇ 사업기간 : 2013.1.~2015.2.	1,000	-	2,145
도시안전실	원효대교 보수공사	ｏ위치 : 원효대교 ｏ규모 : 상판치환, 단면보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	629	-	-
도시안전실	천호대교 보수공사	ｏ위치 : 천호대교 ｏ규모 : 신축이음, 강재보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	575	-	-
도시안전실	동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사	ｏ위치 : 동호대교 ｏ규모 : 수중우물통 56기 ｏ사업기간 : 2012.3.~2015.12.	4,699	2,000	-
도시안전실	동작대교 보수공사	ｏ위치 : 동작대교 ｏ규모 : - 교면포장 78a, 신축이음 보수 42m - 강재도장 8,153㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘133 ~ ’15.12	9,000	3,500	3,500
도시안전실	가양대교 보수공사	ｏ위치 : 가양대교 ｏ규모 : - 방호벽 도장 7,500㎡ - 바닥판 하면 도장 14,056㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	1,000	3,000	2,000
도시안전실	잠실철교(도로교) 보수공사	ｏ위치 : 잠실철교(도로교) ｏ규모 : - 강재 도장 8,160㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘133 ~ ’15.12	509	880	860
도시안전실	영동대교 보수공사	ｏ위치 : 영동대교 ｏ규모 : - 받침교체 16개소 - 슬래브 보수 1,280㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	822	1,600	-
도시안전실	성수대교 보수공사	ｏ위치 : 성수대교 ｏ규모 : 교면방수 및 포장개량 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	745	-	-
도시안전실	광진교 보수공사	ｏ위치 : 광진교 ｏ규모 : 포장개량 및 점검구 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	1,545	-	-
도시안전실	도로시설물(교량) 일상유지보수	ｏ위치 : 일반교량 및 고가도로 ｏ개요 - 각종 안전점검과 순찰지적사항 신속 보수 ｏ사업기간 : 매년반복	10,015	6,452	15,448
도시안전실	중랑교 보수보강공사	ｏ위치 : 동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474 ｏ규모 - 교좌장치교체168개, 콘크리트 브라켓 설치 98개소 - 교면포장 30a 등 ｏ사업기간 : ‘13. 1. ~ ’14. 12.	-	1,900	1,040
도시안전실	장안교 성능개선	ｏ위치 : 서울시 동대문구 장안동92 ｏ규모 : 폭 17m, 연장 200m ｏ사업기간 : ‘1336. ~ ’15. 12.	11,000	1,500	400
도시안전실	북악스카이웨이1교 보강공사	ｏ위치 : 북악스카이웨이 1교 ｏ규모 : 상부구조물 철거 및 신설 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	4,540	-	-
도시안전실	목동교 성능개선	ｏ위치 : 목동교(양천구 목동) ｏ규모 : 바닥판 교체, 받침교체 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	10,831	-	-
도시안전실	철산교 보수공사	ｏ위치 : 철산교(금천구 가산동) ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	620	-	-
도시안전실	여의교 보수공사	ｏ위치 : 영등포구 여의도동~신길동 ｏ규모 : 내진받침교체 140개소 연단거리확보 9개소 ｏ사업기간 : 2014.4~2015.12	1,374	1,300	-
도시안전실	수색교 보수공사	ｏ위치 : 수색교 ｏ규모 : 단면보수, 신축이음 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	559	-	-
도시안전실	광평교 보수공사	ｏ위치 : 광평교(강남구 수서동) ｏ규모 : 교면방수 및 포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	634	-	-
도시안전실	탄천2교 보수공사	ｏ위치 : 탄천2교(강남구 대치동) ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	934	-	-
도시안전실	서울교 보수공사	ｏ위치 : 서울교(영등포구 여의도동) ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	1,023	-	-
도시안전실	봉림교 보수공사	ｏ위치 : 봉림교(관악구 신림동) ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	197	-	-
도시안전실	노들북고가 보수공사	ｏ위치 : 노들북 고가 ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	433	-	-
도시안전실	서울역고가 보수공사	ｏ위치 : 남대문로5가 중림동 ~ 만리동 ｏ 규모 - 단면보수 355.7㎡ - 표면보수 639.6㎡, - 아스콘 균열보수 434m 등 ｏ 사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	400	500	-
도시안전실	삼각지고가 보수공사	ｏ위치 : 용산구 한강로 1가 ｏ사업규모 - 교면방수 및 포장 57.4a - 신축이음장치 보수 50m - 균열보수 62.3m 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’15.12	628	1,000	-
도시안전실	청량제1고가 성능개선	ｏ위치 : 휘경동 343~전농동 113 ｏ규모 - 청량리1고가 성능개선을 위한 실시설계용역 ｏ사업기간 : ‘14. 3. ~ ’15. 12.	2,980	100	-
도시안전실	도림고가 보수공사	ｏ위치 : 도림고가(영등포구 문래동) ｏ규모 : 방음벽 성능개선, 단면보수 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	156	-	-
도시안전실	신사고가 보수공사	ｏ위치 : 신사고가 ｏ규모 : 교면방수 및 재포장 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	743	-	-
도시안전실	선유고가차도 보수공사	ｏ위치 : 선유고가차도 ｏ규모 : 받침장치 교체, 신축이음 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	320	-	-
도시안전실	모래내고가 보수공사	ｏ위치 : 모래내고가 ｏ규모 : 단면복구, 유도배수관 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	215	-	-
도시안전실	봉원고가 보수공사	ｏ위치 : 봉원고가(서대문구 신촌동) ｏ규모 : 단면보수, 신축이음 등 ｏ사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12	362	-	-
도시안전실	한강대교 보수공사	ｏ위치 : 한강대교 ｏ규모 : - 보도부 박층포장 2,135㎡ - 신축이음 교체 51m 등 ｏ사업기간 : ‘133 ~ ’14.12	-	2,439	2,400
도시안전실	반포대교 보수공사	ｏ위치 : 반포대교 ｏ규모 : - 신축조인트 보수 90m - 교면포장 17a 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’14.12	-	1,134	-
도시안전실	서강대교 보수공사	ｏ위치 : 서강대교 ｏ규모 : - 콘크리트 균열보수 375m - 신축이음 보수 29m 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’14.12	-	810	-
도시안전실	성내교 보수공사	ｏ위치 : 송파구 풍납동 361 ｏ규모 - 받침장치 교체 80개소 - 표면 및 단면보수 300㎡ ｏ사업기간 : ‘133～12	-	500	800
도시안전실	전농교 보수보강공사	ｏ위치 : 동대문구 답십리 20~206번지 ｏ규모 - 바닥판 상·하면 보강재 설치 2,758m, PSC빔 보강 36개소 - 강재 전단키 설치 42개소, 신축이음교체 84m ｏ사업기간 : ‘13. 1. ~ ’14. 12.	-	900	1,000
도시안전실	여의교 보수공사	ｏ위치 : 영등포구 여의도동~신길동 ｏ규모 : 내진받침교체 140개소 연단거리확보 9개소 ｏ사업기간 : 2014.4~2014.10	-	1,300	-
도시안전실	여의2교 보수공사	ｏ위치 : 여의도18~영등포94 ｏ규모 : 균열보수 : 370m 신축이음보수․보강 100m 등 ｏ사업기간 : 2014.3. ~ 11.	-	730	-
도시안전실	영동6교 보수공사	ｏ위치 : 대치동 512~개포동 184 ｏ규모 - 아스팔트 재포장 126a - 신축이음장치 교체 263m ｏ사업기간 : ‘14.3～12	-	1,642	-
도시안전실	양화교 보수공사	ｏ위치 : 목동 110 ~ 양화동 산4 ｏ규모 : 콘크리트 표면처리 136㎡ 단면보수 40㎡ 균열보수 31.2m 등 ｏ사업기간 : 2014. 3. ～ 12.	-	250	-
도시안전실	금천교 보수공사	ｏ위치 : 금천구 독산동~광명시 ｏ규모 : 교면방수 및 포장 80a 상판콘크리트 보수 8a 등 ｏ사업기간 : 2014.4~2014.12	-	1,000	-
도시안전실	신정교 보수공사	ｏ위치 : 신정동 141~문래동 ｏ규모 : 단면보수 : 63㎡ 균열보수 : 645m 받침 도장보수 290개소 강박스 내부 도장:207㎡ ｏ사업기간 : 2014.3~10	-	170	-
도시안전실	안암2교 내진성능 보강공사	ｏ위치 : 성북구 안암동 4가 465-1 ｏ규모 - 내진받침교체 78개 - 신축이음장치 보수 184m ｏ사업기간 : ‘13.3~12	-	1,000	-
도시안전실	강남터미널고가 보수공사	ｏ위치 : 서초구 반포동 신반포로162 ｏ규모 : 방호벽교체 580m, 내진받침교체 48개소 등 ｏ사업기간 : 2013.2014.12	-	1,700	616
도시안전실	이문고가 보수․보강공사	ｏ위치 : 서울시 동대문구 이문동 217-12 ｏ규모 - 교면방수 및 재포장 78a, 상부슬래브 치환 1,647㎡, 난간정비 1,060m - 외부강선 보강 및 보수 12개소, 교좌장치 교체 80개소 등 ｏ사업기간 : ‘13. 1. ~ ’14. 12.	-	1,400	2,400
도시안전실	개봉고가 보수공사	ｏ위치 : 개봉동 353번지 ｏ규모 : 열화부 제거, 교면 재포장 : 1,535㎡ 단면보수, 표면처리 1,800㎡ 등 ｏ사업기간 : 13 3 ~ 14. 12	-	1,500	600
도시안전실	보라매고가도로 보수공사	ｏ위치 : 영등포구 대림동 ~동작구 신대방동 ｏ규모 : 방음벽교체 1,500m ｏ사업기간 : 2013.3~2014.12	-	2,100	700
도시안전실	약수고가차도 철거	ｏ위치 : 중구 신당동 357 ｏ규모 - 고가철거 1개소(B=15.4m, L=420m), 환기구이설 3개소 ｏ사업기간 : ‘11.8~’14.9	-	3,500	5,000
도시안전실	아현고가차도 철거	ｏ위치 : 마포구 아현동 267 ｏ규모 -고가철거 1개소(B=15m, L=939m), 환기구이설 1개소 ｏ사업기간 : ‘11.6~’14.06	-	2,576	5,000
도시안전실	가리봉철도고가차도 보수공사	ｏ위치 : 가리봉동 515번지 ｏ규모 : 단면보수 : 233㎡ 표면처리 :1,044㎡ 후타재보수 33㎡ 등 ｏ사업기간 : 14. 3. ~ 14. 12	-	350	-
도시안전실	삼각지고가차도 보수공사	ｏ위치 : 용산구 한강로 1가 ｏ사업규모 - 교면방수 및 포장 57.4a - 신축이음장치 보수 50m - 균열보수 62.3m 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ 12	-	1,000	-
도시안전실	도림천고가 내진성능 보강공사	ｏ위치 : 영등포구 문래동~도림동 ｏ규모 : 내진 받침교체 118개소 ｏ사업기간 : ‘14. 3 ~ ’14. 12	-	2,000	-
도시안전실	청량리1고가 성능개선 실시설계용역	ｏ위치 : 휘경동 343~전농동 113 ｏ규모 - 청량리1고가 성능개선을 위한 실시설계용역 ｏ사업기간 : ‘14. 3. ~ ’14. 12.	-	100	-
도시안전실	서소문고가 보수공사	ｏ위치 : 중구 순화동 6 ~ 중림동 406 ｏ규모 - 교면방수 및 포장 45a - 신축이음교체 149m - 단면보수 662㎡ 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ 12	-	751	-
도시안전실	두무개다리 보수공사	ｏ위치 : 용산구 한남동 466번지 ∼ 성동구 옥수동 78번지 ｏ규모 - 교면포장 50a - 콘크리트표면처리 2,406㎡ - 콘크리트균열보수 54m 등 ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ 12	-	505	-
도시안전실	자양고가교 보수 및 포장개량 공사	ｏ위치 : 강변북로 (광진구 자양동 ~ 구의동) ｏ규모 : 포장개량 27a ｏ사업기간 : ‘14.3 ~ ’14.12	-	250	-
도시안전실	서호교보수공사	ㅇ 위치 : 강변북로 (마포구 합정동 ~ 용산구 이촌동) ㅇ 규모 : L=4,850m (본선), L=1,709m (램프6개소) ㅇ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013.12 ㅇ 총사업비 : 1,141백만원	-	-	1,141
도시안전실	수락고가보수공사	ㅇ 위치 : 서울시 노원구 상계동 1118 ㅇ 규모 : B=21m, L=300m ㅇ 사업기간 : 2013.4 ~ 2013. 10 ㅇ 총사업비 : 2,500백만원	-	-	2,500
도시안전실	올림픽대교 보수공사	ㅇ 위치 : 광진구 구의동~송파구 풍납동 ㅇ 규모 : 교면포장 및 방수 등 ㅇ 사업기간 : 2013.4.~2013.12. ㅇ 총사업비 : 600백만원	-	-	600
도시안전실	청담대교보수공사	ㅇ 위치 : 광진구 노유동~강남구 청담동 ㅇ 규모 : 단면 및 표면보수 등 ㅇ 사업기간 : 2013.3.~2014.12. ㅇ 총사업비 : 600백만원	-	-	600
도시안전실	홍제2교 보수공사	ㅇ 위치 : 서대문구 홍제동 294-46 ㅇ 사업규모 - 교면방수 4.13a - 신축이음설치 148m 등 ㅇ 사업기간 : ‘13.3~12 ㅇ 사 업 비 : 500백만원	-	-	500
도시안전실	영동1교 보수공사	ㅇ 위치 : 서초구 양재동 1114-285번지 ㅇ 사업규모 - 교면방수 및 포장 60a - 신축이음교체 70m - 단면보수 43㎡ 등 ㅇ 사업기간 : ‘13.3∼12 ㅇ 사 업 비 : 600백만원	-	-	600
도시안전실	한남1고가도로 보수공사	ㅇ 위치 : 용산구 한남동 727 ㅇ 사업규모 - 상행선 포장 39.8a - 신축이음장치 보수 45m ㅇ 사업기간 : ‘13.3~12 ㅇ 사 업 비 : 700백만원	-	-	700
도시안전실	화랑고가 성능개선공사	ㅇ 위치 : 노원구 월계동 38-4 ㅇ 사업규모 - 받침장치교체 68개소 ㅇ 사업기간 : ‘13.3∼9 ㅇ 사 업 비 : 950백만원	-	-	950

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	김 종 호
	☎ 2133-1664	주 무 관	김 창 환
	작 성 일 : 2014. 11.

이곳에 본문을 입력하세요