문서번호	시설보수과-8472
보존기간	년
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이광신		정재현	11/27 이승진
협조	관리단속과장		정수현
	교량보수과장		유제천

2014년 하반기 특정관리대상시설 조사 및 안전점검결과 보고

2014. 11

북부도로사업소

시설보수과

특정관리대상시설 조사 및 안전점검결과 보고

(2014년 하반기)

재난 및 안전관리기본법에 의거 2014년도 하반기 특정관리대상시설에 대한 조사 및 안전점검 시행 결과에 대한 보고임.

□ 관련근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

- 특정관리대상시설등에 대한 안전점검 또는 정밀안전진단 실시

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제32조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설등을 지정하기 위하여 소관 시설의 현황을 매년 정기     또는 수시 조사 실시

○ 특정관리대상시설 지정 관리지침 (소방방재청 지침 제644호)

- 특정관리대상시설은 년1회(9~11월) 일제조사 및 필요시 수시조사

- 특정관리대상시설은 상․하반기 각 1회 이상 안전점검 실시

○ 특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검계획(시설보수과-6983, ‘14.09.29)

※ 특정관리대상시설 관리기준(시특법상 1종, 2종 시설은 제외)

-교량,고가 : 연장 20m이상 100m 미만으로 10년 이상 경과된 시설

-터    널 : 연장 500m 미만 전수관리 (특별시도 터널 제외)

-지하차도 : 연장 100m 미만으로 10년이상 경과된 시설

-공공청사 : 연면적 660㎡ 이상

□ 특정관리대상시설 현황

○ 대상시설 지정현황

구 분	합계	교량	고가 차도	지하 차도	하천 복개	터 널	입체 교차	언더 패스	공공 청사
합 계	39	21	6	8	3	-	-	-	1

○ 부서별 관리현황

구 분	합계	교량	고가 차도	지하 차도	하천 복개	터 널	입체 교차	언더 패스	공공 청사
합 계	39	21	6	8	3				1
관리단속과	1								1
시설보수과	32	19	6	4	3
교량보수과	6	2		4

○ 등급별 지정현황

구 분	관리대상 시 설 물	중점관리시설				재난위험시설
		계	A등급	B등급	C등급	계	D등급	E등급
합 계	39	38		37	1	1	1
시설물	38	37		36	1	1	1
건축물	1	1		1

※. C등급(안암2교), D등급(북악스카이웨이1교)

□ 안전점검 실시결과

○ 점검기간 : 2014. 10. 1 ～ 11. 20

○ 점검대상 : 39개 시설물 (공공청사 1개소 포함)

○ 점검방법 : 시설물담당 포함 2인/1조

○ 점검결과 주요지적사항 : 14개시설

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(조치사항, 계획)	비 고
1	우이교	A2 시내방향 방호책 단부 파손	- 보수 공사 중	시설보수과
2	길음교	G7∼G8, S2 망상균열 발생	- 지속관찰	〃
3	당현2교	노원역 방향 A2 캔틸레버 균열 박락	- 단면 및 표면보수 중	〃
4	당현3교	하부 조명시설 주변 거미줄 발생	- 청소 완료	〃
5	방학지하차도	난간 지주 및 파이프 파손	- 보수 완료	〃
6	월계2,3지하차도	지하차도 진입부 포장 파손	- 보수 완료	〃
7	도봉1교	A2 법원방향 배수 홈통 탈락	- 보수공사 중	〃
8	쌍문교	A1 교대 낙서	- 보수 완료	〃
9	장월1교	A1 좌측 방호책 단부 덮개 파손	- 보수공사 중	〃
10	북악스카이2교	A1 우측 방호벽 파손	- 보수 완료	〃
11	돈암차도육교	A1, A2 신축이음장치 파손	- 보수 완료	〃
12	당현4교	의정부방향 3차로 배수구 주변 낙엽적치	- 시설관리공단 청소 완료	교량보수과
13	마들지하차도	배수로 낙엽, 잡초 등 적치	- 시설관리공단 청소 완료	〃
14	노원지하차도	배수로 낙엽, 잡초 등 적치	- 시설관리공단 청소 완료	〃

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 D급시설은 재난위험시설로 지정·관리중이며 긴급보수공사 완료

○ 기타 지적사항은 도로시설물 일상유지보수 업체에 작업지시하여 신속히 보수 조치

○ 점검결과는「 국가재난관리정보시스템(NDMS)」에 입력.

붙임   1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 특정관리대상시설 안전점검결과 1부. 끝.