문서번호	도시철도설계부-5793
결재일자	2013.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시철도설계과장	도시철도설계부장		도시철도국장
이형일	김배식	박상돈		07/23 代박상돈
협 조
	경전철추진반장		노우성
	도시철도공무부장		이은상
	도시철도토목부장		우남직
	교육훈련팀장		이혜영

「터널공법 소개의 장」개최계획

2013. 7.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	공법개발자	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

터널공법 소개의 장」개최계획

도시철도국 간부 및 직원들에게 최근 새롭게 개발된 경제적이고 안전한 터널공법 정보를 통한 전문기술역량을 강화하고, 도시철도건설의 현장적용 활성화를 위하여 터널공법에 대한 설명회를 개최코자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 『 2013년 상시학습제도 운영계획 』 (인력개발과-3415호,2013.2.28.)

○ 『 2013년 직장교육 활성화 계획 』 (인력개발과-3832호,2013.3.6.)

○ 『역동적인 건설 전문인의 역량 강화를 위한 창안 아이디어 발굴 활성화 계획』

건설총괄부-9188호(2012.4.6)

Ⅱ		목 적

○ 도시철도국 간부 및 직원들에게 최근 경제적이고 안전한 터널공법의 정보를 통한 전문기술 역량강화

○ 경제적이고 안전한 터널공법 소개의 장(설명회)을 개최함으로써 도시철도건설의 현장적용 활성화로 품질향상과 안전시공 등에 기여

Ⅲ		개최개요

○ 일시 : 2013. 7. 25.(목) 15:00 ~ 17:00

○ 장소 : 남산청사 공용회의실(지하1층)

○ 대상 : 도시철도국 간부 및 직원, 그 외 관심있는 직원

○ 인원 : 약50명(대상인원의 64%)

부 서 인 원	계	도시철도 설계부	경전철 추진반	도시철도 공무부	도시철도 토목부
합 계	78	25	8	23	22
간부(5급)	15	4	2	4	5
주무관 (6급 이하)	63	21	6	19	17

Ⅳ		소개내용

연번	소개공법	소개(교육) 내용
1	선지보 대단면터널 굴착공법 (케이싱과 고무튜브형 또는 에어튜브형 팩커를 이용한 압력식 쏘일네일링공법	ㅇ PST공법(Pre-supported Tunneling Method) - 계획된 터널의 주변 지반을 선지보 네일로 선시공하여 아칭영역을 확보한 후 터널을 굴착하는 공법으로, 케이싱과 팩커(신기술529호)를 이용한 가압그라우팅을 실시한다. - 시공방법에 따라 갱외 선지보네일 터널공법과 갱내 선지보 네일 터널공법으로 나눠진다.
2	천층터널공법	ㅇ 터널 입출구부와 도로, 철도의 횡단시 발생되는 토피가 얕은 터널을 위한 공법으로 원지반의 과도한 절취없이 터널 시공이 가능한 친환경적 공법 - 선지보 파일형과 스틸리브형 천층터널공법이 있음.
3	사면압착망	ㅇ 고장력 고탄성 철망제를 이용하여 울퉁불퉁한 토사 및 암반사면에 탄성회복력으로 압착 및 압박을 가하여 선행압축하중을 증가시켜 사면의 전단저항력을 향상시켜 안정성을 확보하는 공법.
4	대구경 강성억지말뚝	ㅇ 지하수위가 높은 붕적층 및 파쇄대가 발달한 활동사면의 하단에 중요구조물이 위치한 경우 배수와 지반보강을 겸한 수평지지말뚝인 대구경 강성억지말뚝을 설치하여 사면활동에 효과적으로 저항할 수 있도록 한 말뚝공법.
5	TAI 보강토	ㅇ 금속재료, 비금속재료 및 섬유 등의 보강재를 적당한 간격으로 배치하여 성토함으로써 흙의 부착력 또는 내부구속력을 증가시켜 주도록 보강된 흙.

Ⅴ		강사프로필

소속	직위	성명	학력 및 경력
(주)현이앤씨	대표	서동현 (1959.1.24.)	ㅇ 학력 - 1982. 2. 단국대학교 학사 - 1994. 7. 중앙대학교 석사 - 2013. 2. 상지대학교 토목공과대학원 공학박사 ㅇ 경력 - 1993~1994 (주)동아건설 - 1994~1995 삼우기술단 설계회사 이사 - 1995~1997 선진엔지니어링 토목설계 이사 - 2001. 4. 한국해외기술공사 토목설계 상무 - 2001. 4. (주) 현이앤씨 대표이사 ㅇ 자격 - 1991.12. 토목시공기술사 - 1993.12. 토질및기초기술사,토목품질및시험기술사

Ⅵ		행정사항

○ 회의실 관리시스템에 개최의 장(교육장소) 확보 : 남산청사 공용회의실(지하1층)

○ 소개의 장(교육) 참석자는 상시학습시간 2시간 인정처리

: 교육(학습)시간은 결과보고 후 학습관리시스템에 일괄등록.  끝.