문서번호	시설보수과-9609
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
전재형		12/01 代천석기
협 조

시설물 파손에 따른 조치계획 보고 (고척2지하차도 충격흡수시설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   12.

시 설 보 수 과

시설물 파손에 따른 조치계획 보고

(고척2지하차도 충격흡수시설)

□ 시설물 파손 개요

○ 시설물 파손 현황

- 시설물 : 충격흡수시설[규격 : PCS1 900(H)x600(W)x900(L)]

- 위  치 : 고척2 지하차도입구(목동에서 광명방향)

- 현  황 : 차량충돌(추정)로 인한 충격흡수시설 완전 파손('14.11월중)

□ 현장조사 및 조치(처리) 사항

○ 경찰서 사고 조회 결과 (구로경찰서 공문 회신없음) - 해당없음 처리

○ 해당구간은 시속 70km/h 구간으로 기존 설치제품은 충격흡수가 되지않는

비인증제품이 설치되어 있어 차량충돌시 사고위험에 노출되어 교체필요

충격흡수시설 파손 현황사진	위 치 도

□ 조치계획

○ 교통사고 사실조회 결과 접수 내역이 없고 자진 신고가 없으므로 추가적인 차량 안전사고를 위하여 실제 충돌시험을 통과한 제품으로 '14 관내 도로시설물 일상유지보수공사 관급비로 조달 구매하여 교체하고자 합니다.

- 충격흡수시설 규격 : CCS60(1,000(H)x600(W)x2450(L)

- 충격흡수시설 교체 비용 : 3,300천원. 끝.