문서번호	시설보수과-9817
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
전재형	12/08 김권일

겨울철대비 점검결과 조치계획보고

(서울교접속지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

강서도로사업소

시 설 보 수 과

겨울철대비 시설물 점검결과 조치계획 보고

(서울교접속지하차도)

□ 시설물 현황

- 시 설 명 : 서울교접속지하차도(법정외, 1985년 준공)

- 구조형식 : CON’C BOX(B=15m, L= 68m)

□ 겨울철대비 점검내용

- 점 검 자 : 시설보수과 이승행, 조정갑, 비앤티엔지니어링 안홍준 이사

- 점 검 결 과

서울교접속지하차도 내부 유도배수관 노후 손상으로 고드름 발생 및 재설치 필요

□ 현장점검 사항

유도배수관 손상 현황사진	위 치 도

□ 처리 계획

○ 겨울철대비 외부전문가 합동점검 결과 서울교접속지하차도내 유도배수관이 노후로 손상되어 누수가 발생되어 재설치가 필요하므로  '14 관내 도로시설물 일상유지보수공사로 재설치 하고자 합니다.

- 유도배수관 교체  :  스텐레스(t=3mm, B=50cm),  연장 25m

- 개략설치비용 4,000천원. 끝.