시설물 정비대상 보고

등록번호	급수운영과-19922

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최지영	代이용호	12/12 양상윤

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 본부장방침에 의거 도로굴착없이 밸브실 내부에서 교체 가능한 『가동형 제수밸브 도입·발전방안』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상 중 실행 가능한 밸브에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 12.

보고자 : 지방시설주사보 최 지 영

조사현황

◦ 조사위치 : 송파구 송파동 98-8 외 12개소

◦ 밸브규격 : D=80㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부장방침(시설관리과-3006,2014.7.14.) 및 본부(시설관리과-3010,2014.7.14.)

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	새주소	시설물번호	설치년도	밸브용도	구경 (㎜)	밸브 재질	맨홀 형태	조사내용	정비방법
1	송파동 98-8	가락로 136	66804043	1992	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
2	가락동 39	송이로21길 32-5	67821087	1994	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
3	가락동 39	송이로21길 32-5	67821063	1994	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
4	가락동 50-8	송이로17길 13	67812068	1986	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
5	석촌동 257-7	가락로9길 6	66794051	1989	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
6	석촌동 259-14	가락로9길 10	66794047	1989	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
7	석촌동 246-19	가락로9길 13	66794045	1989	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
8	석촌동 260	가락로9길 16	66794045	1989	중간제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
9	석촌동 250	가락로5길 8	66794025	1992	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
10	석촌동 243	가락로5길 3-42	66794023	1988	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
11	석촌동 2-14	삼학사로18길 3	66791044	1989	중간제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
12	풍납동 81-44	바람드리15길 10	67014018	1992	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치
13	풍납동 89-59	바람드리5길 17	67014022	1993	분기제수	80	회주철	원형	노후밸브	가동형밸브설치

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “매일엔지니어링㈜ 대표 이계옥”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.