위험예지훈련보고서- 12/16(야간)

도해번호		담당자	진압3대장	센터장	결재
73		정상윤	이정구	12/17 류인엽
	동력절단기 절단 중에 동력장비에 주유를 하고 있다.

위

○ 제1라운드 : 어떤 위험이 잠재하고 있는가. ○ 제2라운드 : 이것이 위험의 포인트다(핵심위험요인에 ○표하고 적색 밑줄)
번호		도해를 보고 현상파악을 한 후 위험요인을 착자 기록한다.
1		동력절단기 작업중 나오는 불티로 인해 휘발유 유증기가 점화할 수 있다.◎★
2		동력절단기 작업시 앞굽이 자세를 취하지 않아 킥백에 의한 사고의 우려가 있다.◎★
3		작업시 작업모,장갑 등을 착용하지 않아 사고의 우려가 있다.
4		동력절단기 유류 투입 잠금장치에 먼지나 흙이 묻어 오작동 할 수 있다.
5		동력절단기 작동 상태에서 유류 보급은 사고의 위험을 가증시킨다.
6
○ 제3라운드 : 당신이라면 어떻게 하겠는가?
◎표		실행 가능한 구체적 대책								★표
◎	1	불꽃 또는 불티가 발생하는 현장에서는 유류 작업을 자제한다.								★
	2	동력절단기 작업시 안정된 앞굽이 자세를 통해 킥백에 대비한다.								★
	3	현장에서는 안전모와 안전화 등 안전장비를 갖추고 작업에 임함다.
	4	유류 투입구의 잠금장치에 먼지나 흙이 묻지 않도록 관리한다.
	5	유류 보급시 동력장비가 작동하고 있는 경우에는 작동을 멈추고 유류를 투입한다.
	6
○ 제4라운드 : 팀의 행동 목표를 설정하고 지적 확인을 1회한다.
팀의행동목표				동력절단기 사용시 안전거리 유지 및 안전장비를 착용하여 안전에 유의한다.
One Point(3회)				안전장비 착용! 안전유의! 좋아!
Touch & Call 안전,안전,좋아!
팀NO			명 칭		리 더	서 기	보고자	발표자	기타멤버
송정3팀			송정3팀		위.이정구	교.정상윤	위.이종규	장.조윤경	위.박용현 등 5명