문서번호	시설보수과-10360
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	12/26 조병준
협조

정기점검보고서

(개봉고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉고가차도 (구로구 개봉동 353)

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 336m	법정구분 2종		상태등급 c등급	준공년도 : 1971년 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설5급			김권일
			시설6급			류춘광

○ 점검일시 : 2014.12.23.(화)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 기존 손상

- 2014년 개봉고가차도 보수공사-강서 진행중

· 교면 재포장(SMART-CON공법) 완료 : 10.22~28

· 토공부 재포장(아스콘) 완료 : 11.2~4

· 보도부 재포장(아스콘) : 11.7

· 슈 청소 완료, 콘크리트 단면보수·균열보수·주입보수 진행중

· 배수시설 정비 진행중

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호

끝.

□ 현황사진 : 개봉고가차도 정기점검(2014.12.23)

점검 사진