문서번호	건축기획과-28966
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축정책관
류대근	박순규	한병용		12/30 한규상
협 조
	주무관		양효진

- 2014년도 제13차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2014. 12.

주택정책실

(건축기획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 제13차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2014. 12. 23(화), 17:00 ~

○ 개최장소 : 주택정책실 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층수 (상/하)	심의결과	비 고
1	상계2구역 주택재건축정비사업	노원구 상계동 677번지 일원	공동주택 (1,095세대)	30/3	조건부 본위원회 상정	리모델링이 쉬운 구조 자문

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2014. 12. 23(화)
사업명/신청위치	상계2구역 주택재건축정비사업 / 노원구 상계동 677번지 일원
의결번호	2014-소13-1	심의결과	조건부 본위원회 상정
[심의 내용] 리모델링이 쉬운 구조 자문
▣ 아래 지적사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. < 리모델링이 쉬운 구조 분야 > □ 계획 ○ 세대간벽을 터서 세대분리를 하는 경우 구조적 안전성과 함께 신설 세대간 소음·진동에 취약해질 가능성이 있으므로 설계적인 보완 검토 ○ 세대분리형의 경우 평면계획상 실효성이 있도록 검토 바람. - 특히 1세대 → 2세대로 변경하는 경우, 2세대 → 3세대로 분리하는 경우 □ 설비(기계·전기) ○ 세대분리형의 경우 다음 사항에 대한 상세계획 검토자료를 전·후 비교하여 제출 - 난방배관 및 온수분배기 설치계획 - 파이프 샤프트의 추가설치 검토 ○ 세대분리 시 분전반 위치 변경에 따른 배선의 유연성 확보 대책 검토 ○ 전열기구의 배치가 리모델링 시 유연성을 확보할 수 있도록 조치 □ 구조 ○ 전세대 공통으로 기둥주위의 설비공간은 뚫림전단에 대한 문제가 발생하지 않도록 기둥주위 설비공간 외부벽을 철근콘크리트로 하거나 설비 오픈닝(Opening) 공간을 이동하기 바람. - 구조적인 측면에서 수직방향 세대간 통합은 가급적 지양. 끝.

2014. 12. 23.

서울특별시 건축위원회