문서번호	물순환연구과-154
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		물순환연구과장
안봉삼		01/09 안재찬
협 조
	주무관				장신요

중랑물재생센터 가설건축물 철거 보고

2015. 1

상수도연구원

(물순환연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

중랑물재생센터 가설건축물 철거 보고

중랑물재생센터에 T-P 제거 관련 연구 등을 위해 설치한 가설건축물을 기존 연구과제 종료 및 노후 등으로 철거하였음을 보고 드림

□ 가설건축물 축조신고 현황

대치위치	신고일자	연면적	신고용도	설치사유
성동구 송정동 73-36 (중랑물재생센터)	2010. 2. 24	18㎡ (3m×6m)	임시사무실	부족한 연구공간 확보 (생물반응조 설치)

□ 가설건축물 용도 및 철거현황

○ 사용현황

- 생물반응조를 설치하여 T-P 제거 관련 연구(연구과제 종료)

- 중랑물재생센터 현장 플랜트 실험장비 및 소모품 보관

○ 철거현황

- 철거기간 : 2014. 12. 23 ~ 2015. 1. 2

- 철거방법 : 중랑물재생센터와 협의하여 컨테이너 박스 철거(실험장비 이동 보관)

- 철거사유

∙ 컨테이너 박스가 노후되어 외벽이 부식되어 누수 발생

∙ 생물반응조 등의 무게를 견디지 못하고 컨테이너 박스 바닥 침하 발생

∙ 2015년도 연구과제 수행을 위한 신규 파일롯 플랜트 설치 공간 부족

□ 향후계획

○ 가설건축물 철거 신고 : 성동구청 건축과

○ 신규 파일롯 플랜트 제작 구매시 중랑물재생센터와 협의하여 컨테이너 박스를 설치하여 가설건축물 축조 신고

붙임 : 가설건축물(컨테이너 박스) 철거 사진 1부.  끝.

가설건축물(컨테이너 박스) 철거 사진

철거전(컨테이너 박스 전면)	철거전(컨테이너 박스 후면)
철거중(컨테이너 박스 이동)	철거후