문서번호	시설보수과-1244
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	02/13 조병준
협 조

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획 수립 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획 수립보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대하여 2015년도 도로시설물 안전 및 유지관리계획을 수립․시행함으로써 각종 재난예방과 시설물의 효율성 증진 및 안전성 확보에 기여하고자 함

Ⅰ		관련규정

법적근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조, 영 제5조, 같은법시행규칙 제3조

□ 서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제6조

□ 재난 및 안전관리 기본법 제27조 및 동법 시행령 제34조

계획의 수립 및 제출

□ 시설물의 관리주체는『안전 및 유지관리계획』을 수립하고 시장에게 제출

□ 2종이상 시설물의 관리계획 및 실적은 한국시설안전기술공단의    시설물 정보관리종합시스템 (http://www.fms.or.kr)에 입력

Ⅱ		점검실시 근거

구 분	정기점검	정밀점검				정밀안전진단
대 상	1, 2종시설물 법정외	1, 2종시설물 법정외				1종시설물 (완공후 10년이 지난시설물)
점검 주기	반기별 1회	안전 등급 A등급	안전 등급 B․C등급	안전 등급 D․E등급	철도 구간	- 6년 / 1회 이상 (안전등급 A등급) - 5년 / 1회 이상 (안전등급 B ․ C등급) - 4년 / 1회 이상 (안전등급 D ․ E등급) - 안전점검 실시 결과, 관리주체가 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단시
		3년 / 1회이상	2년 / 1회이상	1년 / 1회이상	1년/ 1회

Ⅲ		시설물 현황

대상시설 (총 57개소)

(단위 : 개소)

종별	합계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	57	18	7	6	17	5	4
1종	7				2	4	1
2종	22	7	4	2	8	1
법외	28	11	3	4	7		3

Ⅳ		안전 및 유지관리 계획

조직․인원․장비 확보 현황

□ 조직

				강서도로사업소장
				시설보수과장 (점검총괄)
	1조 (유태용,조종갑)			2조 (류춘광,조종갑)			3조 (김규춘,김승진)
	직영 보수반 (배오수,최병춘,박태준)						직영 보수반 (배오수,최병춘,박태준)

□ 인원(총 8명)

- 점검인원 : 6명(과장 1명, 점검직원 5명)

- 직영 보수인원 : 3명(공무직)

□ 장비

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
계			44
점검용차량	스타렉스 벤(6인승)	대	1	자체
싸인보드카	2.5톤	대	1	지원
균열게이지	W9193	개	5	자체
점검망치		대	5	자체
점검망원경		개	1	자체
망 원 경		개	1	자체
카메라		대	3	자체
점검용가방		개	2	자체
기타		개	25	자체

긴급상황 발생시 조치 체계

□ 긴급상황

- 시특법시행령 제12조(중대한 결함)에 의한 긴급 보수가 필요한 경우

□ 긴급조치 체계도

	서울특별시장 (2133-6060)
	(보고)
	도시안전본부장 (2133-8000)
	(보고)
	도시안전기획관 (2133-8005)
	(보고)			유관기관 (경찰서, 소방서, 병원)
		(협조요청)
	도로시설과, 교량안전과 (2133-1650, 1940)
	(보고)
	강서도로사업소장 (2657-7910)
	(보고)
	-시설보수과장:2657-7940 -담 당 자 : 2657-7971~8 -당직실(야간): 2657-7900		(긴급사항 발생)

설계도서의 수집 보존 현황

연번	구분	시설물명	설계도서	시공도서	감리도서	유지관리도서	보관장소
1	일반 교량 (18개소)	목동교	○	○	×	○	자료실보관 (FMS 등)
2		신정2교	○	○	×	○	〃
3		오목교	○	○	×	○	〃
4		고척교	○	○	×	○	〃
5		서울교	○	○	×	○	〃
6		여의2교	○	○	×	○	〃
7		안양교	○	○	×	○	〃
8		행주1교	○	○	×	○	〃
9		행주2교	○	○	×	○	〃
10		개화교	○	○	×	○	〃
11		개봉교	○	○	×	○	〃
12		광명교	○	○	×	○	〃
13		도림교(구로)	○	○	×	○	〃
14		구로1교	○	○	×	○	〃
15		신정교접속교	○	○	×	○	〃
16		광복교	○	○	×	○	〃
17		역곡천교	○	○	×	○	〃
18		선유교	○	○	×	○	〃
19	고가 차도 (7개소)	개봉	○	○	×	○	〃
20		가리봉철도	○	○	×	○	〃
21		구로	○	○	×	○	〃
22		개봉철도	○	○	×	○	〃
23		화곡	○	○	×	○	〃
24		오류철도	○	○	×	○	〃
25		가마산	○	○	×	○	〃
26	지하 차도 (17개소)	오금	○	○	×	○	〃
27		구로	○	○	×	○	〃
28		외발산	○	○	○	○	〃
29		공항입구	○	○	×	○	〃
30		등촌	○	○	×	○	〃
31		오목	○	○	×	○	〃
32		신도림	○	○	×	○	〃
33		가마산	○	○	×	○	〃
34		국회앞	○	○	×	○	〃
35		서부트럭터미널	○	○	○	○	〃
36		성산	○	○	×	○	〃
37		오목교서측	○	○	×	○	〃
38		서울교접속	○	○	×	○	〃
39		구로역	○	○	×	○	〃
40		개화	○	○	×	○	〃
41		목동교서측	○	○	×	○	〃
42		고척2	○	○	×	○	〃
43	입체 교차로 (6개소)	영등포RIC	○	○	×	○	〃
44		공단IC	○	○	×	○	〃
45		개화IC	○	○	×	○	〃
46		시흥IC	○	○	×	○	〃
47		신월IC	○	○	×	○	〃
48		오류IC	○	○	×	○	〃
49	터널 (5개소)	화곡	○	○	×	○	〃
50		궁동	○	○	○	○	〃
51		작동	○	○	○	○	〃
52		생태	○	○	○	○	〃
53		범벅	○	○	○	○	〃
54	복개 구조물 (4개소)	도림천(좌안)	○	○	×	○	〃
55		개화천	○	○	×	○	〃
56		염창IC하부	○	○	×	○	〃
57		도림천하류	○	○	×	○	〃

※ 설계도서등 보존여부( ○, ×)

안전점검 및 정밀안전진단 실시계획 현황

연번	구분	시설물명	연도별 점검주기 현황					비고
			2011	2012	2013	2014	2015
1	일반 교량 (18개소)	목동교	□	□○	□	□○	□
2		오금교(신정2교)	□	□○	□	□○	□
3		오목교	□	□○	□	□○	□
4		고척교	□○	□	□○	□	□○
5		서울교	□○	□	□○	□	□○
6		여의2교	□	□○	□	□○	□
7		안양교	□	□○	□	□○	□
8		행주1교	□	□○	□	□○	□
9		행주2교	□	□○	□	□○	□
10		개화교	□○	□	□○	□	□○
11		개봉교	□	□○	□	□○	□
12		광명교	□	□○	□	□○	□
13		도림교(구로)	□	□○	□	□○	□
14		구로1교	□○	□	□○	□	□○
15		신정교접속교	□	□○	□	□○	□
16		광복교	□	□○	□	□○	□
17		역곡천교	□	□	□	□	□○
18		선유교	□○	□	□○	□	□○
19	고가 차도 (7개소)	개봉	□○	□	□○	□	□○
20		가리봉철도	□	□○	□	□○	□
21		구로	□○	□	□○	□	□○
22		개봉철도	□○	□★	□○	□○	□○
23		화곡	□	□○	□	□○	□
24		오류철도	□○	□	□○	□	□○
25		가마산	□	□○	□	□○	□
26	지하 차도 (17개소)	오금	□	□○	□	□○	□
27		구로	□	□○	□	□○	□
28		외발산	□○△	□△	□○△	□△	□○△
29		공항입구	□○	□	□○	□	□○
30		등촌	□	□○	□	□○	□
31		오목	□	□○	□	□○	□
32		신도림	□○	□	□○	□	□○
33		가마산	□	□○	□	□○	□
34		국회앞	□	□★	□	□○	□
35		서부트럭터미널					□
36		성산	□	□○	□	□○	□
37		오목교서측	□○	□	□○	□	□○
38		서울교접속	□○	□	□○	□	□○
39		구로역	□	□○	□	□○	□
40		개화	□	□○	□	□○	□
41		목동교서측	□	□○	□	□○	□
42		고척2	□	□○	□	□○	□
43	입체 교차로 (6개소)	영등포RIC	□○	□	□○	□	□○
44		공단IC	□	□○	□	□○	□
45		개화IC	□	□○	□	□○	□
46		시흥IC	□○	□	□○	□	□○
47		신월IC	□○	□	□	□	□
48		오류IC	□○	□	□○	□	□○
49	터널 (5개소)	화곡	□	□○	□	□○	□
50		궁동	□	□○	□	□○	□
51		작동	□	□○	□	□○	□
52		생태	□	□	□	□	□○
53		범벅	□	□	□	□	□○
54	복개 구조물 (4개소)	도림천(좌안)	□○	□	□○	□★	□
55		개화천	□	□○	□	□○	□
56		염창IC하부	□○	□	□○	□	□○
57		도림천하류	□○	□	□○	□	□○

※ 정기점검(□), 정밀점검(○), 정밀안전진단(★), 하자점검(△)

안전점검 및 유지관리 예산 확보 계획

□ 소요예산 확보 계획

- 보수에 많은 예산 필요시 : 단위사업으로 편성

- 공사비가 소액이거나 경미한 손상 등 : 일상유지보수 예산으로 편성

□ 안전점검 결과 조치

- 안전점검 실시결과 긴급사항 : 당해연도 예산에서 조치

- 공사비 소액 : 일상유지보수공사 등을 통해 조치

- 그 외 긴급을 요하지 않고, 보수에 많은 예산 필요시 : 익년도 예산 편성 조치

□ 소요예산 조치현황

- 안전점검, 진단 예산(최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분	계	′12년	′13년	′14년
계	1,249,572	180,832	486,814	581,926
정기점검		자체점검	자체점검	자체점검
정밀점검	933,426	180,832	370,318	382,276
정밀안전진단	316,146		116,496	199,650

- 유지관리 예산 현황(최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분	계	′12년	′13년	‘14년
보수 ․ 보강공사	9,149,954	1,917,550	3,684,002	3,548,402

Ⅴ		행정사항

2015.2.15.까지 『시설물의 안전 및 유지관리계획(총괄), 점검진단계획』   을 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력 조치 : 1,2종시설물

점검계획 수립 및 관련부서 통보

- 관련부서 : 도시안전본부 안전점검 계획을 반영한 세부계획을 수립

시행

정기점검은 시설물 담당자가 연간 점검계획을 참고하여 일정 수립후   시행

따로붙임 :  15년 도로시설물별 유지관리계획 5부.(별도1부포함)  끝.