문서번호	서울숲공원관리사무소-1847
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
배옥한		代강재섭	04/02 송동명
협조	운영팀장		최원아
	주무관		김종경

서울숲 주요녹지대 유지관리장비 정비계획

2015. 04.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲 주요녹지대 유지관리장비 정비계획

서울숲 주요녹지대 및 녹지시설물 등 유지관리를 위한 조경녹지장비 농용굴삭기, 소형파쇄기 등 정비점검을 시행하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

Ⅰ		장 비 현 황

농용굴삭기

❍ 엔       진 : 17.2ps / 2,300rpm

❍ 외관부 치수 : 전장 3,750×전폭 1,300×전고 2,300

❍ 성       능 : 주행속도 2.0/3.8km/hr, 최대 굴삭력 1.27Ton

소형파쇄기

❍ 엔       진 : KEYANG ENGINE G810L

❍ 파 쇄 가 능 : 절단길이 35mm, 100mm

Ⅱ		점 검 결 과

개    요

❍ 일    시  : 2015. 04. 01(수)

❍ 위    치  : 서울숲 방문자센터

❍ 시행방법  : 담당직원 및 자체 공원관리 인력 점검 시행

점검내역

장 비 명	점검결과		비 고
농용굴삭기	시운전 관능검사 엔진부 시운전 기 타	엔진부 주변 유압오일 누수. 엔진부 오일필터 등 교환 필요. 특기사항 없음. 엔진부 도어 경첩 노후파손. 엔진부 본체 카바 고정볼트 마모. 후방 범퍼 흔들림. 지붕 지지대 흔들림. 무한궤도 점검 필요. 연료 계기판 고장.	정비업체 정비점검
소형파쇄기	엔진부 동작부 기 타	특기사항 없음. 특기사항 없음. 엔진부지지 헤드 노후파손.	자재구매 후 직영수리

Ⅲ		조 치 계 획

정비기간  : 2015. 04. 02 ~ 정비완료 시 까지

정비계획

❍	전문수리업체에 의뢰하여 정비토록 함.

- 유압오일 및 엔진부 도어 경첩 용접 등 8종

소요예산 및 예산과목

❍	소요예산 : 2,000천원

❍	예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

현 황 사 진

○ 사진설명 : 농용굴삭기 제원도	○ 사진설명 : 농용굴삭기 현황사진
○ 사진설명 : 농용굴삭기 엔진부 점검	○ 사진설명 : 농용굴삭기 본체 점검
○ 사진설명 : 소형파쇄기 현황사진	○ 사진설명 : 소형파쇄기 헤드 노후파손