문서번호	시설보수과-6210
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		08/10 박병연
협조

『고척2지하차도보수공사』관련

참여 아스콘 생산공장  점검결과 보고

2015. 8.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

『고척2지하차도보수공사』관련

참여 아스콘 생산공장 점검결과 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 고척2지하차도 보수공사

○ 공사기간 : 2015. 6. 8 ~ 10. 5

○ 공사규모 : 교면포장 63a, 신축이음보수 198m

○ 시 공 사 : 거진건설㈜

○ 도 급 액 : 257백만원

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015.08.08.(토) 22:00~23:00

○ 점검대상 : 케이와이PC(주) 아스콘 생산 공장

(주소: 인천광역시 서구 오류동 검단일반산업단지)

○ 제품현황(관급자재)

제품명	규격	수량	금액
아스팔트콘크리트	WC-4,t=20mm,가열,3등급,표층	1,192톤	70,006천원

○ 점검방법 : 현장방문을 통한 점검항목 육안점검

○ 점 검 자 : 1명(공사담당자)

□ 주요 점검 사항

○ 점검항목

- 아스팔트 풀랜트 생산시설 점검

- 골재 저장시설 점검 : 지붕, 칸마기, 바닥상태, 체가름 장비 등(Φ19mm이하 골재)

- 아스팔트 저장탱크(AP) 점검

- 기타

□ 점검결과 : 특이사항 없음

□ 주요 점검사진

생산실 자동화시스템 점검	골재저장시설 점검
지하차도내 아스콘 포설	고척2지하차도 현장 아스콘 온도측정

따로붙임 : 아스콘공자 사전 점검표 1부.(별도) 끝.