투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	비상대피로설치관련 협의 검토의견(도림천2복개)

1. 관악구청 치수과-55호(2014.1.3)와 관련입니다

2. 집중호우시 하천내 고립주민의 안전사고 예방을 위해 우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물(도림천2복개,신림1교)구간에“비상대피로설치”관련 업무협의사항에 대해 검토의견을 아래와 같이 회신 합니다

가. 비상대피로 설치개요(설계도)

○ 설치위치 : 신림1교~도림천2복개 접속구간

○ 철거규모 : 도림천2복개구조물 슬래브 1.68m*5.0m

○ 계단설치 : 폭 1.68m 구배30%

나. 협의 검토의견

○ 비상대피로 시설(계단 및 캐노피)은 구청에서 유지관리

○ 비상대피로로 도로노면수가 유입되지 않도록 노면수 유입방지시설 설치시

누수가 되지 않도록 정밀시공(설치후 누수시에는 구청에서 보수할 것)

○ 구조물 절단공법은 구조물에 영향이 없도록 무진동공법으로 시공

○ 구조물절단등 주요공사시에는 우리사업소 도로시설물(도림천2복개) 담당자

입회하에 시공하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	01/17 김찬구
협조자
시행	시설보수과-247	(		)	접수		(		)
우	150-080	서울 영등포구 도림로 145번지(구대림3동 711)	/
전화	3284-5469	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개