문서번호	시설보수과-10152
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	12/28 代이은엽
협조

정기점검보고서

(영등포R IC)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 영등포R IC (영등포역 주변)

시설물개요	폭 : 15.0m (편도 2차로) 연장 : 218.0m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1976.12.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2015. 12. 24.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	교각 (P5~P6)	교량하부 도로에 비둘기 배설물 등으로 민원 발생됨 ※ 일부 구간에 비둘기방지망 설치			일상유지보수공사로정비완료
2	교각 (P4)	교각 코핑부 측면 열화 등으로 미관저해	4㎡		작업지시 우선순위에 의거 ‘16년 일상유지보수공사로 정비예정
3	전구간	교각에 점검통로 미설치(7개소)	7개소		일부 설치완료(3개소)

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교각 (P5)	교량하부 난간에 불법현수막 설치로 미관저해	2개소		직영반 활용 정비예정		1
상부 (역방향)	교량 상부 배수구 낙엽등으로 막힘	1개소		직영반 활용 정비예정		2
옹벽부 (여의도방향)	교량 시점부 차량사고로 충격흡수장치 파손	1개소		‘16년 일상유지보수공사로 정비예정		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	불법 현수막 설치로 미관저해		사진2	상부 도로부 배수구 낙엽등으로 막힘
사진3		차량사고로 충격흡수장치 파손