함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지상식 소화전 캡 배정 및 부착계획(알림)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1367(2014.1.14.)호 「지상식 소화전 캡 배정 알림」

나. 현장지휘대-9102(2013.10.1.)호 「2013년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획(시달)」

2. 위와 관련, 황동재질 소화전 캡 도난·분실로 인한 기능 장애 및 도시미관 저해요인을 방지하기 위한 강화플라스틱 소화전 캡을 배정하니 각119안전센터에서는 수령하여 다음과 같이 설치(교체)하여 주시기 바랍니다.

가. 배정일자 : 2014. 1. 20(월)

나. 배정수량 : 90개

배정수량(계)	한강로	이태원	후암	이촌	서빙고
90	40	20	10	10	10

다. 우선 교체대상

- 노후 및 부식으로 인한 도시미관 저해지역

- 대로변 및 유동인구가 많은 지역

- 캡 도난 및 망실이 빈번히 발생하는 지역

라. 교체 소화전 캡(황동 및 철 재질) 처리

- 본서 대응총괄팀(소방용수담당)에 반납

※ 교체 수거된 소화전 캡은 이후 불용처리로 세외수입 조치될 수

있으므로 반납 필히 할 것

3. 행정사항

가. 각119안전센터장은 소화전 캡 부착 후 그 결과를 사진첨부하여            2014. 1. 29(수)까지 보고해주시기 바랍니다.

붙임  1. 지상식 소화전 캡 배정수량 1부.

2. 인수증 1부.

3. 지상식 소화전 캡 정비결과(서식) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		3지휘대장	전결 01/20 조상현
협조자
시행	현장지휘대-718	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개