문서번호	시설보수과-650
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	01/25 신현태
협조

정기점검보고서

(영등포R IC)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 영등포R IC (영등포역 주변)

시설물개요	폭 : 15.0m (편도 2차로) 연장 : 218.0m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1976.12.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2016. 01. 21.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	교각 (P5)	교량하부 난간에 불법현수막 설치로 미관저해	2개소		직영반 활용 정비완료
2	상부 (역방향)	교량 상부 배수구 낙엽등으로 막힘	1개소		직영반 활용 정비완료
3	옹벽부 (여의도방향)	교량 시점부 차량사고로 충격흡수장치 파손	1개소		‘16년 정비예정(연간단가)

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 4개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교대 (A2)	교량하부 교대부 종이박스 등 존치로 미관저해	1개소		직영반활용 정비예정		1
상부 (역방향)	교량 상부 도로부 포트홀 발생	1개소		직영반활용 정비예정		2
하부 (보도부)	교량 하부 보도부에 비둘기배설물로 미관저해	1개소		직영반활용 정비예정		3
교각 (P3)	교량 받침장치 가동량 점검한 바 특이사항 발견 못함			지속관찰		4

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	교량하부 교대부 종이박스 적치 등 미관저해		사진2	상부 도로부 포트홀 발생
사진3		교량 하부 보도에 비둘기배설물 존치	사진4		교량 하부 받침장치 점검사진