	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-2847(2016.2.11.)호 『2016년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획』

나. 재난관리과-1440(2016.2.29.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진 계획 알림』

2. 양재119안전센터에서  해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 다음과 같이 “2016년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 보고합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 1. ~ 3. 31.

나. 대 상 : 공설 710개소(소화전 : 708개소/비상소화장치 : 27개소/ 저수조 : 2개소 / 다용도 : 1개소) ※비상소방용수시설 1개소

다. 점검자 : 양재119안전센터 전직원

⇒ 당번근무자 일제조사, 비번근무자 출동대기(초과근무) 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등 (붙임3)

○ 2016년 신설소화전 예정지 보고(현장대응단 및 각119안전센터당 1개소)(붙임4)

○ 2016년 도색 및 보온대상 파악(붙임5)

붙임 : 1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(양재119안전센터) 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식)) 1부.

3. 주차구획선 구획 서식 1부.

4. 소방용수시설 신설 예정지 위치도(서식) 1부.

5. 도색_및_보온_(보고서식) 1부.

6. 비상 소방용수시설 관리카드(서초소방서) 1부.

7. 2015년 하반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

8. 2016년 3월중 소방용수담당자 지정 및 조사일정(양재)1부.  끝.

담당자	전병찬		진압2팀장	이기엽		센터장	03/02 마행열
협조자
시행	양재119안전센터-983	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202 (신림동1444-21)신림119안전센터	/
전화	02)874-7119	/전송	02)87-4119	/	2012072730@seoul.go.kr	/	대시민공개