문서번호	환경보전과-361
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김종찬	류기혁	양경규	03/04 오진완
협 조

- 2016년(4차년도) -

월드컵공원 매립지사면 생태숲 조성 계획

2016. 3.

서부공원녹지사업소

( 환 경 보 전 과 )

- 2016년(4차년도) -

월드컵공원 매립지사면 생태숲 조성 계획

자연적인 숲 천이가 어려운 월드컵공원 매립지사면에 시민(단체), 기업 등이 참여하는 시민 주도형 생태숲을 조성하여 시민과 함께 숲의 중요성을 공유하고 시민을 위한 공원을 만들고자 함.

1		추 진 근 거

“시민과 함께하는 월드컵공원 생태숲 조성계획”

- 푸른도시국장 방침(환경보전과-1087호, 2013.4.8.)

2		생태 숲 조성 개요

매립지사면 현황

매립지 사면 면적 : 1,419천㎡ (노을사면 815천㎡, 하늘사면 604천㎡)

아까시나무 입목지는 식생구조가 단순하고 숲 천이가 정체

가시박, 환삼덩굴 등 생태계교란식물이 번성하고, 대규모 무입목 상태 지속

조성 목표

목      표 : 생태(향토수종)숲 100개소

조성 기간 : ’13~’20년 (8개년)

조성 면적 : 무입목지 257천㎡

식재 수량 : 15만주

조성 방법

노을공원시민모임 등 시민단체와 함께 추진

시민, 단체 및 기업 등의 참여 유도

참여단체별 숲 조성 및 지속적 유지․관리 실시

비예산 사업(단, 관리도구, 자재 등 일부 지원 및 기술지도)

3		그 동안 추진성과

시민이 직접 숲을 만들고 가꾸어 나가는 시민 주도형 생태숲 조성 기틀 마련

노을공원시민모임과 생태숲조성 업무협약(MOU) 체결(’12.12.27)

시민참여 생태 숲 조성 68개소(’13~’15년)

식재면적 : 46,520㎡ / 식재수량 : 50,991주

구 분	개소수	조성면적(㎡)	식재수량(주)	참가인원(명)	비 고
계	68	46,520	50,991	24,444
2013년	18	14,500	21,428	9,984	1차년도
2014년	24	21,210	16,385	11,341	2차년도
2015년	26	10,810	13,178	3,119	3차년도

붙임 1. 2013~2015년 생태숲 조성 현황 참고

숲 조성 참여 단체(기업 등) 점진적 증가 및 지속적 참여 기업 확보

연도별 참여 단체수

시민 주도형 생태숲 만들기 프로젝트 유네스코 공식 인증

생태숲 조성을 위한 “평화의 씨앗” 프로젝트 유네스코지속가능발전교육공식프로젝트 인증(’15.7.)

- 난지도 역사와 의미, 숲 조성에 사용되는 종자채취, 묘목키우기 등

4		2016년 세부 추진 계획

추진 목표

신규 생태숲 약 25개소 조성

- 면적 : 약 15,000㎡, 수량 : 약 10,000주

기존 숲 조성지 급수시설 설치 : 약 50개소

추진 방향

체계적 생태숲 조성을 위하여 신규 대상지 사전 선정

- 식재가능지역을 먼저 선정하여 계획적 사업 추진

기존 조성지 풀베기 등 숲 가꾸기 강화

- 작은 나무 식재지 덩굴식물 집중관리, 자동 급수체계 구축 등

매립지 사면에 적합한 다양한 숲 조성 방법 실험

추진 체계

시민단체(노을공원시민모임)와의 협력사업으로 추진

소관별 추진사항

- 서부공원녹지사업소

∙ 생태숲 조성 대상지 및 식재 수종 등 (협의)선정

∙ 사업 홍보 및 기술지도

∙ 관리도구, 자재 등 행정적 지원

∙ 풀베기, 덩굴제거, 급수 등 사후관리 지원

- 노을공원시민모임

∙ 참여 단체 모집 및 숲 가꾸기 교육프로그램 운영

∙ 숲 조성 및 사후관리 시행

∙ 상수리 등 환경 적응력이 좋은 수목 생산 포지 운영 → 생태숲 조성

생태숲 조성 세부 내역

□ 생태숲 조성 참여자(단체) 모집

모집주관 : 노을공원시민모임

모집기간 : 3 ~ 11월

모집대상

-  생태숲 조성 및 향후 지속적 관리 가능한 단체 및 기업 우선

-  수목 구입, 식재 및 관리활동을 자원봉사로 시행할 수 있는 단체 및 기업

-  기타 숲조성 및 가꾸기 참여를 희망하는 시민

홍보방법 : 월드컵공원 및 노을공원시민모임 홈페이지 게재

※ 참여 단체 대상으로 숲가꾸기 및 생명의 텃밭 프로그램 병행운영

□ 생태숲 조성 대상지 확보

신규 생태숲 조성대상지 사전 선정(32개소)

- 체계적인 생태숲 조성을 위하여 기존 68개 外 신규 32개 조성 대상지 사전 선정

- 신규 참여 단체에 대상지 선택권 부여

기존 생태숲 조성지 확장(68개소)

-  기존 조성지와 연계하여 생태숲 확장

-  신규 참여 단체는 기존 단체와 공동으로 생태숲 가꾸기와 확장 실시

신규 대상지	기존 조성지

□ 식재수종 선정

상수리나무, 왕벚나무 등 25종

구 분		식 재 수 종
		공 통	남동 ․ 남서사면	북동 ․ 북서사면
교목	낙엽	상수리나무, 왕벚나무, 산사나무, 아그배나무, 꾸지나무, 자귀나무, (갈참나무), (노각나무), (야광나무)	이팝나무, 느릅나무, 팥배나무, 산딸나무, 산수유, (대팻집나무), (굴참나무), (굴피나무), (자작나무), (다릅나무)	귀룽나무, 오리나무, 단풍나무, 산뽕나무, (층층나무), (비목나무), (쉬나무), (쪽동백나무)
	상록		소나무, (곰솔)	잣나무, (전나무)
관 목	낙엽	싸리, 화살나무, 찔레꽃, 쉬땅나무	덜꿩나무, (개암나무), (미선나무)	말발도리, 좀작살나무, (함박꽃나무), (히어리) (딱총나무)
	상록	사철나무	(노간주나무)

※  식재수종은 전문가 자문(2002년) 및 식재수목 활착율 조사(2013), 식생현황 등을 검토하여 선정

※  소나무제선충 등으로 인한 이동 제한 수종은 상황에 따라 도입

식재수목 크기

-  교목류 : 수고 1.5~2.5m

-  관목류 : 수고 0.7~1.2m

※  교목 식재를 우선으로 하고, 상황에 따라 선별적으로 관목류 도입

□ 생태숲 조성지 사후관리 강화

관리기간 : 4 ~ 11월

관리방법 :  생태숲 조성 침여 단체를 중심으로 지속적 사후관리 유도

- 자원봉사자 등  적극 활용

- 기계장비를 활용한 작업은 시민단체와 우리사업소 협업으로 추진

관리내용 : 덩굴식물 제거, 관수 및 시비 등

- 여름철 덩굴식물 집중 제거

- 가뭄 시 관수 작업 실시 (급수통 및 급수호스 비치)

- 시비 : 성장상태 및 주변환경을 고려 퇴비 또는 고형비료 시비

가뭄피해 예방을 위한 급수시스템 설치

-  하늘공원 기존 식재지를 중심으로 스프링클러  및 급수 호스 사전설치

∙ 설치수량 : 약 50개소 / 약 2.5㎞

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	비 고
덩굴식물 제거
관수 ․ 시비									현장 상황 고려

□ 매립지사면에 적합한 다양한 숲 조성 방법 실험

간벌식 숲 만들기

-  묘목을 빽빽하게 심은 후 성장 상태에 따라 간벌 또는 이식을 통해 숲 조성

-  생태숲 조성 가시적 효과 및 숲가꾸기 효율성 증대

황마포대 활용

-  자연분해성 황마포대에 도토리 등 수목 종자와 토양 등을 넣고 사면에 존치

-  일정 면적 전체적으로 황마포대를 깔아 잡초 성장

기존 조성지 및 신규 대상지 일부에 적용한 후 효과 검정

- 타지역 녹화사례 등을 참고하여 다양한 방법으로 시도

5		향 후 계 획

’16. 3. ~ 11월	: 참여 희망 단체 및 기업 모집

’16. 4. ~ 11월	: 4차년도 생태숲 조성․예초 및 덩굴식물 제거

’16. 11월	: 퇴비 또는 비료주기

붙 임 : 1. 2013~2015년 생태숲 조성 현황 1부.

2. 2016년 생태숲 조성 대상지 위치도 2부. 끝.