문서번호	수질연구과-4299
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장	서울물연구원장
박창민	박현	김복순	06/07 정득모

가뭄 대응 상수원 수질조사 결과보고

2016. 6.

서울물연구원

(수질분석부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가뭄 대응 상수원 수질조사 결과보고

겨울철～봄철 갈수기 팔당댐 방류량 감소에 따라 수질오염 증가가 우려되어 상수원 특별수질조사를 시행하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진 개요

○ 목 적 : 장기 갈수 지속에 따른 상수원 수질악화 신속 대응

○ 근 거 : 갈수기 대응 상수원수질조사 계획(수질연구과-2328, ’15. 11. 13)

○ 대 상 : 지천 및 남․북한강 3지점

(왕숙천, 양평, 삼봉리 등, 필요 시 조정 시행)

○ 기 간 : ’15. 11. ～ ’16. 5. (7개월)

○ 주 기 : 격주 1회

○ 항 목 : 8항목(수온, pH, DO, 암모니아성질소, BOD, TOC, 지오스민, 2-MIB)

□ 조사 결과

○ 추진 실적 : 총 14회(52점)

○ 조사 결과

- 유기물오염도(BOD, TOC)는 특이적 증가 없었음

※ 좋음“Ⅰb”등급 ～ 약간좋음“Ⅱ”등급 수준 유지 ⇒ 취수원수는 좋음“Ⅰb”등급

- 1～2월 중 왕숙천의 암모니아성질소 농도가 일시 증가하는 경향이 있었으나 취수원수에서는 먹는물수질기준 0.5 mg/L 이하로 지속

- 4～5월 중 왕숙천 냄새물질(지오스민) 증가의 영향으로 취수원에서 일시 54 ng/L 까지 증가하였으나 정수 수질에 영향은 없었으며, 10 ng/L 미만으로 개선

- 조사기간 중 특이적인 오염현상이나, 취수원 수질악화를 유발하는 위해상황은 발생하지 않음

□ 주요 조치사항

○ 왕숙천 암모니아성질소 저감 대책 요구(환경부, 구리시, 남양주시)

- 겨울철 갈수기 왕숙천 암모니아성질소 증가

지 점		조사 시기별 암모니아성질소 (mg/L)
		12/10	12/24	1/11	1/25	2/11	2/22	3/14	3/28	4/11
지천	왕숙천	0.4	0.6	0.9	2.5	4.1	1.9	2.1	1.2	1.3
북한강	삼봉리	0.1	0.1	0.4	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
남한강	양 평	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0

- 1월 하순부터 왕숙천의 암모니아성질소 급증에 따른 취수원 수질영향 우려에 따라 관련 기관 저감 조치 요구(’16. 2. 18)

⇒ 2월 중순 이후, 수질 개선

○ 왕숙천 냄새물질(지오스민) 증가에 따른 원인조사

- 봄철 왕숙천 냄새물질(지오스민) 증가

지 점	조사일
	2/22	3/14	3/28	4/11	4/25	5/2	5/9	5/16
왕숙천	46	72	112	233	200	186	116	29
구리하수처리수	-	-	-	-	-	6	8	16
진건하수처리수	-	-	-	-	-	22	28	19

- 하천 바닥에 증식하는 부착조류 중 남조류(오실라토리아, 포미디움)의 영향으로 판단됨 ⇒ 5월 강수로 해소

□ 향후 추진계획

○ 수문상황 개선에 따른 가뭄대응 특별조사 종결

- ’16년 한강수계 년강수량은 326mm로 평년 수준(267) 상회

- 5월 팔당댐방류량은 326 CMS로 ’15. 5월(155)의 약 2배 수준

○ 녹조 및 환경이슈생물 발생에 초점을 맞춘 대응방안 추진

붙임 : 수질분석결과 1부. 끝.