서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국아스콘공업협동조합연합회 회장
(경유)
제목	단체표준 개정 요청(가열 아스팔트 혼합물)

1. 한국아스콘공업협동조합연합회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 연합회가 2015. 1. 1. 제정 운용중인 단체표준(가열 아스팔트 혼합물, SPS-KAI0002-F2349-5687)과 국토교통부의 ‘아스팔트 혼합물 생산 및 시공 지침(2014.1.)’의 품질기준이 서로 다른 부분이 있어 제품구매 및 품질관리에 혼란을 초래하고 있습니다.

※ 아스팔트 혼합물의 품질기준이 상이한 부분

구분	단체표준(연합회)	지침(국토교통부)	비고
공극률	기층용 : 3∼8%	기층용 : 4∼6%	안전감사담당관-4640호(‘16.4.6.)로 기협조 요청
인장강도비	표층용 : 0.75 이상 중간층용 : 없음	표층용 또는 중간층용 : 0.8 이상	조달 등록제품 구매 불가

3. 귀 연합회의 단체표준을 계약문서로 사용하고 있는 조달청을 통한 아스콘 구매를 쉽게 할 수 있게 국토교통부의 ‘아스팔트 혼합물 생산 및 시공 지침(2014.1.)’의 품질기준과 일치되도록 단체표준(가열 아스팔트 혼합물)의 개정을 요청하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	류춘광		도로포장안전팀장	임영철		도로관리과장	07/05 배광환
협조자
시행	도로관리과-10460	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어 플레이스 B/D 6층 6층 도로관리과	/
전화	2133-8168	/전송	2133-0765	/	rckng@seoul.go.kr	/	대시민공개