문서번호	기전과-9519
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
권택준		안종필	09/26 이영목
협조

2016년 터널 라디오 재방송설비

유지보수 용역 결과(9월) 보고

2016. 9.

북부도로사업소

(기 전 과)

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리 사업소 터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(9월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

○ 용 역 명 : 2016년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

○ 계약금액 : 33,841,060원

○ 계약기간 : 2016. 3. 1. ~ 2016. 12. 31.

○ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점검내용	확인자	비고
북악	9. 20.	‣ RACK 상부 FAN 불량 교체 수리 2개 ‣ 107.7㎒ 수신기 잡음 섞임 수리 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
구기	9. 20.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정 ‣ 기기 발열상태 점검 양호	장기성
동망봉	9. 20.	‣ 101.9㎒ 송신기 피드백 잡음 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성
공릉	9. 19.	‣ 93.9㎒ 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	유재성
삼청	9. 20.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정 ‣ 기기 발열상태 점검 양호	장기성
자하문	9. 20.	‣ 106.9㎒ 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	장기성

□ 향후계획

○ 라디오 재방송설비 10월분 유지보수용역 시행

붙 임  1.재방송설비 유지보수용역(9월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.