문서번호	운영과-7949
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
이규영		09/27 정종기
협조
	주무관		김희태

제3처리장 유입동 옥상(천정) 균열 및 누수 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

제3처리장 유입동 옥상 균열 및 누수 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 유입동 천정 균열 및 누수 노후로 인하여 아래와 같이

정비 하고자 보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2016. 09. 26. 10:00

점 검 자 : 주무관 김희태, 차민권

점검대상 : 제3처리장 유입동 옥상(천정)시설물점검

2		시설현황

시 설 명	규 격	시공사	설치년도	용 도	비고
3처리장 유입동		현대건설	1987년	3처리장 유입동

3		점검결과

3처리장 유입동 옥상(천정) 균열 및 누수.

유입동 건물이 1987년도에 설치되어 장기간 사용에 따른 노후 및 균열으로 일부 누수되고 있으며, 누수로 인하여 각종 전기시설물 유입펌프실

각종시설물이 사고 위험이 발생할 우려가 있음.

4		조치계획

노후된 유입동 옥상(천정)균열 및 교체공사를 시행하여 누수로 인한

유입동 주요설비의 피해를 미연에 방지하고자 함.

위와같이 정비하고자 시설보수과에 정비의뢰하고자 함.

5		현장사진

사진설명 1	유입동 천정벽면누수	사진설명 2	유입동 천정벽면누수

끝