서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	남대문시장 주변 주차장 주차검지시스템 설치 관련 협조 요청

1. 주차계획과-9122(’16.7.11.)호 및 10524(’16.8.4.)호와 관련입니다.

2. 서울역 7017 프로젝트의 일환인 도심권 실시간 주차정보 제공으로 효율적 주차수요 분산을 위한 공영주차장 주차검지시스템 설치(’16.10.10~10.31)와 관련 귀 기관에서 관리중인 가로등 및 신호기 기둥에 아래와 같은 무선중계기 및 무선제어기를 부착하여 원활한 통신환경을 구축코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설치위치 및 내용

주차장명	위치	중계기	제어기	설치 내용	관리주체
국제화재 빌딩옆(구)	중구 남대문로5가 145	-	1	주차부스에 급전형 필드컨트롤러(1식) 설치	중구 주차관리과
그린 빌딩옆(구)	중구 남대문로5가 267	4	1	가로등 Pole(소월길 11번)에 Solar형 무선중계기 각1식 설치	중구 도로시설과
				주차부스에 Solar형 무선중계기 1식 및 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
				보도옆에 Pole(2.5m) Pole 설치 후 Solar형 무선중계기 1식 설치	중구 가로환경과
남대문 화물조업(시)	중구 남대문로3가 30-15	2	1	주차부스에 급전형 무선중계기 1식 및 급전형 필드컨트롤러 각 1식 설치	서울시 주차계획과
남대문피혁상가남측(구)	중구 봉래동1가 83	3	1	가로등 Pole(칠2 세종대로5길 13번, 15번)에 Solar형 무선중계기 각1식 설치	중구 도로시설과
				주차부스에 급전형 무선중계기 1식 및 급전형 필드컨트롤러 각 1식 설치	중구 주차관리과
서소문삼성생명뒤(구)	중구 서소문동 122	2	1	가로등 Pole(중구 세종대로 11길 13번)에 Solar형 무선중계기 1식 설치	중구 도로시설과
				전광판 Pole에 Solar형 무선중계기 1식 설치	중구 주차관리과
				주차부스에 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
연세세브란스 빌딩뒤(구)	중구 남대문로5가 217	2	1	주차부스에 급전형 무선중계기 1식 및 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
				방범 CCTV Pole에 Solar형 무선중계기 1식 설치	중구 전산정보과
한국은행뒤 (구)	중구 북창동 93-1	3	1	주차부스에 급전형 무선중계기 1식 및 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
				보안등 Pole(중구청 보안등 1-2-44, 1-2-45)에 Solar형 무선중계기 각 1식 설치	중구 도로시설과
한진 면세점앞(구)	중구 남대문로5가 533	2	1	주차부스에 Solar형 무선중계기 2식 및 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
조선호텔앞 (구)	중구 소공동 87-3	-	1	주차부스에 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
해운센터 빌딩앞(구)	중구 소공동 59	1	1	주차부스에 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 주차관리과
				교통신호등 Pole에 Solar형 무선중계기 1식 설치	서부도로사업소
올리브 타워옆(구)	중구 서소문동 135	1	1	가로등 Pole에 Solar형 무선중계기 1식 및 Solar형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 도로시설과
남산파출소앞(시)	중구 회현동1가 147-32	-	1	가로등 Pole(중구청 소파길26)에 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	중구 도로시설과
남산케이블카 (시)	중구 회현동 1가 1-19	-	1	주차부스에 급전형 필드컨트롤러 1식 설치	시 주차계획과
합계		20	13

나. 중계기 및 제어기 제원

장비명	제 원	비고
솔라형 무선 필드컨트롤러 (제어기)	○ 기능 : 무선중계기와 센터간 통신 - 무게 : 3.6㎏(Solar Panel 및 브라켓 포함) - 크기 : 281×276×150㎜ (Solar Panel : 270×340×7㎜) - Pole 4m 위치에 설치 - 설치방법 : 반도로 Pole에고정
급전형 무선 필드컨트롤러 (제어기)	○ 기능 : 무선중계기와 센터간 통신 - 무게 : 3.4㎏(브라켓 포함) - 크기 : 281×276×150㎜ - 설치위치 : Pole 4m 위치에 설치 - 설치방법 : 반도로 Pole에고정
솔라형 무선중계기	○기능 : 주차센서 정보수집용 - 무게 : 2.6㎏(Solar Panel 및 브라켓 포함) - 크기 : 190×190×60㎜ (Solar Panel : 158×150×17㎜) - 설치위치 : Pole 4m 위치에 설치 - 설치방법 : 반도로 Pole에고정

붙임 : 무선중계기 및 제어기 설치 위치 도면 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중구청장(가로환경과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),서울특별시중구청장(주차관리과장),교통운영과장,서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	이종운		주차계획팀장	이미경		주차계획과장	10/04 윤보영
협조자
시행	주차계획과-13303	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-2356	/전송	2133-1051	/	hanbest@seoul.go.kr	/	대시민공개