문서번호	원수관리과-2452
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	10/12 박기석
협조

취수장 토사 제거계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 흡수정 토사제거 계획

금년 장마철에 많은 비로 인해 한강의 수위상승으로 취수펌프동 흡수정이 물에 잠겨 상부에 토사(뻘)가 많이 쌓여 있는 상태임으로  토사를 제거하여 환경정비에 만전을 기하고자 함.

□ 현  황

○ 위   치 : 강북,뚝도,구의 흡수정 상부

○ 공사내역

- 강북흡수정 토사처리 면적(A=150m×8.8m) 및 토사 높이 약 h=15~20㎝

- 옹벽 및 구의펌프동(A=50m×4m) 잔토처리 및 청소

- 스크린실 A=6.5×5.3m(6개소) 잔토처리 및 청소

○ 소요예산 : 약 4,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선교체비(기타교체비)

□ 공사 및 계약방법

○ 공사개요 : 흡수정 상부 청소 및 토사제거

1) 토사(뻘)는 물에 젖어 있는 상태로 터파기 및 운반이 곤란함으로 토사수분이 빠져 마른 후 토사처리(10월말 예정)

2) 토사처리 장소 : 취수장앞 한강둔치(지대가 낮은 곳)

○ 업체선정 : 관련업체에 견적서를 제출받아 최저가 업체 선정

○ 계약방법 : 수의계약(수의시담)

※ 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에 관한법률시행령

제30조제2항의 추정가격이 2,000만원 이하인 공사

별첨 : 흡수정 토사적체 현황사진 1부. 끝.