“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-398		주무관	도로조명팀장		도로관리과장		안전교통국장
			성기학	진동진		김근태		01/07 박은섭
등록일자	2018.1.3.
결재일자	2018.1.7.
공개구분	부분공개(6)
			협조자		행정국장		박철수
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

- 밝고 쾌적한 도로조명 환경 조성을 위한 -

2018년 도로조명사업 시행계획

도로조명 시설현황

○ 가로등 현황 : 분전함 376면, 등주 7,565본, 등기구 13,585등

○ 보안등 현황 : 등수 11,460등(전용주 4,591등, 한전주 6,489등, 벽부등 380등)

사업현황 : 9건 3,125백만원(시비 미확정 예산 제외)

○ 자재구매 : 1건

- 가로등 시설물 유지보수 자재구매

○ 연간단가 : 4건(구비)

- 가로등 유지보수 공사 1, 2구역

- 보안등 유지보수 공사 1, 2구역

○ 개량공사 : 4건(시비, 구비)

- 2018년 봉은사로 가로등 개량공사

- 2018년 좋은 빛환경 조성 LED보안등 교체사업

- 대진디자인고교 통학로 노후 가로등 교체

- 국악고교 주변 보행등 개량

중점 추진방향

○ 에너지절약을 통한 전기요금 절감 및 민원처리 서비스 강화

○ 주택가 주변 빛공해 없는 쾌적한 주거환경 조성

2018.  1.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지ㆍ관리 등) • 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 관내 도로조명 시설물 유지관리와 정비를 통해 차량운전자 및 보행자의 통행 안전을 도모하고 도시미관 개선
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2018년 세입세출 예산안
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 도로를 이용하는 차량운전자, 보행자 및 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( O ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( O ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 타 관련법규에 따라 모든 구에서 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

- 밝고 쾌적한 도로조명 환경 조성을 위한 -

2018년 도로조명사업 시행계획

가로등·보안등 도로조명 시설에 대한 효율적 유지관리로 안전하고 쾌적한

고품격 야간 도시환경 조성 및 주민생활 불편 최소화

Ⅰ

시설현황

가로등 현황

분전함 (면)	등 주 (본)	총등수 (등)	시도/구도 현황		형태별 현황		LED 보급율
			시 도	구 도	차 도 등	보 행 등
376	7,565	13,585	11,525	2,060	8,586	4,999	15% (2,054)

보안등 현황

형태별 현황				광원별 현황
계	전용주	한전주	벽 부	계	메탈등	나트륨등	LED
11,460	4,591	6,489	380	11,460	784	7,818	2,858

※ 보안등 LED 현황 : 교체율 25%,  2,858등(2017. 12. 31 기준)

지하보도·보도육교장애인승강기 현황

지하보도(개소)	장애인승강기(대)
7	7
선릉, 역삼, 양재＃1~5	말죽거리 보도육교 – 2대 양재대로 보도육교 – 2대 양재천 보도육교 – 1대 대 도 보도육교 – 2대

Ⅱ

사업현황

사업 대상 : 9건  3,125백만원

○ 자재구매(1건) : 구비   234백만원

○ 연간단가(4건) : 구비 2,127백만원

○ 단위사업(4건) : 구비   300백만원, 시비 464백만원(미확정예산 제외)

사업 개요

사 업 명		사업 개요	사업기간	비고
가로등 시설물 유지관리 자재구매		가로등 시설물 유지관리를 가로등보수반 자재 가로등 13,585등 유지보수 자재구매	2018. 1. ~ 2018. 12.
연간단가	가로등 (1구역) 유지보수 공사	○관리시설 : 분전함 197면 가로등 유지보수 7,239등 ○관할구역 : 선릉로 동측 노선	2018. 1. ~ 2018. 12.
	가로등 (2구역) 유지보수 공사	○관리시설 : 분전함 179면 가로등 유지보수 6,346등 ○관할구역 : 선릉로 포함 서측 노선	2018. 1. ~ 2018. 12.
	보안등 (1구역) 유지보수 공사	○관리시설 : 보안등 유지보수 5,427등 ○관할구역 : 7개동 신사동,압구정동,청담동,논현1·2동,삼성1·2동	2018. 1. ~ 2018. 12.
	보안등 (2구역) 유지보수 공사	○관리시설 : 보안등 유지보수 6,033등 ○관할구역 : 15개동 대치1·2·4동,역삼1·2동,도곡1·2동,개포1·2·4동 일원본동,일원1·2동,수서동,세곡동	2018. 1. ~ 2018. 12.
단위사업	2018년 봉은사로 가로등 개량공사	○사업개요 : 노후 가로등 개량 등주 26본, 등기구 52등, 분전함 2면 ○사업위치 : 봉은교~봉은사역 L=500m(양측)	2018. 1. ~ 2018. 11.
	2018년 좋은 빛 환경 조성 LED 보안등 교체공사	○사업개요 : 노후 보안등 을 LED보안등으로 260등개량 ○사업위치 : 관내 주택가 이면도로	2018. 1. ~ 2018. 11.
	대진고교 통학로 노후 가로등 교체	○사업개요 : 노후 가로등 개량 및 신설 가로등 개량 34등, 신설 15등 ○사업위치 : 대진디자인고교 주변 통학로	2018. 1. ~ 2018. 9.
	국악고교 주변 보행등 개량공사	○사업개요 : 가로등 26등 국악의거리 조성 관련 청사초롱등 설치 ○사업위치 : 국악중․고교 인근거리	2018. 1. ~ 2018. 9.

예산편성 및 발주

사 업 명		예산액 (백만원)	예산 구분	예산과목	발주방법	입찰자격
가로등 시설물 유지관리 자재구매 (재료비)		234	구비	도로관리과,도로시설관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 가로등시설물 유지관리, 재료비, 재료비	조달구매 (3자단가)	조달등록업체
연간단가	가로등 (1구역) 유지보수 공사	250	구비 (532)	도로관리과,도로시설관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 가로등시설물 유지관리, 시설비및부대비, 시설비	제한경쟁 입찰 (지역제한)	전기공사업 법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 사무소의 소재지가 서울특별시인 업체
	가로등 (2구역) 유지보수 공사	282
	보안등 (1구역) 유지보수 공사	705	구비 (1,595)	도로관리과,도로시설관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 보안등시설물 유지관리, 시설비및부대비, 시설비	제한경쟁 입 찰 (지역제한)
	보안등 (2구역) 유지보수 공사	890
단위사업	2018년봉은사로 가로등개량공사	235	시비	도로관리과,도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후 도로조명 개선 사업,시설비및부대비, 시설비	제한경쟁 입 찰 (지역제한)
	2018년 좋은 빛 환경 조성 LED 보안등교체공사	300	구 비 300 국·시비 ※국·시비 미확정	도로관리과,도로시설물관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 2018년 좋은 빛환경 조성 LED보안등 교체공사 시설비및부대비,시설비	제한경쟁 입 찰 (지역제한)
	대진고교통학로 노후가로등교체 공사	200	시비 (학교통학로환경개선)	도로관리과,도로시설물관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 통학로 노후 가로등 교체 시설비및부대비,시설비	제한경쟁 입 찰 (지역제한)
	국악고교 주변 보행등개량공사	29	시비 (개포4동)	미 확정	제한경쟁 입 찰 (지역제한)

Ⅲ

시설물 유지관리 중점사항

에너지절약을 통한 전기요금 절감

○ 도로조명 신설, 개량시 LED조명등 교체를 통한 에너지절약

- 가로등 70 ~ 250W → LED(컷오프) 25W~150W

○ 중복·근접 설치되어 있는 도로조명시설 정비를 통한 에너지 절약

- 도로교통 여건변화 등으로 중복·근접 설치된 가로등, 보안등을 정비하여

적정 조도를 유지하고 관리비 절감 및 에너지절약

보행환경 개선 및 민원처리 서비스 강화

- 노후 손상된 가로등주․ 베이스커버 보수

-  가로등주에 걸친 위험 가공선(신호, 유선)은 유관기관에 철거 요청

-  한국전기안전공사 정기점검 불합격 시설은 우기 전 정비완료

- 주민 민원발생시 신속한 처리(신설, 개량, 보수)로 밝고 쾌적한 보행환경 개선

주택가 주변 빛공해 없는 쾌적한 주거환경 조성

○ 확산형 보안등을 켓오프형 LED 조명등으로 교체하여 빛공해방지

- 보안등 100W  → LED(컷오프)  30W~50W

붙임 1. 사업별 세부 시행계획

2. 도로조명 관리시설 현황

3. 가로등 현황도

4. 보안등 현황도.  끝.