문서번호	교량안전과-10103
결재일자	2018.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김태형		정회평	06/08 한유석
협조

반포대교 상반기 집중점검(과 단위) 결과 보고

(우기대비 점검 병행)

2018. 6.

안전총괄본부

(교량안전과)

반포대교 상반기 집중점검(과 단위) 결과 보고

(우기대비 점검 병행)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 ’18년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 반포대교 상반기 집중점검(과단위) 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제3조

○ 2018년 교량시설물 안전점검 세부 추진계획(교량안전과-1309, ’18.1.24)

○ 반포대교 상반기 집중점검(과단위) 계획(교량안전과-8156, ’18.5.10)

□ 점검대상 현황

○ 위    치 : 반포대교(용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동)

○ 규    모

- 본  교 : 폭 15~25m,  연장 1,490m(스틸박스거더)

- 램프A,B : 폭 6m, 연장 260m (스틸박스거더)

- 잠수교 : 폭 18m,  연장 795m (RC슬라브, 강상판형교)

○ 설계하중 : DB-24(잠수교 : DB-18)

○ 준    공 : 1982.6월(잠수교 : 1976.7월)

□ 위치도 및 현황사진

(위치도)		(현황사진)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018.05.30(수) 15:00~18:00

○ 점검구간 : 반포대교(잠수교)전 구간

○ 점 검 자 : 총 30명

- 외부전문가 : 1명(반포대교 전담주치의 한국건설기술연구원 박영환)

- 용 역 사 : 2명(’17년 정밀안전진단 용역사 ㈜한국국토안전연구원)

- 내부점검자 : 교량안전과 직원(7개팀 27명)

팀 명	구 간
1. 강구조교량팀(외부점검자)	반포대교 P36∼A2 하부
2. 교량기획팀	반포대교 상류 전구간
3. 교량관리팀	반포대교 P21∼P36 하부
4. 특수교량팀	반포대교 A1∼P21 하부
5. 강남일반교량팀	A램프 상·하부
6. 강북일반교량팀	B램프 상·하부
7. 기술점검팀	잠수교 전구간

○ 점검구간

○ 점검사진

(반포대교 점검 실시전 단체 사진)	(본교 하부 점검)

□ 점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

○ 신축 이음부 불량, 포트홀 발생, 강재 녹발생, 후타재 파손,

조류배설물 퇴적 등 *********

- 보수대상 : *************

- 주의관찰 : *****************

- 정비완료 : ***********

- 기    타 :**********************

□ 조치계획 및 행정사항

○ 점검결과 보수대상에 대하여는 2018년 한강교량 일상유지보수공사  보수공사로 정비

○ 주의관찰 사항에 대하여는 지속적 관찰을 통해 이상 유무 확인

○ 기타 사항에 대하여는 원인자 복구 조치

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치 완료

○ 외부전문가(1명) 점검수당(200천원/인) 지급

붙임  1. 반포대교(잠수교) 상반기 집중점검 계획 1부.

2. 점검결과 및 조치계획 1부.

3. 점검사진 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 1부. 끝