문서번호	시설보수과-2364
결재일자	2018.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
양지웅		박춘배	07/20 신상식
협 조
	주무관			최태석
	주무관			이경수
	주무관			정용재

도로시설물 신축이음장치 안전점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

성 동 도 로 사 업 소

(시설보수과)

도로시설물 신축이음장치  안전점검 추진계획

최근 발생한 신축이음장치 융기 사고와 관련하여 우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물(교량,고가,지하차도)의 대한 안전점검을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

도로시설물 신축이음장치 안전점검 실시요청(교량안전과-12811, 18.7.20.)

Ⅱ		점 검 계 획

점검대상 도로시설물 : 44개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계	44		23	9				12
1종
2종	13		6	2				5
3종	6							6
법정외	25		17	7				1

추진기간 : 2018. 07. 23. ~ 07. 30.

점검방법

〇 시설물 담당자별(2인 이상 1개조) 점검 실시

※ 필요시 외부전문가 합동점검

주요 점검사항

〇 점검대상 : 도로시설물 신축이음 및 포장 접속부

점검부위		주요 점검사항	비 고
본 체	공 통	충격음, 본체유동 및 파손, 누수, 유간부족, 이물질 퇴적
	고무재	고무재 마모, 부식
	강 재	강재 연결부 이완 및 파손
후 타 제		균열 및 파손	중점점검
포장 접속부		단차(침하 및 융기), 포장파손	중점점검

시설별 안전점검자 현황

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 양지웅(부) 최문석(부)	10	2종	제2마장교, 이문고가차도, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교 서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가
2	이경수(정) 정용재(부)	11	2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 능산지하차도
			3종	답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도
3	정용재(정) 이경수(부)	11	2종	영동대교북단고가차도
			3종	성동지하차도
			법정외	고산자교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 행당고가차도, 금호고가, 마장지하차도
4	양지웅(정) 최태석(부) 최문석(부)	12	2종	중랑교, 신답지하차도, 응봉지하차도
			3종	동일로지하차도, 군자교동측지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 먹골교 청량제2고가

〇 시설보수과 : 44개소

Ⅲ		행 정 사 항

점검결과 경미한 사항(이물질퇴적 등)은 직영반 통해 조치, 보수공사 필요한 사항은 일상유지보수공사 작업지시

담당자별 점검 보고서 작성 : `18. 7. 30.한

- 안전점검 결과보고서, 신축이음 안전점검 결과 세부내역

점검결과 및 세부내역서 제출(교량안전과) : `18. 7. 31.한

붙임 : 신축이음장치 안전점검 실시요청 공문 및 관련자료 각 1부.  끝.