문서번호	시설보수과-3373
결재일자	2019.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이평주		06/26 임영철
협 조
	★주무관		김선웅

- 신원지하차도 순찰 및 안전점검에 따른 -

도로표지병 설치방안 검토보고

2019.6.

시설보수과

- 신원지하차도 순찰 및 안전점검에 따른 -

도로표지병 설치방안 검토보고

신원지하차도(F램프) 곡선구간에 설치된 도로표지병이 차량바퀴와 충돌로 탈락된 곳이 많아 교통사고가 우려되는 구간에 운전자에게 경각심을 줄 수  있는 표지병을 시범 설치코자 함

□ 시설개요

○ 시 설 명 : 신원지하차도 F램프

○ 시설규모 : 폭 8.6m, 연장 398.5m(일방통행)

○ 표지병 설치현황

- 표지병 : 1면 반사형 L=660m, N=220개(좌우측 차선)

※ 표지병 탈락(No.0+720~0+920) L=200m, N=67개(우측 차선)

□ 표지병 특허제품 설치검토

○ 검토사유

- 곡선구간에 설치된 도로표지병이 차량바퀴와 충돌로 인해 기존 제품이 탈락된 곳이 많아 교통사고가 우려되어 운전자에게 경각심을 줄 수 있는 방안 검토 필요

- 기존 반사형제품이 탈락되어 동일제품 설치시 재탈락이 예상됨

○ 제품(특허) 선정

- 곡선구간으로 운전자의 시인성 등 주의를 유도할 수 있는 제품선정

기존제품	특허제품

※ 특허제품 특성

‣차량이 밟을 때 경고음 발생으로 교통사고 예방효과

‣하부구조가 쉽게 뽑히지 않은 HOOK 구조임

○ 기존제품 단가비교

- 기존제품(반사형 표지병): 4,750~9,130원

- 특허제품(코리랑 표지병): 34,000원

○ 검토의견

- 곡선구간에 설치는 타당하나 기존제품보다 고가이므로 시범설치로 효과검증

- 설치효과 검증후 곡선구간 등 확대 설치구간 선정 검토

□ 조치계획

○ 터널 및 지하차도 연간단가 공사 관급자재로 구매 설치

- 위  치 : 신원지하차도 F램프(우측차선)

- 규격명 : 도로표지병, 로드케어, KOR-FM-001,ø113×110mm,황색,반사형

- 수  량 : 67개

- 소요예산 : 2,278천원 (34,000원/개×67개=2,278,000원)

따로붙임  1. 신원지하차도(F램프) 평면도 1부

2. 나라장터 상품상세정보(특허제품) 1부  끝.