등록번호

건축과-5023

주무관

건축안전센터팀장

건축과장

환경도시국장

등록일자

2020.3.11.

유준환

고철희

강창호

03/11

이창석

결재일자

2020.3.11.

공개구분

부분공개(5 6)

협  조

건축민원관리팀장

이승길

건축1팀장

김관원

건축2팀장

김경희

2020년 풍수해 대비 안전점검 계획

서 대 문 구

건축과

2020년 풍수해 대비 안전점검 계획

2020년 우기대비 수해취약지역 대형공사장 및 급경사지에 대한 점검을 실시하여 위험요소를 조기에 발견하고, 재난 발생요인을 사전에 제거하여 풍수해 대비에 최선을 다하고자 함

1		추 진 근 거

▢「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 재난예방조치 등)

▢ 2020년 해빙기 대비 안전점검 계획(건축과-2822, 2020.02.11.)

▢ 2020년 풍수해 대비 수해취약지역 일제점검 시행(안전치수과-3157, 2020.02.25.)

2		추 진 개 요

▢ 1차점검(점검책임자 : 담당과장)

○ 점검기간 : 2020.03.11. ~ 03.30.

○ 공사장 담당부서장 주관, 전문가와 대상파악 및 점검·정비

▢ 2차점검(점검책임자 : 담당국장)

○ 점검기간 : 2020.04.02. ~ 04.20.

○ 1차점검 시 미조치 사항 위주 집중점검

▢ 인    원 : 7인(외부전문가 1인, 담당직원 6인)

▢ 점검대상 : 12개소

○ 1만㎡이상 대형공사장 : 2개소

○ 급경사지 : 10개소(해빙기 대비 안전점검과 연계)

3		세 부 추 진 계 획

▢ 점검반구성

○ 점검반운영 : 외부전문가와 담당자 2인 합동점검

○ 외부전문가 : 건축사(서대문구 건축사협회를 통해 건축사 추천)

○ 담  당  자 : 현장안내 및 점검표 작성

- 과 업무분장표에 의한 각동 건축 인·허가 담당

- 건축안전센터 전문인력

			건 축 과 장
건축민원관리팀장			건축1팀장			건축2팀장
건축민원관리팀 직원 건축안전센터 전문인력 담당동 공사장 및 급경사지			건축1팀 직원 건축안전센터 전문인력 담당동 공사장 및 급경사지			건축2팀 직원 건축안전센터 전문인력 담당동 공사장 및 급경사지

▢ 점검내용

○ 공사장

- 안전관리 조직의 적정성

- 낙하물방지망 및 추락방지시설 등 관리 상태

- 타워크레인, 콘크리트 타설기 리프트 등 안전관리 이상 유무 등

○ 급경사지

- 지반의 균열 및 침하 발생 여부

- 옹벽 인접 교목 식생 여부

- 배부름 의 발생 여부 등

▢ 조    치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

○ 중대한 결함이나 위혐 요인 발견시 전문가를 통한 긴급 점검 실시

○ 미조치 공사장 및 급경사지에 대해 2차점검 실시

4		행 정 사 항

▢ 외부전문가 안전점검비 지급

○ 소요예산액 : 840,000원

- 산출근거 : 28만원(특급기술자) × 12개소/4개동·1일 = 840,000원

- 예산과목 : 구민안전을 지키는 안심도시 조성, 건축물 안전확보(건축안전특별회계), 건축안전센터 운영 / 일반운영비, 사무관리비

붙     임 : 1. 대형공사장 점검 리스트 1부.

2. 10,000㎡이상 건축공사장 안전점검표 1부.

3. 급경사지 점검 리스트 1부.

4. 급경사지 점검표 1부.  끝.